도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (11차)

◉ 오류2배수분구 하수관로 종합정비사업 : 조건부 시행

- 제11차 자문회의 결과에 대한 이행 계획을 제12차 자문회의를 통해 보고하기 바람

- 횡단보도 및 노면표시 임시 설치 방법에 대해 명확히 제시하기 바라며, 기존 시설물의 이전을 최소화한 교통소통대책을 수립하기 하기 바람

- 주간점용공사 관련하여 가시설 설치 계획을 반영하고, 그에 따른 굴착 단면도를 정확히 제시하기 바람 (하부폭, 굴착폭 등)

- 하수관로 공사 내용을 정확히 확인하여 주간점용공사를 전일점용공사로 재검토하기 바라며, 그에 따른 공사기간 단축 가능여부를 제시하기 바람

- 또한 주간 및 야간 시간대 시공 가능한 공사 내용을 정리하기 바람

※ 공사로 인한 소음 문제 등을 고려하여 정리하기 바람

- 전단계 도로점용구간 시·종점부 공사 시 장비배치계획을 재검토하여 좌회전 등 교차로 통행여건 확보 방안을 수립하기 바람

- 각 공사단계별 교차로 교통통제수를 배치하여 비보호 좌회전 차량 등을 처리하고, 오리로 교통정체를 최소화하기 바람

- 도로점용구간을 기준으로 횡단면도를 제시하기 바라며, 점용구간 휀스를 기준으로 여유폭(0.5m∼0.3m) 확보 후 차로운영계획을 수립하기 바람

- 교차로 공사단계의 경우, 차량 회전반경을 고려하여 라운딩 등 점용구간 보완

- 1단계 신호운영계획은 횡단거리 등을 고려하여 재검토하기 바람

- 3, 4단계 등 고가옆길 통제에 따른 우회경로는 부일로15길을 중심으로 안내 및 유도하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람