문서번호	도로보수과-6605
결재일자	2018.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김경욱		박병연	07/19 김용제
협조

2018년 우기 대비 도로사면 특별점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

강서도로사업소

[도로보수과]

우기 대비 도로사면 특별점검 실시계획

폭우, 강풍 등으로 장마철에 재난 발생이 우려되는 취약시설(옹벽·석축·급경사지)을 점검하여 사고예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 관련근거

❍ 시장요청사항(‘18.6.29) “본격적 장마철, 옹벽시설들을 확인 바람”

❍ 도로관리과-10431호(‘18.7.13.) 우기대비 옹벽·축대 특별점검 추진 계획

❍ 도로보수과-830호(‘18.1.25.) : 2018년 도로옹벽 및 절개지 유지관리계획

□ 추진방향

❍ 우기철 태풍, 호우, 강풍에 발생할수 있는 사고를  대비하고 위험요소를 제거하기 위해 반복적 예찰 점검

❍ 옹벽·석축 시설물에 발생할수 있는 재난사고를 적시에 예측하고  주민대피 등 선제적 안전조치

❍ 재난안전법에 따른 정밀안전진단, 보수·보강, 사용제한 등 시설물 소유자의 의무 사항에 대한 행정지도 철저

❍‘18년 하반기 정기점검과 병행하여 실시

Ⅱ	도로사면(옹벽) 현황

□ 점검시설 구분

❍ 법정 시설물 : 6개소

-시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 5개소

-급경사지 재해예방에 관한 법 대상 1개소

❍ 법정 외 시설물 : 20개소

□ 점검시설 총괄

연번	위 치	규 모		등급	관리구분
		높이(m)	연장(m)
1	고척지하차도앞(안양천길)	0.8~7.1	207	B	법정 외
2	가리봉철도고가 지난 우측(남부순환로)	0.8~6.5	368	B	시특법(2종)
3	가리봉철도고가 전 우측(남부순환로)	2.8~6.8	421	B	시특법(2종)
4	삼성아파트~현대아파트앞(안양천길)	1~4.5	1,300	B	법정 외
5	여의2교 남단(제물포로)	0.5~6.0	200	B	법정 외
6	오목교동측(영등포로)	0.5~5.0	240	B	법정 외
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-25)	0.5~2.5	150	B	법정 외
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	0.5~5.0	85	B	법정 외
9	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	1.3	30	B	법정 외
10	구로구 오류ic방향 개봉철도고가 끝단 우측	1.5	150	B	법정 외
11	구로구 구로ic방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	0.4~2	35	B	법정 외
12	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	20	146	C	법정 외
13	구로구 개봉동 74-50	1	62	C	법정 외
14	영등포구 양평동4가 312-7	1	122	B	법정 외
15	영등포구 양평동 153-2	3	75	B	법정 외
16	금천구 가산동 535-31	1~7	128	B	급경사지법
17	영등포구 당산동 75-2	5.5	460	B	시특법(2종)
18	영등포구 양평동6가 88	5.5	250	B	시특법(2종)
19	영등포구 양평동6가 88	5.5	240	B	시특법(2종)
20	영등포구 당산동6가 350-5	2.7	40	B	법정 외
21	영등포구 당산동 121-146	3.5	240	C	법정 외
22	영등포구 양평동 153-2	2.8	75	B	법정 외
23	영등포구 양평동 153-2	3.2	95	B	법정 외
24	영등포구 양평동 189-3	2.5	75	B	법정 외
25	영등포구 양평동4가 285-1	3.2	49	B	법정 외
26	영등포구 양평동7가 94-65	3.5	245	C	법정 외

Ⅲ	안전점검계획 및 방법

□ 점검기간 : '18. 07. 12. ~ 08. 10.

□ 점검방법

❍ 점검반 편성 : 3인 1조

구분	1조	2조	3조
점검반	정회곤,김동민,이성관	이종호,박성근,오권	이옥휘,김경욱,심혁명
점검대상	연번 1∼9	연번 10∼18	연번 19∼26

❍ 중점 점검사항

- 구조물 유실, 붕괴, 균열, 침하, 세굴, 배부름 등 발생 여부

- 낙석 방지시설 관리상태 및 뜬 돌, 임목 정리 상태 등

- 산마루 측구, 도수로 등 원활한 배수기능 유지 여부

- 배수시설 막힘, 배수시설 이물질 및 퇴적물 제거 여부

- 지하수 용출, 수평 배수공 막힘, 배수시설 단면부족, 월류 여부

- 전반적인 외관형태를 관찰하여 우기에 발생할 수 있는 붕괴 등 위험요인

- 안전상에 문제가 있는 손상·결함사항, 시설물의 기능적 위험요인

- 재난위험요인을 시설물 제원, 도면, 자체점검표 등과 비교하여 위험도 진행상황을 점검하고, 그간의 보수·보강 등 확인

□ 점검결과 조치계획

❍ 낙석제거, 배수로 정비, 단순보수 등 경미한 사항

⇒ 시설관리원 또는 도로부속시설물(연간단가) 업체로 하여금 신속한 응급

보수 등 위험요인 제거 조치

❍ 사면(비탈면) 안정화를 위한 보수․보강이 필요한 경우

⇒ 우선 응급보수 조치하고, 외부전문가와 합동점검을 실시하여 보수 및 보강 검토

Ⅳ	행정사항

□ 우기대비 특별점검 실시

❍ 안전점검 실시 : '18. 07. 12. ~ 08. 10.

❍ 반복 예찰 활동 추진 : ~‘18. 10. 15. (수방기간)

□ 추진사항 및 결과보고

❍ 사고 발생시 상황보고 철저 : 수시

❍ 지적사항 및 조치 결과 보고 : '18. 08. 16.

별  첨 :  1. 시장요청사항 내용 1부.

2. 급경사지 점검표 서식 1부.

3. 추진결과 보고서 서식 1부.

4. 관련공문(우기대비 옹벽·축대 특별점검 추진계획 통보) 1부.

5. 우기대비 도로사면 점검대상 1부.  끝.