문서번호	건축기획과-14953
결재일자	2018.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박철현		김훤기	07/30 박경서
협조
	주무관		방진표

건축심의 자료 검토보고

(신반포14차아파트 주택재건축정비사업)

2018. 7.

건축기획과

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표
프로젝트명			건축규모 (층)	용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
신반포14차아파트 주택재건축정비사업			지상34층 지하3층	공동주택		53,256.88		30,156.88 (부대시설 1,717.80)
분야	구 분		서울시 녹색설계 기준				프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증		우수(그린2)등급 이상				우수(그린2)등급
에너지성능	건축물 에너지소비 총량제(e-Bess)		주거 150 ㎾h/㎡․y 미만 업무 240 ㎾h/㎡․y 미만				-
	건축물에너지효율등급 인증		주거 1등급 이상				주거 1등급
	절감기술		부대시설 절감기술 적용				적용
단열성능	구 분		서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과		도식도
	외벽	직접	0.210 W/㎡․K 이하		0.188 W/㎡․K
		간접	0.280 W/㎡․K 이하		0.274 W/㎡․K
	측벽	직접	0.170 W/㎡․K 이하		0.167 W/㎡․K
	지붕	직접	0.180 W/㎡․K 이하		0.112 W/㎡․K
	바닥(난방)	직접	0.180 W/㎡․K 이하		0.116 W/㎡․K
		간접	0.230 W/㎡․K 이하		0.172 W/㎡․K
에너지관리	구 분		서울시 녹색설계 기준				프로젝트 결과		비고
	대기전력 차단 콘센트		30% 이상				60%
	에너지사용량 표출장치		사 용				사 용
	에너지관리시스템(BEMS)		적 용				적 용
	스마트 계량기 (에너지 사용량 모니터링)		설 치				설 치
	대기전력 저감용 고효율 변압기		기준 부하율 30% 이하 적용				적 용
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)		주 거 : 4% 이상 비주거 : 9% 이상				주 거 4.10% 비주거 9.62%		태양광(PV) 202kW

2. 검토의견

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 에너지절약 설계기준을 만족함.

- 녹색건축 우수(그린2) 등급 적용

- 주거 건축물 에너지 효율등급 1등급, 비주거(부대복리시설) 절감기술 적용

- 신재생에너지설비 공급율 주거 4.10%, 비주거 9.62% 적용