- 건축허가 조건(안) 및 철거신고 안내문(안) -

건축허가 조건(안)

① 모든 철거현장에 철거계획(공법,기간 등) 및 시공자, 감리자 실명을 게시하고, 중장비 이용할    경우 철거 신고 시 아래내용을 포함한 공사계획서를 제출하여 안전확보에 만전을 기하시기    바랍니다.

② 철거공사장에는 CCTV설치 및 24시간 녹화가 의무화되어 있습니다.

③ 철거신고 시 가설울타리 및 가림막 설치 계획서를 제출 바랍니다.

- 중장비 동선 및 철거방법 등 세부적으로 계획(철거감리자 작성)

④ 공사 착수 전 아래 사항에 대하여 적용·확인 및 제출하시기 바랍니다.

- 생활공해 저감계획서 제출(소음, 분진, 통행불편 등에 대한 대책)

- 저소음 ․ 저진동 공법 채택(철거 시 콘크리트 압쇄기 사용 등)

· 부득이한 경우 브레이커에 소음머플러, 방음커버 사용

- 먼지가 공사장 밖으로 흩날리지 아니하도록 해체부위는 살수시설 설치

- 철거 및 본공사 시 아래 기준에 따라 가설울타리 및 방진막(가림막)을 설치하고 도로와 가설

울타리 접합부는 토사 등이 흘러나오지 않도록 기밀성 유지(몰탈 처리 등)

- 오전 8시 ~ 오후 6시 작업을 원칙(오전 8시 전 소음유발 공사 자제) ☞휴일 공사 자제

< 가설울타리 설치기준 >

구 분	적용대상
알미늄 방음벽	1만㎡이상 공사장
폴리프로필렌 방음판	1천㎡ 이상 공사장
피복성형 강판(EGI판)	1천㎡ 미만 공사장

※ 현장여건 상 부득이한 경우 담당공무원 현장조사 후 기타 방법 적용 가능

⑤ 공사장 주변 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

- 교통안전관리자 배치 및 안전보행로 확보하여 보행자 동선을 유지

- 중장비 등 공사차량 진·출입 시 교통신호수를 배치하여 차량 유도

- 공사장 주변 공사자재․기계․기구 등을 무단 도로점용 금지

· 도로 무단점용 적발 시 즉시 소관부서에 통보하여 행정조치 예정임

- 공사 착수 전에 주민이 보기 쉽도록 공사장 주요 출입구에 공사안내판 설치

· 건축관계자 연락처를 반드시 기재하여 공사장 불편사항에 대해 실시간 응대

철거신고 안내문(안)

① 모든 철거현장에 철거계획(공법,기간 등) 및 시공자, 감리자 실명을 게시하고, 중장비 이용할    경우 철거 신고 시 아래내용을 포함한 공사계획서를 제출하여 안전확보에 만전을 기하시기    바랍니다.

② 철거공사장에는 CCTV설치 및 24시간 녹화가 의무화되어 있습니다.

③ 철거신고 시 가설울타리 및 가림막 설치 계획서를 제출 바랍니다.

- 중장비 동선 및 철거방법 등 세부적으로 계획(철거감리자 작성)