4-2-6	하수 재이용수(재처리수) 공급확대

□ 추진방향

○ 버려지는 하수처리수 재이용으로 수자원 확보

○ 하천 유지용수로 활용으로 하천 수량 확보 및 수생태계 보전

□ 추진목표

○ ‘20년까지 하수처리수 118,500천 ㎥/년 공급

- 마곡지구내 재생수 공급사업 단계별 추진으로 2031년 20,000㎥/일 공급

- 물재생센터 시설현대화 및 환경정비로 물재이용률 제고

□ 현황 및 필요성(운영현황 등)

○ 하수처리수 재이용수 사용 현황

구 분	사용량(천㎥/년)	사용용도	비 고
물재생센터(4개소)	50,064	냉각수, 세척수 등	-
중랑하천 재이용	31,954	하천 유지용수	-

○ 상수전량을 한강에 의존하여 강수량에 따른 물 공급에 영향을 받을 수 있어 물 부족 대비책으로 하수 재이용수를 활용한 대체 수자원 확보 필요

□ 2018년 추진계획 및 실적

○ 4개 물재생센터 : 장내용수 및 장외용수 지속 사용(‘18. 1월 ~ 12월)

○ 서남물재생센터 : 마곡지구 생활용수(화장실 용수 등) 공급 확대

- 마곡지구 하수 재이용수 공급관로 설치공사 준공예정(‘18년 12월)

< 추진 실적 >

○ 4개 물재생센터 장내용수 및 장외용수 재이용 : 37,789㎥(‘18.4월말 기준)

(중랑물재생센터 중랑천 유지용수 공급 : 22,487㎥

○ 마곡지구 업무시설 등에 하수 재이용수 공급 : 25개소

□ 사업계획량 확대 설정

○  ‘17년 하수처리수 재이용량을 감안하여 사업계획량 확대설정

□ 연차별 성과지표

<기  존>

(단위 :천㎥/년 )

구분	계	2016	2017	2018	2019	2020
하수처리수 재이용	461,800	90,700	90,700	93,200	93,200	94,000

<확  대>

구분	계	2016	2017	2018	2019	2020
하수처리수 재이용	534,900	90,700	90,700	117,000	118,000	118,500

□  소요예산

(단위 : 백만원)

내용	구분	계	2016	2017	2018	2019	2020
	총 계	11,815	375	1,440	0	5,000	5,000
재처리시설 설치공사	시비(특별)	3,815	375	1,440	0	0	2,000
물재생센터 현대화사업	시비(특별)	8,000	0	0	0	5,000	3,000

□  온실가스 감축효과

(단위 : tCO2/년)

주요내용	계	2016	2017	2018	2019	2020
하수처리수 재이용	43,206	8,631	8,633	8,586	8,660	8,696

* 온실가스 감축효과 산출내역

: 연도별 재생수 공급물량(㎥/년) × 41%(취수분야 에너지사용량) × 0.179(kg/㎥)상수도 온실

가스 배출계수

작 성 자	물순환정책과장 : 한유석☎2133-3750, 물재이용관리팀장 강철규☎3851, 담당 :송유경☎3852