설계 적정성 검토결과

□ 건  명 : 남태령역 변전소 노후전력설비 개량 건축공사

□ 목  적

변전소 노후전력설비 교체 시기에 따른 변전소, 전기실 건축마감재 환경개량 건축공사 시행

□ 공사위치 : 4호선 남태령역 지상1층 변전소, 전기실

□ 설계금액 : 금437,000,000원[건축공사]

□ 공사기간 : 착공일로부터 180일

□ 시행부서 : 건축1사업소

□ 주요 검토내용

주요 공사 내용	검토내용	검토의견
남태령역 변전소 환경개선	- 과업범위(중복, 과잉투자)의 적정성 - 안전, 품질, 자재, 환경 관리계획 등 - 작업자 복장 일원화, 산업안전 보건법 제29조 관련사항 명기 - 설계 내역서	○과업범위 : 적정 ○안전,품질,자재,환경관리계획 : 적정 ○복장일원화 및 산업안전보건법 제29조 관련사항 명기 : 적정 ○설계내역서 : 적정 - 수량산출서 일부 수정 ○시방서 : 일부 보완 필요

□ 공사 내역 검토

구 분	요구사항	검토사항	변경내용
주요 공사 내용	◽가설 및 철거 공사 - 가설칸막이설치: 33.6m - 방화문 철거: 9개소 - 블록 철거: 54.8㎡ - 비닐타일 철거: 24.94㎥	◽가설 및 철거 공사 - 가설칸막이설치: 33.6m - 방화문 철거: 9개소 - 블록 철거: 54.8㎡ - 비닐타일 철거: 24.94㎥	없 음
	◽미장 및 조적공사 - 블록턱설치(6“용): 78.75m - 블록쌓기: 477.14㎡ - 모르타르바름(내벽): 858.28㎡ - 화강석붙임(바닥): 36.12㎡	◽미장 및 조적공사 - 블록턱설치(6“용): 78.75m - 블록쌓기: 477.14㎡ - 모르타르바름(내벽): 858.28㎡ - 화강석붙임(바닥): 36.12㎡
	◽수장공사 - 석고보드벽 제작설치: 230.09㎡ - 수성페인트(천정): 1,113.69㎡	◽수장공사 - 석고보드벽 제작설치: 230.09㎡ - 수성페인트(천정): 1,113.69㎡
	◽금속 및 창호공사 - 철재출입문설치: 8개 - 악세스후로아: 791.47㎡	◽금속 및 창호공사 - 철재출입문설치: 8개 - 악세스후로아: 791.47㎡
	◽철거발생품 및 작업부산물(고재) - 고재: 1,261Kg - 폐기물처리: 98.49톤	◽철거발생품 및 작업부산물(고재) - 고재: 1,261Kg - 폐기물처리: 98.49톤

□ 검토결과

◾ 수량산출서

- 수성페인트도장(2회) 합계 누락

- 물끊기 설치 합계 누락

◾ 시방서

- 5.4 안전보호구 착용 : 향후 업체선정 및 공사 시행 시 분야별 표식 변경

• 전기 → 건축

□ 현장사진

남태령역 변전소(내부) 공사 전 전경	남태령역 변전소(기능실) 공사 전 전경