업 무 연 락 전
작성자	송옥의	작성일자	2018.7.9	문서번호
대상현장	시민생활사박물관 리모델링공사, 구북부법조단지 환경개선공사
수신자	건설사업관리 책임기술자: 권오진(경호엔지니어링) 현장대리인 : 황홍진(제이엔이) 유종열(지앤지)
제목	설계내용과 현장여건이 다른 내용 검토 및 개선방안 검토요망
1. 외장재료 금속판넬에 관한 사항 - 설치시 판나누기 및 마구리면, 평활도등 설치에 문제가 없는지? - 설치후 기후 등 외부요인에 의하여 오염, 부식, 변형등 발생에 문제가 없는지? 2. 화장실 바닥슬라브면과 복도면 레벨이 같아 바닥 마감 시 문제점이 없는지 검토요망 - 시공상세도(단면도) 제출 요망 3. 복도 및 홀 천정에 배관등으로 용도에 맞는 천정고가 적정하게 확보되었는지? - 시공상세도 및 불합리한 경우 변경안 검토 4. 환경개선공사 주차장 설계 적정여부 검토 요망 - 실내 주차장 바닥마감이 향후 청소 및 배수등이 용이한지 ? - 주차장 층고가 화물차 통행이 가능한 높이인지? - 화물차, 소방차, 사다리차등 특수차랑이 사회적경제클어스터센터, 청년창업플러스센터 지상주차장에 통에 지장이 없는지? - 여성창업센터 주차장을 작업센터로 변경시 주차장에서 자재반입등에 문제가 없는지? - 주차장 설치를 위한 흙막이가 과다 설계(CIP, 기존 지표면 높이)되어 설계내용 재검토요청으로 토류판 및 기존건물 기초면까지 변경하였으나, 변경 시 기존건축물과 주차장간 경계마감 상세도가 설계서에 없으니 마감상세도 작성 요망 - 위와 관련 기초판 및 상부 슬라브와 기존건축물과 마감상세도 작성 요망 5. 동측옹벽 존치시 안전 및 미관에 문제가 없는지 구조안전 여부 설계상 적절히 검토되었는지 검토 필요 - 옹벽철거 시 동측 외부 건축물 변경이 필요한지 여부? - 옹벽철거 시 전주이설이 필요한지 검토하고 이전비용 한전측과 협의요망 - 전주에 병설되어 있는 통신테이블, 가로등, 보완등에 대해서도 검토요망 6. 옥상방수 및 증축부위 방수 상세계획수립 필요 - 현재 우기시 누수되는 부분을 전체적으로 확인하고 보강 후 방수공사 요망 7. 관리동은 전시실 운영과 다른 특성을 감안 냉난방방식 설계적정여부 재검토 필요 8. 지열천공 작업 전 소음 진동대책을 수립하고 도기본설비부 공사관리관과 협의한 후 시공요망
붙임