시설물 유형별 점검 착안사항

점 검 사 항

◈ 제방

- 제방 안전상태 확인

- 호안 및 배수로의 유실, 파손 등의 이상유무

- 석축, 옹벽 등의 균열 및 변형 발생유무

- 침하 발생 유무

◈ 시설물

- 파손 및 손상, 균열 발생 여부

- 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부

- 철근노출 발생 여부

- 배수공상태(막힘여부)

◈ 도로

- 균열의 발생 여부

- 침하의 발생 여부

- 도로융기 발생 여부

◈ 공사장

- 공사장 주변 굴착 또는 성토로 인한 토사유출 우려 및 방지시설 설치여부

- 공사용 자재 및 잔토 등 유수장애물, 위험요소 등 점검

- 현장종사자의 풍수해대비 매뉴얼 숙지여부 등

- 수방자재 가용 여부

- 위험지역 안내표지판 설치여부

◈ 기계 전기분야

- 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부

- 비상시 승강기 작동상태 점검

- 전기시설물의 유지관리상태 점검

- 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부

- 전기실 등 누유, 누전 및 보호시설 적정여부

- 전선배선불량 점검