도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (13차)

◉ 개포시영주택재건축 정비사업 중 정비기반 공사 : 조건부 시행

- 1단계 장비배치 및 공사내용을 재검토하여 명확한 점용면적 기준을 제시하고, 단계별 도로·교통현황에 따라 점용면적을 다르게 적용한 사유를 제출하기 바람

- 또한 공사장비 회전으로 인한 불편사항 및 안전사고가 발생하지 않도록 교통통제수 및 보행도우미 등을 적극 배치 운영하기 바라며, 공사장비가 점용구간을 이탈하지 않도록 조치바람

- 1구간 언주로 공사의 경우, 단계별 마지막 일차의 장비배치를 재검토하여 점용면적을 보완하기 바라며, 임시 보행통로를 보도측으로 운영하기 바람

- 11단계 교차로 차량유도선 보완 설치하기 바람

- 2구간 1단계 1일차 장비배치를 재검토하여 점용면적을 보완하기 바람

- 2구간 주변 사업부지를 활용하여 보행통로를 보도측으로 운영하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람