도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (13차)

◉ 양화교 내진보강 공사 : 조건부 시행

- 1단계 차로폭 조정을 통해 양화교 남측 교차로 우회전 차량의 상시 통행여건을 마련하기 바람

- 현수막 등을 통해 사전홍보(1주일 이상)를 반드시 시행하기 바라며, 공사에 따른 교통정체를 최소화 할 수 있도록 양화교 북측 교차로 모범운전자 배치 등 현장관리 체계를 수립하기 바람

- 용역계약서를 첨부하기 바라며, 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람