2018년 궤도분야 폭염대비 안전대책

Ⅰ		관련근거

1. 안전계획처-2623(2018.04.5.)“2018년 여름철 종합안전대책 수립 알림”

2. 안전계획처-21737(2018.07.27.)“폭염 지속에 따른 분야별 안전대책 수립 제출”

Ⅱ		추진개요

1. 대책기간 : 2018. 6.01. ~ 9. 30.(기간 중 폭염특보 발령시)

2. 폭염특보 발령기준

폭염주의보	◦ 일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
폭염경보	◦ 일 최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

3. 궤도분야 중점 추진사항

가. 지상 주요 궤도시설물 점검시행

나. 차량기지 및 지상구간 레일 신축이음매 및 분기기 점검

다. 레일 종․횡방향 변형상태 점검 및 필요시 살수대책 강구

라. 레일체결장치 점검·보수 철저, 레일유간점검 및 적정유간 확보

Ⅲ		폭염대비 세부 추진사항

1. 폭염 중점관리개소 검토 : 기존 여름철 중점관리개소와 동일

※ 단, 집수정 유입구 및 배수로는 제외

구 분	계	1호선	2호선	3호선	4호선	5호선	6호선	7호선	8호선	비고
계	105	5	50	20	37	11	6	15	6
레일균열 및 노후	36	1	5	5	3	8	5	7	2	중점관리 개소
주요 분기부	26	2	4	5	5	3	1	4	2
급곡선부	30	2	14	3	11
기능저하 자갈도상	10		6	2	2
무도상	3		1	1	1
신축이음매(장대레일)	36		16	2	12			4	2	여름철중점관리개소
동상우려개소	9		4	2	3

2. 폭염대비 궤도 시설물 안전관리 대책

가. 지상 본선 및 차량기지 등 궤도시설물 점검강화

‧ 지상 본선(U-Type) 자갈도상 장대레일(신축이음매)구간 및 차량기지 등 취약 시설물 예방점검

‧ 주간 근무시간대, 오전/오후 열차순회 2회로 점검 강화

나. 레일온도 모니터링 강화

‧ 폭염특보시 본선 주요 지상 자갈도상 구간 내 3차례 레일온도 측정

‧ 2019년 기존 레일온도 측정장치 개량 및 신규 추가 설치 예정

다. 레일 살수장치 가동

‧ 폭염으로 인한 대기온도 33℃이상 또는 레일온도 50℃이상 시 레일 자동 살수장치 가동(필요시 인력살수)

‧ SCM사업인 자동 살수장치 시범설치(도봉~수락산) 후 2019년 기존 살수장치 개량(9개소) 및 추가 필요개소 설치

라. 도상 횡저항력 확보

‧ 도상자갈보충, 도상어깨 더 돋기, 곡선부 도상안정제 살포

‧ 침목보강 : 목침목 → PC침목 교체(침목 중량화), 좌굴방지판 적용

‧ 레일온도 낮춤을 위한 차열성 페인트 도포(시범실시 결과에 따라 확대시행)

3. 폭염대비 SOP 검토

‧ 폭염으로 인한 레일장출(좌굴) 장애 작성

붙임 : 레일장출(좌굴) 장애 SOP 1부. 끝.

붙임

	1	레일장출(좌굴) 장애

사고흐름도