개정요지

❑ 대상 메뉴얼 : 비상대응 현장조치 매뉴얼

❍ 역구내 차량고장 : 승무분야 개정 내용 반영

❍ 터널내 차량고장 : 철도안전관리체계 수시검사 지적사항 반영

❑ 개정 필요성

❍ 역구내 차량고장

- 자력운전이 불가한 차량고장으로 역구내 미달·초과 정차시 승객의

비상코크 임의취급·하차 사례 다수 발생

- 승객 임의행동으로 차량고장 응급조치 지연 및 승객부상 우려

❍ 터널내 차량고장

- 터널내 차량고장으로 구원합병 시 반대선로 열차 운행중지로 해당

호선 장시간 운행중지 사태 발생

- 터널내 차량고장으로 구원합병 시 선로내 진입 직원 안전확보 필요

❑ 개정 내용

❍ 역구내 차량고장

현 행		개 정
구원합병하여 정위치정차 후 승객하차	⇨	역구내 초과·미달정차 시 우선 승객하차 후 구원합병

❍ 터널내 차량고장

현 행		개 정
반대선로 열차 운행중지	⇨	반대선로 열차 일단정차 후 주의운전