□ 영등포구청 요청사항 및 조치결과(계획)

번호	요 청 사 항	조 치 결 과(계획)	비고
1.	양평교(양평2빗물펌프장 앞) 인근 절개지 토사유출 방지 및 배수처리 대책	1) 현재 해당구간의 상부 절개지에 천막을 설치하여 토사 유출 방지 및 배수유도 실시
		2) 우천이 예상될 시 기존 옹벽까지 천막을 연장 설치하여 토사 유출 방지 및 배수유도 계획
2.	안양천 제방 작업공간 절개지 시공계획 및 향후 일정	1) 해당구간의 RSW옹벽 가시설 시공구간을 제외한 잔여 구간은 가시설 시공 완료
		2) 해당구간은 ’18.10.10.까지 완료 예정 ① 두부정리 ② 기존 옹벽(서부간선도로) 철거 ③ 강재 토류판 설치