제16차 도시공원위원회 소위원회 개최 결과

▣ 위원회 개최 개요

◦ 일    시 : 2018. 9. 20.(목) 14:00  ~ 16:30

◦ 장    소 : 무교별관 9층 푸른도시국 회의실

◦ 참석위원 : 도시공원위원회 위원 4인

◦ 상정안건 : 5건(자문 3, 심의 2)

▣ 회의결과

연번	요청기관 (부서)	상 정 안 건	결 과
1	송파구	장지근린공원 조성계획결정(변경) - 관리시설 변경 등 ※ 2018년 제2차 도시공원위원회 본위원회 결과에 따른 자문	자문결과 반영 후 본위 상정
2	송파구	오금지구 근린공원 조성계획결정(변경) - 관리 및 휴양시설 변경 등	원안동의
3	강남구	대치쌍용1차 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초) - 규모 2,900.00㎡, 시설률 19.11%(법정20%), 건폐율 0.00%(법정5%) ※ 2018년 제12차 도시공원위원회 소위원회 결과에 따른 재자문	조건부 동의
4	중랑구	서울양원 공공주택지구 가로수 식재계획 - 은행나무 등 가로수 신규식재	조건부 가결
5	도봉구	도봉구 가로수 조성․관리계획 변경 및 시루봉로 15길 가로수 바꿔심기 계획 - 당초 : 은행나무 44주 → 변경 : 중국단풍 19주 ※ 2018년 제9차 도시공원위원회 소위원회 결과에 따른 재심의	조건부 가결

심의(자문)결과 및 내용

장지근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 거여동 145-1 일대 ◦ 면적 : 131,366㎡ ◦ 공원결정(최초) : 1977. 7. 9. (건설부 고시 제138호) ◦ 조성계획(최종) : 2007. 9. 6. (서고 제2007-302호) < 주요 변경내역 > ◦ 관리사무소 - 기존 건축물 철거 후 신축 ․ 목구조 → 콘크리트구조 ․ 바닥면적 : 74.70㎡ → 152.79㎡(증 78.79㎡) ․ 연 면 적 : 74.70㎡ → 161.43㎡(증 86.73㎡) <법적검토> ◦ 시설률 : 18.13% → 17.92% (법정 40% 이하) ◦ 건폐율 : 1.16% → 1.23% (법정 20% 이내)	자문결과 반영후 본위원회 상정 ○ 관리사무소의 주요시설인 화장실의 인지성, 개방감, 이용도를 고려하여 건축물 배치와 내부공간계획 등 건축적 요소를 전반적으로 보완 ○ 건축물 전면부, 옹벽과 건축물사이, 옹벽 하단에 녹지대를 조성하여 단절성을 해소하고, 녹지대에 옹벽과 광장의 연결계단을 설치하여 이동 동선 단축 ○ 안전을 위해 관리차량 동선의 폭 축소 검토 ○ 영산홍 등 산림에 어울리지 않는 수종은 배제하고 주변식생을 고려하여 식재계획 보완

오금지구 근린공원 조성계획결정(변경)

요청기관 : 송파구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 송파구 오금동 106-1 일대 ◦ 면적 : 11,488.0㎡ ◦ 2012.07.06. : 오금 보금자리주택지구 지정 (국토해양부고시 제2012-391호) ◦ 2012.12.31. : 주택건설사업계획 승인 < 주요 변경내역 > ◦ 관리사무소 - 관리사무소 공사 중단 및 철거 등의 민원제기로 철거에 따른 조성계획 변경 ․ 철골구조 ․ 바닥면적:85.8㎡ → 0.0㎡(감 85.8㎡) ․ 연 면 적 :85.8㎡ → 0.0㎡(감 85.8㎡) ◦ 기존 조성계획과 현황이 상이한 부분에 대한 현황반영 ․ 기반시설: 85.8㎡ → 0.0㎡(감)624.3㎡(도로 및 광장 폐지) ․ 휴양시설: (증)56.5㎡(휴게쉼터 증가) ․ 조경시설: (증)7.8㎡(경관옹벽 길이 증가) ․ 운동시설: (증)22.5㎡(체력단련시설 위치이동 및 면적 증가) ․ 유희시설: (감)209.6㎡(놀이시설물 축소) ․ 관리시설: (감)131.8㎡(관리사무소 및 주차장 폐지) ․ 녹지 및 기타: (증)878.9㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 39.6% → 31.9% (법정 40% 이내) ◦ 건폐율 : 0.74% → 0.0% (법정 10% 이내)	원안 동의 ○ 원안과 같이 시행

3. 대치쌍용1차 주택재건축정비사업구역 내 소공원 조성계획결정(최초)

요청기관 : 강남구

공원현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 공원현황 > ◦ 위치 : 서울시 강남구 대치동 66번지 일대 ◦ 면적 : 2,900.00㎡ ◦ 공원결정 : 최초 2013년 10월 04일 (서울특별시고시 제2013-325호) < 주요내용(신설) > ◦ 기반시설 : 316.58㎡ ◦ 조경시설 : 237.51㎡ ◦ 녹지및기타 : 2,345.91㎡ <법적검토> ◦ 시설율 : 19.11%(법정시설율 20%이내)	조건부 동의 ○ 공원 내부를 가리는 진입부의 소나무 군락과 파고라 위치를 가장자리로 변경하고 중앙에 데크를 깔아 그 위에 축선(통경선)을 강조하는 정형식재 적용 검토 ○ 공원 컨셉과 어울리지 않는 청단풍, 배롱나무 등은 배재하고 주간이 곧은 수형의 수목 식재 검토 ○ 공원 내부 동선을 따라 포켓형 벤치 설치

4. 서울 양원 공공주택지구 가로수 신규식재 계획

요청기관 : 중랑구

가로수현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 중랑구 양원 공공주택지구 일대 ○ 규 모 : 용마산로 등 4개 노선 ○ 가로수 현황 : 가로수 없음 - 용마산로 및 양원역로 등 2개 노선은 공공주택지구 부지 정리로 기 제거됨 - 용마산로136길 및 양원역로 10길은 미식재 구간임 < 가로수 신규식재 내용> ○ 신규식재 내용 : 은행 등 2종 246주 - 용마산로 : 은행나무 65주 - 양원역로 : 왕벚나무 89주 - 용마산로 136길 : 왕벚나무 82주 - 양원역로 10길 : 왕벚나무 10주 ○ 신규식재 사유 - 양원 공공주택지구 사업 시행으로 가로수 신규식재	조건부 가결 ○ 가로수 보호판은 하이힐 굽이 빠지지 않는 제품으로 직사각형 형태로 설치 ○ 가로수 식재 시 근원경은 지면보다 10㎝ 낮게하여 보호판과 뿌리부 사이 여유있게 식재 ○ 은행나무는 수나무로 식재 ○ 녹지대 보도쪽 경계는 경계석 대신 철판형 경계 분리재를 설치하여 식수폭 확보 ○ 녹지대 글라스는 경계부에 도입하여 풍성하게 조성하고, 관목류는 키 큰 관목류를 다양하게 식재하되 식재간격은 넉넉하게 배치

5. 도봉구 가로수 조성·관리계획(변경) 및 시루봉로15길 가로수 바꿔심기

요청기관 : 도봉구

가로수현황 및 결정내역	심의(자문)결과 및 내용
< 가로수 현황 > ○ 위 치 : 도봉구 시루봉로15길 ○ 연 장 : 0.3㎞ ○ 가로수 현황 : 은행나무 44주 ○ 가로수 기본계획 - 유지관리노선(주요수종 : 은행나무) < 가로수 정비내용> ○ 가로수 정비 - 당 초 : 은행나무 44주 - 변 경 : 중국단풍 19주 ○ 정비 사유 - 시루봉로 15길은 보도폭이 협소하여 가로수로 인해 교행이 어렵고, 유모차 및 휠체어 이동에 큰 불편을 초래함 - 보도를 확장하여 보행폭을 넓히고, 식재공간이 확보된 곳에 한해 중국단풍으로 가로수를 교체하여 식재하고자 함	조건부 가결 ○ 가로수 교체식재 시 가로수 간격은 가급적 일정하게 될 수 있도록 식재 위치를 조정