(가칭)금천 도로변대기측정소 평가단 회의 결과

□ 회의 개요

◌ 대상 : 금천구 도로변대기측정소 신설 후보지 적정성 평가

◌ 일시 : 2018. 9. 7.(금) 14:00~16:00

◌ 참석직원 : 어수미  대기환경연구부장

유승성  대기측정관리팀장

박창호  대기측정관리팀

◌ 평가위원 : 강병욱  교수(한국교통대학교)

권우택  교수(을지대학교)

문명희  본부장(에코맘코리아)

김영일  팀장(수도권대기환경청)

이용기  박사(경기도보건환경연구원)

최유진  박사(서울연구원)

유재천  처장(한국환경공단)

□ 평가위원 평가

◌ 강병욱

금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 해당 측정소의 목적이 주택밀집 지역을 통과하며 교통량으로 인한 영향을 파악하기 위한 목적에 부합하므로 본 측정 지점이 측정소로 적합함.

금천구 시흥IC(신설 위치2): 측정소 위치가 인터체인지에 위치하게 되면 오염물질 발생 도로변과 측정소 높이 간의 차이가 생겨서 기류의 올바른 진행에 지장을 초래할 것으로 판단되며, 도로변측정소는 교차로를 피해야 되는데 인터체인지의 조건은 교차로와 같은 효과를 유발할 수 있어서 선택에 신중을 기해야 함.

◌ 권우택

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 본 지점이 교차로 25미터 이상 이격된 지점으로 신설위치 2보다 더 적정한 지점으로 판단되며, 특히 하절기 주변 수목관리에 유의해야 함.

금천구 시흥IC(신설 위치2): 인터체인지 주변에 근접하여 도로변 대기오염 측정 시 고농도 발생 가능성이 있으며 주변 수목관리에 유의해야 함

◌ 문명희

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 도로변 신설 측정소 위치로 적절하다고 판단됨

금천구 시흥IC(신설 위치2): ‘독산동 996-9’ 지역에 비해 우수하고 적절한 위치로 보기 어려움

◌ 김영일

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 주거지역으로 적정하며 주택 밀집지역을 통과하는 금천구 지역을 대표하는 주요 도로이나, 인근에 교통량을 측정할 수 있는 시스템은 보이지 않음. 주변 고정 오염원에 의한 영향은 없을 것으로 보이고 인근에 큰 가로수가 위치하여 수목에 의한 영향이 예상됨. 또한 본 후보지는 도로변 끝에서 10미터 이내 지상으로 시료채취구는 10미터 이하로 예상되며 대체로 금천구 지역을 대표하는 도로변대기측정소로 적합한 것으로 판단됨.

금천구 시흥IC(신설 위치2): 주거지역으로 적정하고 금천구 지역을 대표하는 주요 도로이나, 주택 밀집지역에서 떨어져 있으며 인근에 교통량을 측정할 수 있는 시스템은 보이지 않음. 주변 고정오염원에 의한 영향은 없을 것으로 보이나 수목에 의한 영향은 상당할 것으로 예상됨. 또한 본 후보지의 시료채취구는 10미터 이하로 예상되나, 후보지가 도로변 끝에서 10미터를 초과하며 교차로 인근에 위치하여 금천구 지역을 대표하는 도로변대기측정소로 미흡한 것으로 판단됨.

◌ 이용기

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치): 고층 아파트가 밀집하여 있고 교통량이 많은 대로변에 설치하는 도로변대기측정소로서 자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하기에 적정한 지역으로 판단됨. 또한 측정자료의 영향을 최소화하기 위하여 도로변에 식재되어 있는 가로수의 일부를 정리할 필요가 있음.

금천구 시흥IC(신설 위치2): 지역을 대표하는 도로변이기는 하나, 교차로 내부 녹지에 설치하는 것은 도로의 교통량을 측정할 수 없으며 자동차 통행량에 따라 대기오염물질의 영향을 파악하기 어려움. 또한 도로변대기오염측정소 위치 선정 기준을 만족하지 못함.

◌ 최유진

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 도시의 교통(차량)에 의한 대기질 영향을 추적하고 정책의 효과를 평가하기에 적정하며, 개선되어야 할 사항은 교통량 측정지점과의 연계 검토 및 주변의 수목 영향을 최소화해야 함.

금천구 시흥IC(신설 위치2): 적정한 교통량 수집 지점으로서 부적정하며 도로변 측정지점으로는 적정하지 않은 것으로 보임.

◌ 유재천

- 금천구 독산동 996-9(신설 위치1): 도로변대기측정소로 적정(특이사항 없음)

금천구 시흥IC(신설 위치2): 남부순환대로, 시흥대로 인터체인지의 교통 정체에 따라 영향을 받을 수 있음.

□ 평가 결과

금천 도로변대기측정소 후보지
	신설 위치 1	신설 위치 2
강병욱	97	82
권우택	92	76
유재천	100	85
문명희	95	76
김영일	86	77
이용기	84	75
최유진	90	75
평균	92.00	78.00

※ 참고: 적정: 80~100점(대기오염측정망 설치・운영지침)

□ 선정 결과

- 측정소명: (가칭)금천 도로변대기측정소

- 소재지: 서울시 금천구 독산동 996-9. 끝.