〈붙임2〉

합동 안전보건 점검표(예시)

■ 합동 안전보건 점검표

점검 항목	점 검 사 항					양호	불량
작업장 일반	1. 작업장 바닥은 견고하며 미끄럽거나 턱진 곳은 없는가?
	2. 작업자가 미끄러지거나 추락할 위험은 없는가?
	3. 작업장 바닥의 개구부(배수로, 하수도, 지하 핏트의 구멍 등)는 안전하게 덮었는가?
	4. 위험구역에는 위험 표시 및 접근방지 대책이 마련되어 있는가?
	5. 작업장의 통로는 충분히 확보되어 있으며, 통로나 계단에 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?
작업환경	6. 작업장의 조명은 충분한가?
	7. 작업실의 실내온도 및 통풍은 알맞게 유지되고 있는가?
유해 위험물	8. 유해작업에 대한 국소배기나 보호구착용은 양호한가?
	9. 인화성, 가연성물질의 저장, 격리 등의 관리는 양호한가?
	10. 물질안전보건자료의 관리상태는 양호한가?
기계기구	11. 위험기계기구의 방호장치는 안전하게 사용되고 있는가?
	12. 담당자 외의 근로자가 임의로 운전하고 있지는 않은가?
	13. 법정 검사는 주기적으로 실시되고 있는가?
	14. 수리 등 비 정상 작업시 안전조치는 실시하고 있는가?
전기	15. 전기설비의 절연․접지상태는 양호한가?
	16. 젖은 손으로 전기설비를 취급하고 있지는 않은가?
	17. 정전 및 활선작업시 안전조치 및 보호구 착용상태는 양호한가?
기타	18.. 안전수칙을 준수하며, 해당보호구를 착용하고 작업하는가?
	19. 안전교육은 정기적으로 실시되고 있는가?
	[기타 분야별 특성에 맞게 작성]
※ 불량판정에 대한 조치 사항
점검 일시		년 월 일
점 검 자		(인)	(인)	(인)	(인)
		(인)	(인)	(인)	(인)