박물관 시설 보고서 Facilities Report
시설명칭 Institution name	서울역사박물관 청계천박물관
준공일시 Completion of construction	2015년 10월 1일
개관일시 Opening date	2015년 10월 1일
주소 Address	서울시 성동구 청계천로 530
전화번호 Telephone number	02-2286-3435
팩스번호 FAX number	02-3395-3414
담당자 연락처 the person in charge	*************
건축개요 (Construction Scheme)
부지 면적 Site area dimension	2,483 ㎡
건물 면적 Total floor area	5,740 ㎡
건물 구조 Building structure	철골철근콘크리트구조
층수 Number of stories	지하 2층, 지상 4층
건물 높이 The highest point	20.2m
전시실 면적 Exhibition room area	1,552 ㎡
수장고 면적 Storage	248 ㎡
직원 (Personnel)
상근 직원수 The number of the full-time permanent staff	연구직	5명
	사무직	2명
	기타	22명
전시 책임자 Person in charge of exhibitions	이름	사종민				직위	지방학예연구관
유물관리 책임자 Person in charge of cultural property management	이름	사종민				직위	지방학예연구관
시설관리 책임자 Person in charge of facility management	이름	사종민				직위	지방학예연구관
방재설비 및 체재(Disaster prevention equipments and organization)
소방 관리 Fire disaster prevention scheme	자체 운영
화재 경보기 Fire alarm box	화재경보기 정상작동
화재 감지기 Heat detector	화재감지기 정상작동
소방장치 Fire-extinguishing equipment	소방장치(소화기,소화전 등) 정상작동
화재차단문 Fire prevention door	화재 차단문 정상작동
방재관리 Disaster prevention scheme	월1회 자체점검, 년1회 종합정밀점검, 년1회 작동기능점검 실시
경비 체재 Security	평일 숙직근무(1명), 휴무일 일직근무(1명)
	경비 인력		5명
감시카메라 Surveillance camera	34개(외곽 4, 전시실 8, 기타(수장고, 통로 등) 22)
방범센서 Crime prevention sensor	전시실, 수장고 내부 및 주변 설치				無
	전시실				無
	전시실 연결 출입구				無
	수장고				無
	진열장				無
	기타				無
방범차단문 Crime prevention door	有(외부 출입문 및 전시실 연결 출입문)
공조설비(Air-conditioner equipment)
열원 Heat source	가스, 전기
시스템 System	가스히트펌프, 공기조화설비
방식	가스히트펌프
설치	가동중
실외공기 투입장치 Fresh air intake	공기조화설비
전시시설 및 환경관리(Exhibition facilities and environmental control)
전시실 수/총 면적 Number of exhibition rooms	5실 / 1,552㎡
층별전시실 수 / 실별 면적 Number of exhibition rooms at Floor area	1층 - 2실 / 250㎡, 2층 - 1실 / 324㎡ 3층 - 1실 / 479㎡ 4층 – 1실 / 316㎡
진열장 종류 Exhibition case	측면도어형 진열장
진열장 내 조도 Lighting system within cases	85Lux
전시실 조명 Lighting system within exhibition rooms	90Lux
조명 램프 Lighting lamp	고효율 LED 등기구
조도 Lighting intensity	110Lux
공조가동시간 Air-conditioning working hours	09:00 ~ 18:00
전시실 온도 Temperature of exhibition rooms	24 ℃
전시실 습도 Humidity of an exhibition rooms	50 %
전시실내 일일 최대 온도변화 Maximum daily fluctuation of temperature within exhibition rooms	1℃미만
전시실내 일일 최대 습도변화 Maximum daily fluctuation of humidity within exhibition rooms	3% 미만
진열장내 일일 최대 온도변화 Maximum daily fluctuation of temperature within a case	0.5℃ 미만
진열장내 일일 최대 습도변화 Maximum daily fluctuation of humidity within a case	1% 미만
온습도 계측 및 관리 Monitoring equiptment for temperature and humidity	온습도계로 일일 계측 및 관리
수장시설 및 환경관리(Storage and environmental control)
용적 Cubic capacity	248㎥
벽구조 Wall structure	철근콘크리트
바닥재 Floor material	오동나무
공조가동시간 Air-conditioning hours	24시간/일
수장고 온도 Temperature of storage	21℃
수장고 습도 Humidity of storage	40~50%
유물 반입(Carrying in)
반입구역 Truck yard	하역장
적재장소 Loading and unloading area	유물정리실 및 수장고
엘리베이터 면적 Elevator capacity	면적			4㎡
	적재용량			2,000㎏