서울특별시 하수도정비기본계획 변경 승인내용 및 승인조건

□ 승인내용

○ (처리구역) 하수발생이 없는 임야, 녹지, 전답 제외 후 현실화

※ (당초) 431.92㎢ ⇒ (변경) 388.1㎢(10.2% 감소)

○ (인구) 현재인구를 반영하여 재추정

※ (당초) 9,795,929명 ⇒ (변경) 10,183,336명(4.0% 증가)

○ (시설) 공공하수처리시설 시설용량 변경없음

[서울특별시 하수도정비기본계획 변경사항]

공공하수처리시설				당 초(2009.4월)			현 재 (2014년)	변 경			비 고
				2010년	2015년	2020년		2020년	2025년	2030년
중랑	처리구역면적(㎢)			128.54	128.54	128.54	123.23	123.23	123.23	123.23	-
	하수처리인구(인)			3,474,968	3,431,806	3,391,450	3,405,695	3,202,592	3,331,963	3,302,108
	시설용량(㎥/일)			1,710,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
	관로 연장 (km)	분류식	오수	101.9	101.9	101.9	102.9	102.9	102.9	102.9
			우수	186.9	186.9	186.9	157.8	157.8	157.8	157.8
		합류식		3,636.0	3,636.0	3,636.0	3,280.7	3,280.7	3,280.7	3,301.7
난지	처리구역면적(㎢)			79.94	79.94	79.94	65.55	65.55	65.55	65.55	-
	하수처리인구(인)			1,694,032	1,742,794	1,793,150	1,602,859	1,516,585	1,579,193	1,546,948
	시설용량(㎥/일)			1,000,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
	관로 연장 (km)	분류식	오수	25.8	25.8	25.8	29.4	29.4	29.4	29.4
			우수	50.5	50.5	50.5	52.4	52.4	52.4	52.4
		합류식		1,731.6	1,731.6	1,731.6	1,744.7	1,744.7	1,744.7	1,770.7
탄천	처리구역면적(㎢)			80.21	80.21	80.21	68.31	68.31	68.31	68.31	-
	하수처리인구(인)			1,682,121	1,637,351	1,594,277	1,717,842	1,860,042	1,692,859	1,722,802
	시설용량(㎥/일)			1,100,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000
	관로 연장 (km)	분류식	오수	241.4	241.4	241.4	297.6	297.6	297.6	297.6
			우수	229.2	229.2	229.2	350.9	350.9	350.9	350.9
		합류식		1,522.2	1,522.2	1,522.2	1,194.1	1,194.1	1,208.1	1,208.1
서남	처리구역면적(㎢)			143.23	143.23	143.23	131.01	131.01	131.01	131.01	-
	하수처리인구(인)			3,183,637	3,099,040	3,017,052	3,639,290	3,536,900	3,587,500	3,611,478
	시설용량(㎥/일)			2,000,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000	1,630,000
	관로 연장 (km)	분류식	오수	70.1	70.1	70.1	95.0	95.0	95.0	95.0
			우수	99.8	99.8	99.8	108.4	108.4	108.4	108.4
		합류식		2,365.7	2,365.7	2,365.7	3,045.3	3,045.3	3,045.3	3,073.3

※ 하수처리구역은 하수도법 제15조의 규정에 의하여 사용개시 공고 후 확정됨.

□ 승인조건

1. 하수도정비기본계획은 20년 단위의 기본계획(2018년 ~ 2035년)이므로 누락된 기간(2031년~2035년)에 대한 계획을 즉시 재수립할 것

2. 하수찌꺼기 처리시설 설치는 관련 지방자치단체와 협의 및 처리․처분방식별 경제성 평가 결과를 검토한 후 방식 및 규모를 결정하여 하수도정비기본계획 재수립 시 반영할 것

3. 간이공공하수처리시설은 방류수역의 수질개선목표 및 공공하수도시설별 오염부하량 저감계획을 설정한 후 시행할 것

4. 기존 하수처리시설은 장래 시설추가 등 확장 가능성을 고려하여 충분한 여유부지를 확보하여야 하므로 여유부지의 활용은 신중한 검토 후 시행할 것

5. 금회 승인하는 하수도정비기본계획(계획하수량 산정결과 등)에 따라 지방자치단체간 위․수탁협약량을 조정․반영할 것