문서번호	디자인정책과-10850
결재일자	2018.10.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	10/16 김선수
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제19차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제19차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 10.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제19차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 10. 11.(목) 14:00~17:50

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 5층 회의실

❍ 참석위원 : 총7인

- 디자인정책과장, 고영균 위원(산업), 권현정 위원(공간), 우성호 위원(공간),

원형준 위원(건축), 조현미 위원(시각), 홍승대 위원(경관)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총9건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
9	경관심의	1	-	-	-	-
	디자인심의	6	1	1	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 5건, 재심 2건, 유보 1건, 의견제시 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
19-1	서울 양원 공공주택지구 조성 사업	한국주택토지공사	· 보도, 자전거도로 · 방음벽, 가로시설물	심의 (경관)	재심
19-2	강남구 일원동 현대아파트 주택 재건축 정비사업 기반시설공사	강남구 (주택사업과)	· 보도, 자전거도로 · 가로시설물	심의	조건부동의
19-3	흑석8재정비 촉진지구 주택재개발 정비사업	동작구 (도시개발과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
19-4	안암동 캠퍼스타운 스마트 스트리트 기본 및 실시설계	성북구 (도시재생디자인과)	· 보도 · 가로시설물	심의	유보
19-5	낙원상가 공용공간 개선 사업	역사도심재생과	· 입체보행로, 승강기	심의	조건부동의
19-6	금천교 연결계단 및 승강기	금천구 (도로과)	· 연결계단 · 승강기	심의	조건부동의
19-7	발산역 지하보도 개선공사	강서구 (도로과)	· 지하보도 · 지하철출입구 캐노피	재심의 (2018년 17차, 재심)	재심
19-8	서울시 청계천 안전안심 디자인 사업	서울디자인재단 (디자인사업팀)	· 강우 발생 시 대피 및 고립사고 방지를 위한 디자인 개발	심의	조건부동의
19-9	신림선 경전철 민간투자사업 관련 전동차 디자인	도시기반시설본부 (도시철도설비부)	· 신림선 경전철 내외부 전동차 디자인	자문	의견제시

붙임  제19차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	보도, 자전거도로, 방음벽, 가로시설물
안 건 명	서울 양원 공공주택지구 조성 사업
심의번호	19 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 자전거도로 계획에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(자전거도로가 끊기는 구간에 대한 상세 자료 제시, 식수대의 위치 재검토, 기능에 적합한 자전거도로용 펜스 설치 등) - 방음벽 설치 타당성 및 디자인에 대하여 재검토하시기 바랍니다. · 공원구간에는 방음벽을 삭제할 것. · 공동주택의 이격거리 확보, 방음림 조성, 저소음포장 등 다른 대안을 우선적으로 검토하여 소음에 대한 문제를 해결 할 것. · 시각적 중압감을 최소화할 수 있는 간결한 디자인 적용할 것. - 가로등은 도로의 폭을 고려하여 적정한 높이로 재검토하고, 맞은 편의 연계된 구간에 적용된 제품과 동일(유사)한 제품을 적용하시기 바랍니다. - 어린이 안전을 위하여 학교 주변에 적용하는 어린이보호펜스의 설치구간을 연장하시기 바랍니다. - 공원에 설치하는 파고라 및 벤치는 가급적 동일(유사)한 제품을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	보도, 자전거도로, 가로시설물
안 건 명	강남구 일원동 현대아파트 주택 재건축 정비사업 기반시설공사
심의번호	19 - 2	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보행자 중심으로 계획되도록 자전거도로 구간의 픽토그램을 삭제하시기 바랍니다. - 보도블록은 300mm × 300mm 규격을 적용하고, 밝은 회색의 보도블록은 삭제하시기 바랍니다. - 볼라드는 2안을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항을 반드시 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	흑석8재정비 촉진지구 주택재개발 정비사업
심의번호	19 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 안전하고 편리한 보행로 확보를 위하여 보도유효폭이 2m 이상 확보될 수 있도록 가로수 식재 계획에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(3.5m 이하의 보도구간에는 가로수 식재 지양) - 가로등은 대안1안을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항을 반드시 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	안암동 캠퍼스타운 스마트 스트리트 기본 및 실시설계
심의번호	19 - 4	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의 시 제출하여 주시기 바랍니다. - 가로등통합형 스마트폴 시설물의 설치 타당성 및 디자인에 대하여 재검토 하시기 바랍니다. · 광고물 및 도로점용 허가와 관련하여 관계부서 협의결과를 제시할 것 · 시설물의 명확한 기능을 제시할 것. · 주변과 조화되는 간결한 디자인으로 수정할 것. · 보행자와 차량이용자를 고려하여 규모 및 배치계획을 검토할 것. · 점검구의 위치는 지면으로부터 60cm 이상 확보하고, 체결부가 외부로 돌출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 시공할 것. - 보도블록은 300mm × 300mm 규격을 적용하시기 바랍니다. - 맨홀은 서울 우수공공디자인 인증유효제품을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	입체보행로, 승강기
안 건 명	낙원상가 공용공간 개선 사업
심의번호	19 - 5	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 계단 및 입체보행로의 안전에 대하여 면밀히 검토하여 시공하시기 바랍니다. - 주변 및 기존 낙원상과와 조화되는 재료를 적용하시기 바랍니다.(권장) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하여 사업을 진행하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항을 반드시 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	연결계단, 승강기
안 건 명	금천교 연결계단 및 승강기
심의번호	19 - 6	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 계단 이용자와 상·하부 보행자간의 상충이 없도록 계단의 형태를 수정하시기 바랍니다. · 계단의 접히는 선형을 3번 이하로 수정할 것.(불가피하게 기존의 형태를 유지해야 할 경우 꺾이는 형태를 부드럽게 처리하여 정리할 것.) · 계단 상부와 금천고가 보도교와 접하는 구간의 폭을 넓게 확장하여 여유공간을 확보할 것. - 안전성 등에 문제가 되지 않는 범위 내에서 계단 하부의 트러스 구조를 최소화하시기 바랍니다. - 엘리베이터와 지면과의 단차는 60cm 내외로 확보하고 경사로의 기울기는 가급적 1/24을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항을 반드시 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	지하보도, 지하철출입구 캐노피
안 건 명	발산역 지하보도 개선공사
심의번호	19 - 7	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래의 의견을 반영하여 다시 심의를 신청하시기 바랍니다. - 낮은 층고의 단점을 극복할 수 있도록 천정 구조에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(노출 천정 구조 또는 방사형의 루버 설치 등) - 벤치는 장애요소가 되지 않도록 삭제하거나 기둥면을 활용하여 일부 구간만 설치하는 디자인으로 수정하시기 바랍니다. - 지하철 안내사인의 디자인 및 배치계획을 제출하시기 바랍니다.(각각의 정보요소 포함) - 예상되는 광고면의 위치, 면적 등에 대하여는 광고물 관련부서와 협의한 후 결과를 제출하시기 바랍니다. - 지하철 캐노피는 B1형을 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	강우 발생 시 대피 및 고립사고 방지를 위한 디자인 개발
안 건 명	서울시 청계천 안전안심 디자인 사업
심의번호	19 - 8	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 폴사인을 통한 안내방송 기능에 비상시뿐만 아니라 주의 알림을 위한 예비 방송 서비스를 추가하시기 바랍니다. - 수문 픽토그램 안내사인의 글자 크기를 확대하고 설치되는 배경과 조화되는 재료를 적용하시기 바랍니다. - 비상사다리, 구명환, 수문 픽토그램 안내사인 등 벽면에 부착하는 시설물은 가급적 세우는 설치 방식으로 검토하시기 바랍니다. - 손발 씻는 행위 금지를 위한 픽토그램 및 안내정보를 추가하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항을 반드시 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 10. 11.(목) 14:00 ~ 17:50
심의대상	신림선 경전철 내외부 전동차 디자인
안 건 명	신림선 경전철 민간투자사업 관련 전동차 디자인
심의번호	19 - 9	심의결과	의견제시
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 전동차 외부와 내부가 연계되는 색상 계획을 적용하시기 바랍니다. - 전동차 이용자의 안전과 편의 증진을 고려하여 내부 유리 칸막이 설치 여부를 검토하시기 바랍니다. - 불필요한 디자인 요소를 삭제하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.