제35차 좋은빛위원회 회의록

2018. 10. 16.

도 시 계 획 국

(도 시 빛 정 책 과)

작성자	도시빛정책과	과장 : 김영수 (☎2133-1920)	팀장: 김대권 (☎2133-1922)	담당: 임태복 (☎2133-1927)

｢제35차 좋은빛위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 회의명 : 제35차 좋은빛위원회 □ 일 시 : 2018.10.16.(화), 14:00∼17:00 □ 장 소 : 서소문청사 2동3층 회의실 □ 참 석 : 배민호, 김소희, 남승혜, 하선덕, 이승지, 한승희, 도시빛정책팀장(간사) □ 상정안건 ① 35-1. LS 용산타워 경관조명 계획 ② 35-2. 효창공원 주변 걷고 싶은거리 조성사업 ③ 35-3. 길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 ④ 35-4. 금천구 안양천 횡단보도교 경관조명 계획 ⑤ 35-5. 양재대로 대모지차하도 설치계획 ⑥ 35-6. 청담동 공동주택 조명계획 ⑦ 35-7. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획 ⑧ 35-8. 송정로 가로등 개선사업(서면심의) ⑨ 35-9. 돈의동 새뜰마을 빛환경 개선서업 □ 결정사항 - 원안동의 3건(35-1, 5, 6) - 조건부동의 3건(35-4, 8, 9) - 재심의 2건(35-2, 3) / - 미상정 1건(35-7)

<간사> 성원보고

- 좋은빛위원회 성원이 되었음을 보고 드립니다.

- 시작에 앞서 먼저, 위원회에 참석해 주신 위원님을 좌석 순으로 소개해 드리겠습니다.

- 금회 참석 위원님은 배민호위원님 등 총 6명입니다.

- 본 위원회는 공개 위원회로 녹음기록으로 보관하며, 위원회의 토론 내용이 회의록으로 작성되어 시민에게 공개될 수 있습니다.

<위원장> 개회선언

- 그럼, 지금부터 2018년 제35차 좋은빛위원회를 시작하겠습니다.

<간사> 안건보고

- 금일 심의할 제35차 좋은빛위원회 상정 안건은「LS 용산타워 경관조명 계획」등 총 9건 입니다.

<위원장> 그러면 좋은빛위원회 심의를 시작하겠습니다. 첫 번째 안건에 대해 심의를 하겠습니다.

① 35-1. LS 용산타워 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 옥상부 간접조명은 시인성 부분에 문제가 있어, 컬러연출로 변경하였는데, 창면의 백색 아크릴 부분에 빛이 조사되는가요?

<발표자> 안쪽에서 간접조명으로 면을 비추는 형식입니다.

<위  원> 아크릴 재질은 햇빛에 노출될 경우 황변 현상이 나타나 UV 차단이 되는 형태를 사용하지 않을 경우 스카이블루 색상 연출에 영향을 줄 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<발표자> 옆 건물은 3,000K의 색온도인데, 4,000K를 사용한 이유가 있는지요?

<발표자> 색상은 중층부와 상층부가 3~4,000KFH 변화합니다. 외벽이 노후화되어 보지지 않도록 4,000K로 계획하였습니다.

<위  원> 통풍구 부분의 실내 조명은 없는지요?

<발표자> 비어있는 기계실의 공간입니다.

<위  원> 조망점이 변할 경우 간접조명이 라인조명으로 보일 우려가 있습니다. 광원이 직접적으로 보이지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 두 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

② 35-2. 효창공원 주변 걷고 싶은거리 조성사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 거점별 수목 투사등이 많은데, 수목의 높이는 얼마인가요?

<발표자> 소나무 8m, 일반 수목은 5m입니다.

<위  원> 눈부심 방지를 위해 수목의 종류에 따라 수목 투사등의 설치 개수의 조정이 필요해 보입니다.

<위  원> 파고라등의 시설물에 조도확보를 할 경우 공간이 더 부각될 수 있을 것으로 보입니다.

<위  원> 유지보수 등의 문제를 고려해 비대칭 배광을 사용하여 지중등의 수량을 줄이고, 눈부심을 줄일 수 있도록 해야합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 가로등 라인바, 열주등을 보행으로 부족한 조도를 확보하는 계획인데, 라인바가 도로쪽에 위치하는가요?

<발표자> 가로등 라인바는 보도쪽에 위치합니다.

<위  원> 3m 높이에 시설할 경우 보행자 눈부심이 발생할 우려가 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 지난번 재심의 의결 사항 중 주택가와 인접한 보행로로써 주,야간 현장 조사를 통한 환경 분석이 필요해 보입니다. 거점별 넓은 지역은 열주등 수목등만 분포되어 있는데, 열주등 설치 지점의 의미와 가로등의 수직조명 시설 등에 대한 설명이 필요해 보입니다.

<위  원> 담장의 지중등은 방수문제와 결로가 발생하지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 세 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

③ 35-3. 길음2재정비촉진구역 주택재개발정비사업

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 보행로 조명계획이 없는데, 조도가 다소 높은 것 같습니다. 시뮬레이션상 보도의 조명이 있습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 공원등의 용량이 80W로 다소 높습니다.

<발표자> 공원의 보행로를 따라 계획하였습니다.

<위  원> 공원내 산책로, 광장 등의 공간이 반영된 조명계획의 수립이 부족합니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 수목투사등 4개가 시설되는 곳의 수목 종류, 높이를 고려한 것인가요?

<발표자> 식재 계획을 고려하겠습니다.

<위  원> 볼라드의 배광 형태는 상부로 조사되는 빛이 있어 파손 등의 위험이 있습니다. 하부 지향 배광 형태로 검토해 주시기 바랍니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 단지 내 건축물 조명이 있는지요?

<발표자> 보완하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 재심의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 네 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

④ 35-4. 금천구 안양천 횡단보도교 경관조명 계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 교량의 구조물이 보행 육교 임에도 불구하고, 길이가 길어보입니다. 등기구는 노출되지 않도록 해야 하며, 와이어 조명이 없는 이유는 무엇인가요?

<발표자> 와이어를 직접 투광하는 방식은 빛 손실이 많았고, 와이어의 두께가 굵지 않아 주탑의 와이어만 간접형태로 보이도록 자연스럽게 연출할 계획입니다.

<위  원> 원색의 컬러가 빠르게 움직여 교통에 방해가 발생하지 않도록 테스트 후 느리게 운영해 주시기 바랍니다.

<발표자> 느리게 운영하고 원색은 지양하겠습니다.

<위  원> 3가지의 색상의 변화만 있는지요?

<발표자> 속도는 느리게 3가지의 색상만 변화 하도록 계획하였습니다.

<위  원> 보행로 기구의 높이가 3m로 조금 높게 조정하고, 연결되는 인도교 부분도 고려하여 연속적인 조명계획이 될 수 있도록 고려해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위  원> 계단부의 색온도를 다르게 할 경우 어색해 색온도를 유사하게 연출하여 자연스럽게 연출하는 것이 좋겠습니다.

<발표자> 검토하겠습니다.

<위  원> 주탑 부분의 상향광이 발생해 빛공해가 생기지 않도록 해 주시기 바랍니다.

<발표자> 고려하겠습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 다섯 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑤ 35-5. 양재대로 대모지차하도 설치계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 대모지하차도의 상부 가로등을 시설하는 사업인가요?

<발표자> 구룡마을 앞에서 상부 구간과 하부 지하차도 구간으로 나눠집니다.

<위  원> 도로와 연결되는 구간이 있는지요?

<발표자> 기존 도로와 연결됩니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여섯 번째 안건에 대해 심의하도록 하겠습니다.

⑥ 35-6. 청담동 공동주택 조명계획

<발표자> 설계자 안건설명

<위원장> 위원님들께서는 개별 질문하시기 바랍니다.

<위  원> 실내 침입과 문제는 없는지요?

<발표자> 별도의 문제가 없습니다.

<위  원> 낮은 높이의 볼라드 조명을 시설한 이유가 있나요?

<발표자> 처마에 다운라이트가 시설되어 있습니다. 조도확보에는 문제가 없습니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 원안동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 일곱 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑦ 34-7. 서울스퀘어 미디어파사드 콘텐츠 변경계획

<위원장> 해당 안건의 담당자가 참석하지 않아 다음 차수 위원회에 상정토록 하겠습니다.

<위원장> 그러면 여덟 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑧ 35-8. 송정로 가로등 개선사업(서면심의)

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 송정로 가로등 교체사업으로 주변 연결 도로의 야간환경을 고려해 조명계획 수립이 필요합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 그러면 아홉 번째 안건에 대한 심의를 하겠습니다.

⑨ 35-9. 돈의동 새뜰마을 빛환경 개선서업

<위원장> 해당 안건은 소규모 공간조명으로 서면심의를 실시하도록 하겠습니다.

<위  원> 25W용량의 등기구 사용으로 어두워 질 우려가 없는지 검토가 필요합니다.

<위원장> 개별 질의가 끝났습니다. 발표자는 퇴장해 주시기 바랍니다.

본 안건에 대한 위원님의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

<위원장> 위원님의 의견에 따라 조건부동의로 하겠습니다.

<위원장> 심의결과는

- 원안동의 3건(35-1, 5, 6)

- 조건부동의 3건(35-4, 8, 9)

- 재심의 2건(35-2, 3) / - 미상정 1건(35-7)

이상으로 오늘의 심의를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.  끝.