문서번호	급수운영과-24332
결재일자	2018.12.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		이경희	12/04 이성환
협조

상수도관 이설요청에 따른 조치계획

2018. 12. 4.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 이설요청에 따른 조치계획

신림 경전철 2공구 현장으로 부터 공사 중 상수도관 저촉으로 이설 요청

접수되어 검토 후 조치 계획을 보고드림

※관련공문 :「신림선경전철 108정거장(신림사거리) 상수관 이설협조요청 」남서울2018-998 (2018. 11. 30.)

□ 현   황

○ 위     치 : 관악구 신림동 신림역 6번출구 앞(북쪽 당곡사거리방향)

○ 수    계:낙성대배수지 급수구역

○ 요청사유 :『신림경전철 민간투자사업 2공구 108정거장 공사』

구간 내 환기구 파일 천공작업 시 상수도관 저촉

○ 상수도관 현황

- 덕타일주철직관(DCIP) / 2006년 부설 / D=300mm(GIS 속성표 참고)

○ GIS위치도

****

○ 현장사진

□ 보고내용

○ 108정거장 점용 예정지에 상수도관 300mm가 북측 도로방향으로 부설되어 저촉 돼 상수도관 이설협의를 요청 하였으며,

○ 상수관로의 지장으로 파일작업이 지연되고 있는 상황으로 원인자로 이설 필요한 실정임

□ 처리의견

○ 저촉되는 상수도관을 이설요청한 사항은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여해 원인자가 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

○ GIS「원인자이설공사」대장에 등록하여 착·준공 서류를 철저히 관리

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은   별도산출 및 고지하여 납부토록 통보코자 하며, 우리 본부와 계약 중인 건설사업기술자(건양엔지니어링)에게 시공감독토록하여 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : D=300mm, L=약 24m 상수도관 이설

- 상수도관 이설에 따른 일정 등 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임  이설승인조건 1부.  끝.