문서번호	디자인정책과-13506
결재일자	2018.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공공디자인관리팀장	디자인정책과장
설영동	장영호	12/18 김선수
협 조

2016년 제20차

서울

2018년 제23차 서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

2018년 제23차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

특별시도시디자인위원회 심의결과 보고

2018. 12.

문화본부

(디자인정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 제23차

서울특별시 도시디자인위원회 심의결과 보고

❍ 일    시 : 2018. 12. 13.(목) 14:00~17:15

❍ 장    소 : 서울시청 서소문청사 후생동 3층 난국실

❍ 참석위원 : 총5인

- 고영균 위원(산업), 김주경 위원(건축), 이상곤 위원(유니버설), 조남주 위원(산업), 최성호 위원(유니버설)

※ 간사 : 공공디자인팀장

❍ 상정안건 : 총11건                                              ( 단위 : 건 )

합계	심의종류	신규	재심	자문안건	보고안건	기타
11	경관심의	-	2	-	-	-
	디자인심의	4	4	-	-	1

❍ 심의결과 : 원안동의 4건, 조건부동의 4건, 재심 2건, 유보 1건

연번	사업명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
23-1	퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업	보행정책과	· 보도 · 가로시설물	심의	재심
23-2	도림천 복개철거 및 친수공간 조성	관악구 (치수과)	· 복개구조물 하부 벽면 개선 · 산책로, 자전거도로 · 공공시설물, 교량	심의	서면재심
23-3	신정1재정비촉진구역 1-1지구 주택재개발정비사업	양천구 (도시계획과)	· 보도 · 가로시설물	심의	조건부동의
23-4	지하철5호선 까치산역 엘리베이터 설치공사	서울교통공사 (건축2사업소)	· 엘리베이터	재심의 (2018-22차, 재심)	원안동의
23-5	아우름체육센터 방음벽 설치공사	송파구 (문화체육과)	· 방음벽	재심의 (2018-18차, 재심)	원안동의
23-6	고가하부 가로환경 개선(창동 20 적용구간 확대)	동북권사업단	· 보도 · 가로시설물	재심의 (2018-22차, 유보)	원안동의
23-7	서울 양원 공공주택지구 조성 사업	한국주택토지공사	· 보도, 자전거도로 · 방음벽, 가로시설물	재심의(경관) (2018-19차, 재심)	조건부동의
23-8	서울 시내순환관광버스 디자인 추가	관광사업과	· 시내순환관광버스 외관 디자인	재심의 (2018-22차, 재심)	유보
23-9	발산역 지하보도 개선공사	강서구 (도로과)	· 지하보도 · 지하철출입구 캐노피	재심의 (2018-19차, 서면재심)	조건부동의
23-10	동부간선도로 지하차도 설치 공사 (환기탑)	동북권사업단	· 환기탑	재심의(경관) (2018-21차, 서면재심)	조건부동의
23-11	서울 유니버설디자인기본계획	디자인정책과	서울 유니버설디자인기본계획	심의	원안동의

붙임  제23차 서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서 및 회의록 1부.  끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	퇴계로(2단계) 보행친화공간 재편사업
심의번호	23 - 1	심의결과	재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 구간별 상세도면(배치도, 평면계획, 입면단면계획 등)을 제시하시기 바랍니다. - 휴게시설물의 재질, 마감재, 색채, 형태, 규격 등 정확한 자료를 제시하시기 바라며, 공개공지 등 열린 공간 활용 또는 사람들의 이용이 많을 것으로 예상되는 적정한 공간에 집중시켜 배치하시기 바랍니다. - 가로수를 보도 중앙에 존치할 경우 보행에 불편을 초래할 수 있으므로 가로수 존치계획에 대하여 재검토하시기 바랍니다. - 교차로 구간 외 일반 보도에는 점자블록 대신 바닥 포장재의 색상, 질감 등을 활용하여 모든 보행자가 쉽게 인지하고 안전하게 이동할 수 있도록 유도하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	복개구조물 하부 벽면 개선, 산책로, 자전거도로, 공공시설물, 교량
안 건 명	도림천 복개철거 및 친수공간 조성
심의번호	23 - 2	심의결과	서면재심
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의 신청하시기 바랍니다. - 안전하고 쾌적한 공간 조성 및 접근성 개선 등에 우선하여 사업을 추진하시기 바랍니다. - 계단 및 경사로 등 접근성 개선을 위한 세부 계획을 제시하시기 바랍니다. - 이용자의 안전을 고려한 조명계획을 제시하시기 바랍니다. - 위험 상황 시 대피 등 이용자의 안전을 고려한 안내사인 계획을 제시하시기 바랍니다. - 하부 콘크리트 벽면의 도색 마감은 오염 등 유지관리에 어려움이 있으므로 재료에 대하여 재검토하시기 바랍니다.(석재, 목재 등을 활용한 디자인 권장) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	신정1재정비촉진구역 1-1지구 주택재개발정비사업
심의번호	23 - 3	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 보행전용구간의 보도블록은 300mm × 300mm 규격을 적용하고 보도패턴은 간결하게 수정하시기 바랍니다.(아이보리 보도블록 삭제 및 블랙 보도블록의 수량을 줄여서 계획) - 가로등은 서울 우수공공디자인 인증유효제품을 적용하고, 조도 기준에 따라 적정한 간격으로 설치하시기 바랍니다.(또한 불법광고물 부착 방지 시트 설치 권장) - 보행자용 펜스는 안전성을 고려하되, 꼭 필요한 구간에만 설치하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	엘리베이터
안 건 명	지하철5호선 까치산역 엘리베이터 설치공사
심의번호	23 - 4	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 추후 보행약자 편의 증진을 위하여 1역사 내 편의시설 2개의 동선이 설치될 수 있도록 계획하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	방음벽
안 건 명	아우름체육센터 방음벽 설치공사
심의번호	23 - 5	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	보도, 가로시설물
안 건 명	고가하부 가로환경 개선(창동 20 적용구간 확대)
심의번호	23 - 6	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 고가하부 문화예술공간 조성을 위하여 설치하는 캐노피(지붕 시설물)는 하단의 체결부가 외부로 노출되지 않도록 지면 밑으로 매립하여 시공하시기 바랍니다.(1단계 구간) - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	보도, 자전거도로, 방음벽, 가로시설물
안 건 명	서울 양원 공공주택지구 조성 사업
심의번호	23 - 7	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 방음벽은 저소음 포장, 이격거리 확보, 방음림 조성 등 다른 대안을 우선적으로 적용한 후 꼭 필요한 구간에만 설치하여야 하므로 공원구간에 설치하는 방음벽은 삭제하시기 바랍니다. - 방음판은 조망, 채광, 개방감 확보 및 유지관리를 고려하여 강화접합유리 (2m × 1m)를 적용하시기 바랍니다.(폴리카보네이트 지양) - 공원에 설치하는 파고라 및 벤치 등 가로시설물은 동일한 인증유효제품으로 적용하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	서울 시내순환관광버스 외관 디자인
안 건 명	서울 시내순환관광버스 디자인 추가
심의번호	23 - 8	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래 자료에 대하여 다음 심의 시 제출하여 주시기 바랍니다. - 서울시 시티투어버스 표준형디자인 및 가이드라인에 의거하여 단청빨간색을 기조색으로 적용한 안을 우선적으로 제시하시기 바랍니다. - 기존 이미지와의 차별화 및 효율적 운영 등을 새로운 디자인이 필요한 경우 창문 윗면의 상부 면적을 활용하여 디자인하시기 바랍니다.(창문 윗면을 하부는 기존의 시티투어버스 디자인 유지) 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	지하보도, 지하철출입구 캐노피
안 건 명	발산역 지하보도 개선공사
심의번호	23 - 9	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 중앙광장의 천정 구조 변경 및 벤치 삭제 등 지난 심의결과 반영 전ㆍ후가 비교된 이미지를 추가로 제시하시기 바랍니다. - 방향유도표지판의 화살표는 꺾임 없이 직선의 형태로만 표시하시기 바랍니다. - 출구 안내표지판 3번, 5번, 7번은 계단 표시 및 텍스트를 반대방향으로 수정하시기 바랍니다. - 지하철 방향을 안내하는 기둥 벽부형 안내사인 계획을 추가하시기 바랍니다. - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	환기탑
안 건 명	동부간선도로 지하차도 설치 공사(환기탑)
심의번호	23 - 10	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행하시고, 최종 디자인 안(반영 전ㆍ후가 비교된 이미지나 도면)은 디자인정책과로 제출하여 주시기 바랍니다. - 환기탑은 상부와 하부 전체를 석재로 마감하시기 바랍니다. - 석재의 종류 및 규격, 시공방법 등을 제시하시기 바랍니다.(두께는 10mm 이상 적용) - 모든 사람이 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 서울시 유니버설디자인 통합 가이드라인을 반영하시기 바랍니다. - 본 위원회에서는 심의의 실효성 확보를 위하여 사후 모니터링을 강화하고 있으니, 조건부동의로 의결된 사항과 제시된 심의도서의 내용을 준수하여 사업을 진행하시기 바랍니다. 끝.

서울특별시 도시디자인위원회 심의의결조서

심의일시	2018. 12. 13.(목) 14:00 ~ 17:15
심의대상	서울 유니버설디자인기본계획
안 건 명	서울 유니버설디자인기본계획
심의번호	23 - 11	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 제시하신 계획안에 대해 원안동의하며, 계획안대로 시행하시기 바랍니다. - 단, 신축이 아닌 기존 다중이용시설에 대한 유니버설디자인 적용 방법 및 인센티브 등 유도·확대할 수 있는 시스템 구축에 대한 방안을 검토하시기 바랍니다. 끝.