문서번호	한옥조성과-12271
결재일자	2018.12.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	한옥관리팀장		한옥조성과장
양희식	노수영	박홍수		12/21 최성태
협 조

2018년 제23차 건축자산전문위원회 개최결과 보고

2018. 12.

한옥조성과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	건축자산전문 위원회
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	종로구, 은평구 등
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

제23차 건축자산전문위원회 개최결과

□ 일     시 : 2018.12.20. (목) 10:30 ~ 11:50

□ 장     소 : 시청 3층 공용회의실

□ 참석위원 : 16명 *******************************************************************************)

□ 진행사진

□ 안건 현황

총계	심의 상정
	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	변경심의	완료심의	한옥지붕 부분수선 신청	한옥등록	자문
3	1	1	1	-	-	-

□ 심의 및 자문 결과

계	원안의결	조건부의결	조건부(보고)의결	재심의결	보류	부결
3	-	2	1	-	-	-

□ 안건별 처리결과

연번	위치 (대지면적)	건축규모 (건축면적)	심의내용	결 과
1	************** *****	지하1층, **** /단독주택 ********	한옥등록(예정) 및 비용지원 신청	*********** ❍ 2층 바닥면적은 1층 바닥면적의 80% 이하로 계획할 것 ❍ 처마길이는 60cm 이상 확보하여 계획할 것 ❍ 인접대지 쪽(남,서측) 담장은 한옥과 어울리게 계획하고 상세계획 제출할 것 ❍ 한옥 입면 구성은 다음의 사항을 반영하여 계획할 것 - 전면도로에 면한 입면의 1층과 2층 벽체 연속부위는 난간 또는 지붕을 설치하여 층을 구분하여 계획할 것 - 박공면 가운데 기둥을 가운데로 이동하여 좌우가 대칭으로 구성되도록 계획할 것 - 중방은 기둥 높이를 기준으로 중심보다 높게 설치하는 것으로 계획하는 등 입면에서의 수장재 계획을 재조정할 것 - 외부 및 마당에 면하는 창호는 전통적인 창살을 이용한 창호로 계획할 것 - 지하부 노출부위는 한옥의 장대석 기단의 구성 또는 외관을 형성할 수 있게 계획할 것 - 1층 벽체 하부 고막이는 화강석으로 계획하고, 상부는 화방벽(사고석+전돌)으로 계획할 것 ❍ 전기계량기, 가스배관, 에어컨 실외기(에어컨 배관 포함), 정화조 환기시설, 보일러실 연통 등 시설물은 가로변에 노출되지 않도록 하며, 노출 될 경우 차폐시설 등을 계획하여 한옥의 외관을 저해하지 않도록 하고 그 상세 계획을 제출 할 것 ❍ 도면간에 상이한 부분(기와 구성 등) 수정 후 제출할 것 ❍ 한옥과 어울리는 건물번호판 계획 제출할 것 ❍ 흰개미 피해 예방을 위한 방제처리(토양처리, 목부재 방충‧방부처리 등) 할 것 (권장) *************************** ***************************************
2	************ *******	지상2층/ 근린생활시설 ********	변경심의	******* ❍ 전기계량기, 가스배관, 에어컨 실외기(에어컨 배관 포함), 정화조 환기시설, 보일러실 연통 등 시설물은 가로변에 노출되지 않도록 하며, 노출 될 경우 차폐시설 등을 계획하여 한옥의 외관을 저해하지 않도록 하고 그 상세 계획을 제출하여 확인 받은 후 시공할 것 ❍ 중방은 기둥과 결구되도록 시공하고, 2층 고창하부에도 중방을 추가 설치하는 것으로 시공할 것 ❍ 창호 창살구성은 중대가 상‧하대 개수보다 많은 구성이 되는 것으로 계획할 것 ❍ 동측 2층 박공면은 계획과 같이 시공할 것 (현어 제거) ❍ 임의변경된 2층 반침은 그 설치 위치를 기둥 한칸 정도로 설치 위치를 조정하고, 구조적인 문제가 없도록 까치발 설치 등을 검토할 것 ❍ 동측 1층 X2~3열 가운데 문선은 제거하고, 현판은 출입구(X2~3열) 상부에 크기를 조정하여 설치할 것 ❍ 도면을 현황에 맞게 수정하여 제출할 것 ❍ 인접대지로 처마물 등의 피해가 가지 않도록 계획할 것 ❍ 사용자의 편의를 위하여 기존 계획과 같이 1층에도 화장실이 설치 될 수 있게 계획할 것 (권장) *************************** ***************************************
3	************* ******	지상1층/ 단독주택, 근린생활시설 *********	완료심의	******* ❍ 공사내역에 따라 지원금액 조정 ***************************

붙 임 1. 심의의결서 1부.

2. 참석자 명부 1부.

3. 회의록 1부.  끝.