좋은빛 위원회 심의(자문) 제외 사업 현황

사업명	○○로 노후 가로등 교체 사업
대상지 위치	○○구 ○○로 일대(○○사거리 ~ ○○초교 앞)
주관부서명	○○구청 ○○과
사업개요	- 설치형태 : 총 28등 (등주높이 10m, 암길이 2.5m, 광원 MH250W) - 개선내용 : 개선 전 : 컷오프형 MH250W, 28등(색온도 3,000K) 개선 후 : 컷오프형 LED100W, 28등(색온도 4,500K) - 환경분석 : 도로폭 : 16m(보도폭 2m) / 설치경간 : 40m / 지그재그 배열 - 조명환경관리구역 : 제3종
	조명환경관리구역 검토	빛방사허용기준 준수	광원 색온도 검토		상향광 등급 검토	글레어 발생 여부
	제3종	준수 (연직면조도 10lx)	4,000K		U2	발생하지 않음
설계자
공사기간
현장사진
	개선 전			개선 후