검 토 사 항  조 치 계 획

□ 용역(공사)명 : 상암2지구 도로개선공사 (서울주택도시공사 도시설계부)

□ 점검일시 : 2018 . 11. 29. ∼  12. 11.

연번	검 토 사 항	조치결과 및 조치계획
1	•도면추가 - 포장단면 표준도 (서울형 보도포장 미끄럼저항기준 명기, 경계석 미끄럼방지 적용, L형측구 재료기준 명기 - 24Mpa) - 포장단면 상세도 (보도공사 실명제 표지판 설치)	•도면추가 - 포장단면 및 구조물 상세도에 서울형 보도포장 및 경계석 미끄럼 저항기준 명기하였음. - L형측구 재료기준 18Mpa →24Mpa 변경 - 포장단면 및 구조물 상세도, 보도 상세도에 실명제 표지판 명기하였음.
2	•「보도포장 전문 기술 교육제도」와 관련하여 교육수료증 사본 제출토록 공사시방서에 명기 해야함에도 미이행	•공사시방서에 「보도포장 전문 기술 교육제도」와 관련하여 교육수료증 사본 제출토록 명시하였음.
3	•전폭 포장재만 교체하는 보도공사시 가각부 및 횡단보도 0cm화 (횡단보도는 전체 턱낮춤) 확행 •맨홀 및 지주 주변 정밀시공 확행	•장애인 안내 시설 설치 상세도에 전체 낮춤석 0cm로 적용하였음. •보도포장 시공시 적용하겠음.
4	•경계석 기초 콘크리트 포장 단면 변경 (5cm→10cm)	•포장단면 및 구조물 상세도에 경계석 기초 콘크리트 포장 단면 변경(5cm→10cm) 적용하였음.
5	•보도공사 구간내 보도(횡단보도, 보도곡선부) 턱낮춤 기준에 맞지 않을 경우, 경계석 및 측구 상태가 양호할 경우라도 보도설치 기준에 맞게 재설치 할것	•현장조사 결과 보도 턱낮추 기준에 맞추어 시공 되어 있으나 시공과정중 기준에 맞지 않을 경우 보도설치 기준에 맞게 조치하겠음
6	•기타 명시하지 않은 사항에 대해서는 서울시 「보도공사 설계시공 매뉴얼」을 준용할 것	•장애자용 유도블럭을 「보도공사 설계시공 매뉴얼」에 맞게 변경 적용하였음 .