□ 점검대상 및 점검조 현황(2019. 1.)

○ 도로시설물(34개소)

연번	구 분	시설물명 (설치위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	비고
			폭(높이)	연장
1	일반교량 (14)	덕수교	11.7	25	A		1조
2		쌍문414앞교	12	26	A
3		계성교	6.0	29.0	B			재가설공사 중
4		쌍한교	8.0	57.0	C (2018)	시특법 3종
5		수유교	8.0	57.6	C (2018)	시특법 3종
6		번창교	15.0	54.0	B (2018)	시특법 3종
7		제2우이교	4.0	42.0	B (2018)	시특법 3종
8		신창교	14.0	49.0	B (2018)	시특법 3종
9		벌리교(신우연립앞교)	3.1	43.0	B
10		가오천1교	5.5	7.2	B
11		새마을교 (구 가오천2교)	4.2	7.4	A
12		문수교	5.75	6.5	A
13		대동천1교	6.0	11.3	A
14		대동천2교	6.0	27.5	A
15		신우이교	9	17	A
16	복개구조물 (5)	우이천	3@ 4.5×4.0	135	B (2017.)	시특법 2종	2조
17		대동천	2@ 2.5×2.5	450	B (2018.)	시특법 3종
18		가오천	2@ 3.0×2.5	1,855	A (2017.)	시특법 2종	3조
19		화계천	2@ 3.5×2.0	1,248	A (2017.)	시특법 2종
20		월곡천	2@ 4.0×2.6	900	B (2018.)	시특법 2종
21	터 널 (1)	오패산	10.2	815	B (2018)	시특법 2종

연번	구 분	시설물명 (설치위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	비고
			폭(높이)	연장
22	옹 벽 (11)	아카데미앞	1.2~3.1	85.0	B		4조
23		궁안길 (해모로아파트앞)	2.1~5.4	65.0	B
24		한신대앞	1.0~4.0	84.0	A			도로사면7
25		우이초교앞	0.3~3.2	407.0	B		5조	도로사면 1,2,3,4
26		삼양로	0.9~1.8	52.0	A (2017.)			도로사면5
27		창문여고앞	0.8~1.8	52.0	B			도로사면6
28		오패산길 (효성교회)	0.3~3.0	55, 29 (2개소)	B			도로사면 14,15
29		오패산길 (한영교회)	0.7~7.0	243.8	B (2017.)	시특법 2종		도로사면8
30		미아동 791	1.0~5.5	47.6	A (2017.)			도로사면9
31		제물포연립앞	1.0~3.5	80.0	A (2017.)			도로사면10
32		월계로	0.3~12.5	531.0	B (2017.)	시특법 2종		도로사면 11,12
33	석 축 (1)	삼양로	1.7~5.6	66.7	A			도로사면13
34	보도육교 (1)	월계육교	3.5	22.0	C (2018)	시특법 3종

○ 도로사면(26개소) - 미중복11개소

연번	구 분	시설물명 (설치 위치)	규 모(m)		등급	법정 시설물	점검조	비고
			폭(높이)	연장
1	도로사면 (옹벽)	수유동 392-55	3.2	105.0	B		5조	24번과 중복
2		수유동 392-60	3.2	129.0	B
3		수유동 395-20	2.4	82.0	B
4		수유동 398-15	2.4	96.0	B
5		미아동 791-254	0.9~1.8	52.0	A			25번과 중복
6		미아동 8-6	1.8	88.0	B			26번과 중복
7		수유동 산129-7	4.0	85	B			23번과중복
8		미아동 258-238	0.7~7.0	243.8	B			28번과 중복
9		미아동 791-1225	1.0~5.5	107.0	A			29번과 중복
10		미아동 791-2691	3.0	85.0	A			30번과 중복
11		미아동 8-110	0.3~12.5	824.0	B			31번과 중복
12		미아동 8-416	2.0	36.0	B
13		미아동 586-28	3.0	36.0	B			32번과 중복
14		미아동 103-137	0.3~3.0	29.0	B			27번과중복
15		미아동 3-878	0.3~3.0	55.0	B
16		미아동 3-153	4.5	120.0	B		4조
17		미아동 128-9	4.0	22.0	B
18		미아동 3-712	1.0	130.0	C
19		미아동 3-95	2.5	19.0	B
20		미아동 3-129	1.0~3.6	27.0	C
21		수유동 486-1354	2.0	18.0	B
22		수유동 516-44	4.0	55	A
23		미아동 1354-10	5.6	44	B
24		미아동 837-1909	2.2	12	B
25		수유동 522-37	1~4	110	C			석축
26		수유동 522-74	1~2	80	C			석축

※ 15개 도로사면은 도로시설물 옹벽과 중복