	2019. 1. 24.(목) 석간용
	이 보도자료는 2019년 1월 24일 오전 06:00부터 보도할 수 있습니다.
						보도자료
담당부서 :		주택건축본부 건축기획과			건축기획과장	박경서	2133-7090
					녹색건축팀장	이길성	2133-7104
					건축설비팀장	장덕석	2133-7115
					담 당 자	윤 별	2133-7106
사진없음 ▣		사진있음 □		매수 : 4매	담 당 자	방진표	2133-7116
서울시, 신축건물에 '미세먼지 95% 필터링' 환기장치 설치 의무화 - ｢녹색건축물 설계기준｣ 개정안 24일 고시…미세먼지 유입·생산 줄이는 녹색건축물 확대 - 일반 보일러 대비 질소산화물 77% 저감 친환경 보일러, 태양광 설치 의무화 - 연면적 500㎡ 이상 신·증축, 리모델링 건물…2.24 시·구 건축허가 건부터 적용

□ 서울에서 건물을 신축하거나 증축, 리모델링하는 경우 미세먼지(입자지름 1.6~2.3㎛)를 95% 이상 필터링할 수 있는 ‘기계환기장치’를 의무적으로 설치해야 한다. 또 미세먼지 주범인 질소산화물을 일반 보일러 대비 77% 저감하는 친환경 콘덴싱 보일러도 반드시 설치해야 한다.

□ 건물에 유입되는 미세먼지를 걸러내고 건물 자체에서 생산되는 미세먼지를 줄여 건물 내 생활시간이 많은 시민들에게 미세먼지로부터 안전한 실내 환경을 제공하기 위한 취지다.

□ 서울시가 이와 같은 내용으로 개정한 ｢녹색건축물 설계기준｣을 24일(목) 고시한다고 밝혔다. 2월24일(일)자로 시‧구청에 건축허가를 신청하는 건부터 적용해 미세먼지를 줄이는 ‘녹색건축물’을 확산한다는 목표다. 시·자치구가 건축허가 시 녹색건축물 설계기준이 설계에 반영됐는지 확인하는 방식으로 의무화를 추진한다.

○ ‘녹색건축물’은 에너지 사용을 줄여 환경에 미치는 영향을 최소화하고 신재생에너지를 자체 생산하는 건축물이다.

□ 이밖에도 30세대 이상 주거건축물이나 연면적 3천㎡ 이상의 비주거 건축물은 대지면적의 5%에 해당하는 용량만큼 태양광 시설을 설치해야 하는 내용도 개정된 설계기준에 포함됐다.

□ ‘녹색건축물 설계기준’은 연면적 500㎡ 이상 신축, 증축, 리모델링 건축물에 적용한다. 시가 친환경 에너지 절약형 녹색건축물을 확대하기 위해 '07년 8월 도입한 설계 기준이다.

□ 류훈 서울시 주택건축본부장은 “개정된 녹색건축물 설계기준은 기존에 미세먼지 발생에만 초점을 맞췄던 정책을 건물로 들어오는 미세먼지를 줄이는 내용까지 확대했다”며 “시민들이 건물에 머무는 시간이 많은 만큼 미세먼지로부터 안전한 생활환경을 만드는 데 효과가 클 것으로 기대된다. 서울시는 앞으로도 설계단계부터 에너지뿐만 아니라 시민들의 건강을 생각하는 ‘녹색건축물’을 더욱 확대해나가겠다”고 말했다.

별첨1)

녹색건축물 설계기준 변경 주요내용

□ 서울시 녹색건축물 설계기준이란?

○ 에너지와 환경을 생각하는 녹색건축물의 확대를 위해 에너지절약계획서 제출대상(≒연면적 500㎡이상 건축물)에 대해 다섯가지(환경성능, 환경관리, 에너지성능, 에너지관리, 신·재생에너지) 부문에 대해 서울시 내 건축 인·허가시 설계에 반영해야 하는 기준

□ 개정방향

1. 설비 개선을 통한 건물 유입 및 발생하는 미세먼지 줄이기

2. 신재생에너지 설치 시 태양광 일정비율 의무설치를 통한 ‘태양의 도시, 서울’ 추진

3. 도시 열섬효과를 줄이는 요소(옥상녹화, 쿨루프, 외부차양장치) 권장

□ 주요 변경내용

○ 미세먼지 저감요소 : 기계환기장치 설치 의무화 및 필터기준 신설,

저녹스(=친환경 콘덴싱) 보일러 설치

- 적용대상 : 전체

- 실내유입 미세먼지를 줄이기 위한 기계환기장치 설치 의무화 및 필터 기준 신설

※ 필터기준 : 비색법, 광산란적산법(입자지름 1.6~2.3㎛ 필터링) 95%,

계수법 (입자지름 0.3㎛ 필터링) 60%

※ 참고 : 미세먼지 기준은 입자지름 10㎛, 초미세먼지는 2.5㎛ ,

- 미세먼지 발생을 줄이기 위한 저녹스 보일러 설치 의무화

· 저녹스 보일러(일반보일러 대비 미세먼지 주범인 질소산화물 77% 저감)설치를 의무화하여 건물에서 발생되는 미세먼지 저감

현 행	개 정 안
○ 저녹스 보일러 권장	○ 저녹스 보일러 설치 의무 ○ 기계 환기장치 설치 의무 ○ 기계환기장치 필터기준 신설 - 비색법/광적산산란법 95%, 계수법 60%이상

○ 태양광 의무설치비율 : 대지면적의 5%에 해당하는 용량만큼

- 적용대상 : 신재생 설치 의무대상(주거 30세대, 비주거 연면적 3,000m2이상)

- 태양광 설치 촉진을 위해 일반적으로 대지면적의 5%(건폐율 15∼20%기준 옥상면적의 30% 내외)는 태양광 설치가 가능하므로 해당 용량만큼 설치 의무화

현 행	개 정 안
없음	○ 신재생에너지 설치 시 태양광 의무설치 - 계산식 : 태양광 발전설비 의무설치 용량(kWp) = 대지면적(㎡) × 0.01(kWp/㎡)

○ 도시 열섬효과 관련 요소 권장

- 적용대상 : 전체

현 행	개 정 안
없 음	○ 옥상녹화 / 쿨루프 권장 ○ 외부 차양장치 설치 권장

○ 소규모 건축물 LED 설치 의무비율 강화

- 적용대상 : 주거 30세대, 비주거 연면적 3천㎡ 이하

현 행	개 정 안
○ LED설치 의무비율 : 30%	○ LED설치 의무비율 : 70%