	하수도 준설공사 일반시방서

2019

강   북   구

하수도 준설공사 일반시방서

제1장  총  칙

1.  적용범위

가. 본 시방서는 강북구 하수도 준설작업에 적용한다.(이하 작업이라 한다.)

나. 도면 및 특별시방서에 기재된 사항은 본 시방서에 우선한다.

다. 일반시방서, 특별시방서 및 설계도서 등에 이의가 발생될 때에는 감독원의 지시 또는  협의에 의거 시행한다.

2. 용어의 정의

가. 본 시방서에 사용되는 용어의 정의는 다음 각호에 정하는 것에 의한다.

1) “지시”는 우리 구의 명에 의해 감독원이 수급인에게 감독원의 소관업무에 속하는

방침, 기준, 계획 등을 지시에 의거 실시하는 것을 말한다.

2) “승낙”은 도급자의 발의에 의해 수급인이 감독원에 보고하고 감독원이 이해하는 것을

말한다.

3) “협의”는 감독원과 수급인이 대등한 입장에서 합의하는 것을 말한다.

3. 법령등의 준수

가. 수급인은 작업을 시행함에 있어 아래에 열거하는 법률 및 기타의 관계법령, 조례,

규칙 등을 우리구와 타기업(공사)등과 체결하고 협정을 준수하여야 한다.

1) 근로기준법

2) 도로법

3) 하수도법

4) 건축법

5) 도로교통법

6) 하천법

7) 환경정책기본법

8) 폐기물관리법

9) 건설산업기본법

나. 본 공사에 종사하는 근로자에 대한 제법령 등의 운용, 적용은 수급인이 비용을 부담하고 책임진다.

4. 수속절차와 제출서류

가. 수급인은 계약체결즉시 도로사용, 작업, 도로교통에 대하여 관계부서에 협의 허가를 받아야 한다. (발주자가 할 수도 있다)

나. 수급인은 계약체결즉시 아래 서류를 제출하여 승낙을 받아 착수한다.

1) 현장대리인계 및 기술자 명단

2) 착공계

3) 공정표

4) 도급내역서

5) 시공계획서

다. 제출한 서류의 내용을 변경할 필요가 생겼을 경우 즉시 변경계를 제출하여야한다.

라. 작업이 완료된 경우 즉시 아래 서류를 제출하여야 한다.

1) 준공계

2) 작업기록사진

3) 준공도서

4) 기타 감독원이 지시한 사항

5. 현장 체제

가. 하수관 내부를 CCTV카메라 촬영하여 준설확인 및 하수관 침하 파손 연결관 돌출   유수장애 이설 등의 위치에 대한 조사를 전체연장의 10%이상 실시하고 보고서를 제출한다.

나. 수급인은 준설장비와 작업인력을 현장에 계속상주 시켜야 한다

(위반시 계약사무처리 규정에 의거 조치)

다. 수급인은 작업의 기술 및 경험을 가진 기술자를 상주시켜 소정의 업무를 종사시켜야  한다.(현장대리인의 계속 상주)

라. 수급인은 작업원을 선정하여 질서 정연하게 작업을 시키고 또한 숙련을 요하는 작업  에는 상당한 경험을 가진 유경험자를 현장에 배치한다.

마. 수급인은 적정한 작업의 진척을 할 수 있도록 충분한 수의 작업원을 배치하여야 한다.

6. 작업시 주민과의 협조

가. 수급인이 작업시, 인근 주민등과 협의를 필요로 할 때, 또는 주민의 민원사항이 있을  경우 즉시 감독원에 보고하고 지시를 받아 성의를 갖고 주민과 협의하되 그 결과는  즉시 보고하여야 한다.

나. 수급인은 어떠한 경우라도, 주민들로부터 작업과 연관해서 보수 등을 요구 또는 받아서는 안된다. 작업원등의 상기 행위에 대해서는 수급인이 그 책임을 진다.

7. 피해보상 및 배상

가. 수급인은 하수도 시설물에 손상을 입혔을 때는 즉시 감독원에 보고하고, 감독원의  지시에 따라 신속하게 원상복구 한다.

나. 수급인은 작업함에 있어 주의와 의무를 태만히 하여 제3자에게 피해를 주었을 경우   그 복구 및 배상에 전 책임을 진다.

8. 공정관리

가. 수급인은 착공계에 첨부된 공정표에 따라, 사전에 감독원과 협의하여 실시 공정표를  작성 제출한다.

나. 공정관리는 실시공정표에 의거 적정하게 시행한다.

다. 예정작업 공정과 실적이 차질이 있는 경우 필요한 조치를 강구하여 작업이 원활히 진행 되도록 한다.

라. 작업완료 보고서는 각 작업지시별 소요공기 이내에 제출하여야 하며 정당한 이유없이  작업의 이행을 지체한 경우에는 관계법령에 따른다.

마. 작업현장 형편상 휴일 또는 야간에 작업을 시행할 필요가 있는 경우 미리 그 작업 내용, 작업시간 등에 대하여 감독원의 승낙을 받는다,

9. 작업기록 사진 제출

가. 수급인은 작업상황 사진을 촬영후 감독원에게 제출 승낙을 받는다. 또는, 우리 구가 필요하다고 인정하여 감독원이 필요 작업상황에 대한 사진제출을 지시한 경우 지시에 따라야 한다.

제2장  안전관리

1. 안전설비 설치 및 현장관리

가. 작업시에는 안전시설을 현장 상황에 따라 충분히 설치한 후 시행한다.

나. 작업중 교통안전을 위해 교통정리원을 배치하고 제3자로 하여금 알 수 있도록 완장을  착용하고 근무토록 한다.

다. 현장의 정리정돈 및 현장관리에 세심한 주의를 갖고 작업에 임하여야 한다.

2. 작업원의 안전관리

가. 수급인은 작업전에 항상 세심한 주의를 하여, 체류하는 유독가스 혹은 산소결핍으로 인한 사고에 대비하여 충분한 사전조사 및 대책을 강구하여, 사고예방 및 작업원 안전관리에 만전을 기하여야 한다.

나. 작업시 하수도시설 및 가스관 부근에서는 절대로 화기를 사용해서는 안된다

다. 작업에 사용하는 기자재는 항상 점검하여 완전한 정비를 하여 유사시 대비하여야 한다.

라. 작업중 사고발생시에는 긴급 연락망도에 의거 즉시 감독원 및 유관부서에 보고하는   동시에 신속하게 필요한 조치를 취해야 한다.

마. 본 공사와 관련된 모든 안전사고의 민형사상의 책임은 수급인이 진다.

제3장  준설작업

1. 일반사항

가. 수급인은 작업장소를 사전에 감독원에게 연락하여야 한다.

나. 작업시 관구를 손상하지 않도록 맨홀로라등을 사용 보호조치를 하여, 하수도 시설물 등에 손상이 없도록 유의한다.

다. 물막이공은 상류부에 물이 넘치지 않는 구조로서 작업중 안전이 확보되는 것이어야 한다. 단, 상류에 물이 넘칠 우려가 있을 때는 즉시 철거하여야 한다.

라. 수급인은 작업시 현지주민 생활에 불편이 없도록 악취, 소음, 진동방지에 적극 노력해야 한다.

마. 수급인이 감독원의 지시를 어기고 작업을 계속 할 경우 및 감독원이 사고방지상 위험  하다고 판단한 경우 등에는 작업을 일시 중지시킬 수 있다.

바. 작업시 도로 등을 오염시킨 경우 작업 완료 후 세정 청소한다.

사. 작업 완료 후 신속하게 사용기기 및 가설물을 반출하고 작업장소의 청소를 철저히 한다.

2. 준설작업 및 지시

가. 작업지시의 일반적 기준

1) 소형로더 작업가능 구간: 기계준설

2) 기계준설 불가한 소형암거: 인력, 중장비 및 흡입준설장비

나. 작업시간: 간선도로는 교통정리원 배치로 필요한 조치를하여 교통체증을 최대한 방지한다.

다. 토사의 유하방지: 작업시 하류측에 토사를 유출시켜서는 안된다.

만일 유출된 경우 영향구간의 유출토사를 제거한다.

라. 토사의 운반

1) 수분이 다량인 준설토에 대해서는 물빼기등의 조치를 하여 운반도중 흘리지 않도록 한다.

2) 운반차량은 토사의 유출, 비산 및 악취 발생 등의 우려가 없는 구조의 차량을 사용해야 한다.

3) 토사의 처분: 발생토사는 일정기간 수분을 제거하여 우리구 방침에 의거 처리한다.  준설토 반출지는 우리 구의 사정에 따라 변경 될 수 있다.

마. 세정수

1) 작업에 필요한 세정수는 관내에 설치된 세정용수 수도(3개소)만 이용하고 그 사용량을 감독원에게 보고하여야 한다.

바. 이상시 조치

1) 준설작업이 곤란한 상태인 경우 즉시 감독원에게 보고하여 지시를 받아야 한다.

2) 작업구간의 시설물의 파손, 부등침하, 노후등 이상을 발견한 때에는 신속하게 감독원에게 보고한다.

3. 기타

가. 작업완료

조사작업을 완료하고 소정의 성과품이 제출된 이후 우리구 검사원의 검사가 완료된 상태

나. 검    사

하수도 준설검사와 동일

다. 관거내 조사작업 보고서 기재 요령

1) 일반사항

가) 보고서는 아래요령에 따라 작성한다.

- 양식은 B4(36.4*25.7)횡서로 사용하고 도면은 축척을 표시하여 제작

- 표지에는 작업건명, 도급자명, 공사기간 등을 기입한다.

2) 기재사항

가) 하기사항에 대하여는 그 내용을 명기한다.

1) TV 카메라 조사

(A) 조사목록

(B) 조사개요

(C) 안내도

(D) 조사위치도

(E) 조사총괄표

(F) 조사 집계표

(G) 조사 기록표

(H) 조사의견

( I) 작업기록사진 및 비디오 테이프

2) 실측조사

(A) TV 카메라 조사 항목에 준한다.

나) 조사기록표 및 집계표 기입표시

범                    례

(A) CON'C관            :  CP

(B) 철근 CON'C         :  HP

(C) PE. THP관           :  PP

(D) 빗물받이 (우수)      :  ▥

(E) 맨    홀             :  ◉

제4장  기   타

1. 작업의 완료

가. 준설작업에 의하여 발생한 토사는 반드시 관거밖으로 반출하여 우리구 중간 사토장으로 운반하고 위탁계약업체에 반출 처리한다.

2. 검    사

가. 기성검사 및 준공검사에는 수급인 또는 대리인이 반드시 입회해야 한다.

나. 검사는 수급인이 제출한 일보, 사진, 준공도서, 잔토처리, 계근표등에 의거 시행하는 것을 원칙으로 한다.  다만 불완전한 장소가 있을 때에는 재시행토록 한다.

재시행시 필요한 비용은 모두 수급인의 부담으로 한다.

3. 규정이외의 사항

가. 계약서, 시방서 및 설계도서등에 특히 명시되지 않은 사항으로 준설작업의 실시 상 당연히 필요한 사항은 수급인의 부담으로 한다.

나. 기타 명시되지 않은 사항 중 협의를 필요로 하는 경우에는 즉시 감독원에게 보고하여  지시를 받아 처리토록 한다.

판단의 기준 (상․중․하의 기준) 별표 -1

	상	중	하
1. 관파손	일부가 떨어져 나간상태	전체에 금이 가 깨어진 상태	상․중 이하
2. 관침하	본관 관경이 1/2이상	본관 관경의 1/3이상	본관 관경의 1/4이하
3. 연결관 돌출	본관 관경의 1/2이상	본관 관경의 1/5이상	본관 관경의 1/5이하
4. 유수장애물	관중심선을 지남	관 1/3선을 지남	관 상․하부에 붙어 있음.
5. 침입수	분출되고 있음	흐르고 있음	스며들고 있음