● 남산대기측정소 이전예정 장소 및 방안

남산공원 그늘 쉼터-10 옥상 : 리모델링하여 옥상에 설치

독립군상 체육공원 안쪽 : 토목공사 후 설치   입구쪽 : 데크 확장공사 후 설치

● 대기측정소 최소 공간

측정소 최소면적 : 20 m2, 최소높이 : 2.5 m

측정소 부지 최소면적 : 50 m2

설계 및 구조는 중부공원녹지사업소와 협의 결정