실험실 안전관리 매뉴얼

서울특별시보건환경연구원

(강남농수산물검사소)

■ 서울시 송파구 양재대로932(가락동 600)/ ☎ 02-3435-0662 / FAX 02-3435-0389

1. 이력사항
No	일 자	페이지	이 력 내 용	작 성	검 토	승 인
0	2014. 6. .	전체	실험실안전관리 위한 매뉴얼 제정	박원희	황인숙	김무상
				육동현	김연천
				한창호	윤은선

서울특별시보건환경연구원

개정일자 :	개정번호 :

문서명 실험실안전관리매뉴얼         제정일자 : 2014.  6.  .	페이지수 : /25

서울특별시보건환경연구원

1. 실험실 안전관리의 이해

1.1. 적용범위 : 강남농수산물검사소(농산물검사팀, 수산물검사팀, 강서지소)

1.2. 실험실 안전의 정의

실험실에서 발생되는 고의성이 없는 어떤 불안전한 행동 및 불안전한 환경이 원인이 되어 연구능률을 저하시키고 직접.간접적으로 발생하는 인적.물적 손실의 발생을 최소화하여 실험실 내 모든 실험 활동에서 위험 원인이 없는 상태, 위험 원인이 있다 하더라도 실험자가 위해를 받은 일이 없도록, 대책이 확립된 상태를 말한다

1.3. 실험실 안전사고의 특성

실험실 특성상 화학적 위험, 생물학적 위험, 물리적 위험, 전기적 위험, 기계적 위험, 작업방법의 위험 등 다양한 위험요인들로 인한 사고의 위험과 위험요소들 간의 상호 작용으로 인한 2차 사고 대형 사고로의 연계 가능성이 크다.

1.4. 연구실안전환경조성에 관한 법률

이 법은 대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보함과 동시에 연구실 사고로 인한 피해를 적절하게 보상받을 수 있도록 함으로서 연구자원을 효율적으로 관리하고 나아가 과학기술연구.개발 활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

2. 비상시 신고 체계

2.1. 연구원내 긴급 연락처

구 분	부 서 명	전화번호	비고
응급 상황발생 시 (화재, 교통사고 등)	연구지원부	02-570-3347, 3312(주간) 02-570-3324(청경실_주/야간) 02-570-3321(당직실_야간)	주/야간

2.2. 연구원외 긴급 연락처

	기관명	전화번호	비고
화재발생 시	서울송파소방서	국번없이 119 02-431-5119	주/야간
각종사고 발생 시	송파경찰서	국번없이 112 02-402-0112	주/야간
응급환자 발생 시	서울가락소방서 응급의료정보센터	국번없이 119 국번없이 1339	주/야간
가스 누출 시	한국가스안전공사 서울지역본부	02-3411-2081	주간
관내 및 인근 종합병원	경찰병원(송파구)	02-3400-1120(응급실)	주/야간
	서울아산병원(강동구)	02-1688-7575(응급실)	주/야간
	삼성서울병원(강남구)	02-3410-2114(응급실)	주/야간

3. 실험실 일반 안전수칙

3.1. 실험실 일반 안전수칙

3.1.1. 실험 종사자 안전수칙

3.1.1.1. 실험실 안전수칙을 숙지하고 발생 가능한 사고에 대하여 경각심을 갖고, 사고를 미연에 방지한다.

3.1.1.2. 반드시 실험복을 착용하고, 적절한 개인보호구를 착용한다.

3.1.1.3. 실험 시작 전 반드시 일상안전점검을 실시한다.

3.1.1.4. 유해화학물질, 독성물질, 휘발성이 있는 화학약품 등은 반드시 후드 내에서 사용하고 실험 테이블 위에 나와 있는 유기용제의 양을 최소화한다.

3.1.1.5. 장비오작동, 환기불량, 전기, 수도, 가스 등 위험요인에 대해 실험시작 전과 퇴실 시 반드시 안전확인을 한다.

3.1.1.6. 실험실 내에서 사용하는 모든 유해물질의 물질안전보건자료(MDDS)를 비치하고, 취급 전 반드시 숙지한다.

3.1.1.7. 사고위험에 대비하여 소화기, 비상샤워기, 유출물 처리함, 구급함 등의 위치를 알고 사용법을 숙지한다.

3.1.1.8. 실험실은 항상 정돈된 상태를 유지하고, 수시로 환기를 시킨다

3.1.2. 다른 사람에 대한 고려

3.1.2.1. 실험실에서 부주의하거나 위험한 행동을 하는 사람은 주의를 주도록 한다.

3.1.2.2. 동료에게 실험 업무의 일부를 협조하는 경우 필요한 보호구를 착용하여 실험에 임하도록 한다.

3.1.2.3. 화재와 같은 사고발생 시 주위 동료에게 신속히 알려야 한다.

3.2. 화학물질 안전수칙

3.2.1 화학물질 사용수칙

3.2.1.1 사용 전 반드시 화학물질의 MSDS를 숙지한다.

3.2.1.2 사용 물질의 특성에 적합한 보호구를 반드시 착용한다.

3.2.1.3 화학물질의 사용은 반드시 안전한 실험대 및 흄 후드 내에서 실행하고, 실험대위에 나와 있는 화학물질의 양은 최소화한다.

3.2.1.4 실험대, 후드 내부는 항상 정리정돈하고 이물질이 없도록 수시로 청소하며 화학반응을 일으키지 않도록 여러 물질을 한꺼번에 올려 놓지 않는다.

3.2.1.5 화학물질 사용 시 장난, 놀이 등 불안전한 행동을 금지한다.

3.2.1.6 모든 화학물질은 깨끗한 비커에 필요한 만큼 덜어 사용하고, 남은 화학물질을 다시 원액에 혼합하지 않는다.

3.2.1.7 사용하고 남은 폐화학물질은 폐액보관용기에 보관한다.

3.2.1.8 화학물질 사용후 시약병의 외부를 깨끗이 닦고, 마개를 확인한 후 지정된 보관 장소에 보관한다.

3.2.1.9 화학물질 사용 후 전체환기를 실시한다.

3.2.2 화학물질 보관수칙

3.2.2.1 화학물질의 성분에 따라 산류, 알칼리류, 할로겐.비할로겐 유기용제류로 분류하고, 안전표지를 반드시 부착하여 보관한다.

3.2.2.2 화학물질라벨(물질명, 개봉일, 관리자)을 부착하여 보관한다.

3.2.2.3 화학물질 보관장소는 직사광선을 피하고, 다른 물질과 혼합되지 않도록 하여 화기, 열원으로부터 격리한다.

3.2.2.4 화학물질 보관장소는 항상 정리정돈하고 깨끗한 상태를 유지한다.

3.2.2.5 안전관리담당자는 실험실 내 비치된 화학물질의 목록을 작성, 보관한다.

3.2.3 화학물질 분류별 취급 주의사항

3.2.3.1 산 및 알칼리류

3.2.3.1.1 항상 물에 산을 첨가하면서 희석한다(절대 산에 물을 첨가하지 않는다)

3.2.3.1.2 강산과 강염기는 공기 중 수분과 반응하여 치명적인 증기를 생성시키므로 사용하지 않을 때는 뚜껑을 닫아 놓는다.

3.2.3.1.3 강한 부식성으로 적합한 보호구(내산성)을 반드시 착용한다.

3.2.3.1.4 산이나 염기가 눈이나 피부에 묻었을 때 즉각 흐르는 물에 15분 이상 씻어내고, 도움을 요청하도록 한다.

3.2.3.1.5 특히 불화수소(HF)는 가스 및 용액이 극한 독성을 나타내며 화상과 같은 즉각적인 증상이  없이 피부에 흡수되므로 취급 시 주의를 요한다.

3.2.3.1.6 과염소산은 강산의 특성을 띠며 유기화합물, 무기화합물과 폭발성 물질을 생성하며, 가열, 화기와 접촉, 마찰 또는 저절로 폭발하므로 특히 주의해야 한다.

3.2.3.2 유기용제류

3.2.3.2.1 실험실에서 사용하는 모든 유기용제의 MSDS를 비치하고, 이를 반드시 숙지한다.

3.2.3.2.2 휘발성을 띠며 호흡기 및 피부를 통해 인체 흡수되므로 반드시 보호구를 착용한다.

3.2.3.2.3 실험실 내 최소량을 보관하며 안전한 흄후드 내에서 사용하고 수시로 전체환기를 실시한다.

3.2.3.2.4 테이블 위에 나와 있는 유기용제의 양을 최소화하고 반드시 지정 보관장소(시약장)에서 보관한다.

3.3 실험실 생물안전 기본수칙

3.3.1 실험종사자는 실험을 실시하기 전에 필요한 안전작업 요령 및 사고 발생 시 응급조치 등을 충분히 숙지한다.

3.3.1.1 실험을 수행하기 전에 취급할 미생물과 감염성물질, 실험방법 개인보호구의 탈․착용방법 등을 숙지하고, 감염성물질 등의 유출사고 및 감염사고 발생 시 응급조치 등에 대한 교육 ․ 훈련을 받아야 한다.

3.3.1.2 모든 실험종사자는 생물안전위원회에서 실시하는 신규자 대상 생물안전교육을 1회이수한다.

3.3.2 취급하는 미생물 및 감염성물질 등의 위험도를 고려한 시설의 생물안전등급에 따라 지정된 구역에서 해당 실험을 실시한다.

3.3.2.1 취급병원체의 특성, 수행 실험방법 등을 고려하여 위해도 평가를 실시하고 그 결과에 따라 실험구역을 지정하여 사용한다.

3.3.2.2 동물실험은 동물실험실 및 지정된 구역에서만 수행한다.

3.3.3 실험실 출입문은 닫아 두며 허가받지 않은 사람이 임의로 실험실에 출입하지 않도록 한다.

3.3.3.1 실험실 출입문은 닫아둔다. 실험실 출입문은 일반구역과 실험구역을 구분하는 중요한 수단이고 실험실에서 발생 가능한 유출사고 및 에어로졸이 복도, 사무실 등의 일반구역으로 확산되는 것을 일차적으로 방지할 수 있다.

3.3.3.2 허가받지 않은 사람 (예. 관련 외부 업체 직원, 운반 회사, 기타 본부 소속이 아닌 일반인 등)이 실험실로 직접 출입하는 것은 금지하며, 출입이 필요한 경우 담담팀장의 승인이 필요하다.

3.3.4 실험종사자는 실험복 및 장갑을 착용하고 실험 위해도 등급에 따라 적합한 개인보호구를 선택하여 착용한다.

3.3.4.1 실험복과 장갑은 실험 수행 시 항상 착용하고 올바른 탈 ․ 착용 방법을 숙지한다.

3.3.4.2 실험수행 중 사무실로 들어 갈 경우, 착용했던 실험복과 장갑 등은 탈의하고 손을 세척한 후 입실한다.

3.3.4.3 화장실,사무실 등 일반구역의 출입 시에는 실험복, 장갑 등 실험중에 착용한 개인보호구를 반드시 탈의한다.

3.3.5 모든 실험 조작은 가능한 에어로졸 발생을 최소화시키는 방법으로 실시하고 반드시 기계적 피펫팅을 한다.

3.3.5.1 원심분리 또는 초음파 분쇄 시 에어로졸 발생을 줄일 수 있는 안전 원심 캡 등의 보호 장치를 사용한다.

3.3.5.2 입으로 피펫을  사용하는 것은 절대 금한다.

3.3.6 병원성 미생물을 포함한 감염성물질의 취급은 반드시 생물안전작업대와 같은 물리적 밀폐가 가능한 실험장비에서 수행한다.

3.3.6.1 생물안전작업대는 취급 미생물 및 감염성물질 또는 수행 실험방법을 고려하여 실시한 위해도 평가 결과를 토대로 알맞은 형태의 것을 선택하여 설치한다. 일반 미생물실험 또는 취급 미생물의 위험군 (Risk Group)이 2등급 이상인 경우, 생물안전작업대 ClassⅠ,Ⅱ급의 종류를 사용한다.

3.3.6.2 생물안전작업대의 올바른 사용법 및 관리방법, 일반 미생물 실험법 등 을 숙지한다.

3.3.7 실험이 끝난 후에는 생물안전작업대 및 실험대를 정리․소독하고 실험 중 오염사고가 발생한 경우, 즉시 보고하고 소독 등의 적합한 조치를 취한다.

3.3.7.1 취급 미생물 및 감염성물질에 효과적인 화학 (살균)소독제를 선택하여 실험 시작 전 과 후에 생물안전작업대 및 실험대를 소독한다.

3.3.7.2 실험 중 유출사고 및 에어로졸이 발생한 경우, 즉시 이를 주변 동료 및 책임자들에게 알려 지시에 따르고 유출물 처리키트 등을 이용하여 소독 및 적합한 조치를 취한다.

3.3.8 실험 종료 후, 그리고 실험실을 나올 때에는 반드시 손을 씻는다.

3.3.8.1 실험구역에 손 세척대, 비누, 종이타월 등은 실험실 출입문 근처 등의 사용이 용이한 구역에 설치한다.

3.3.8.2 퇴실 시 손과 신체 노출부위 등을 세척하고 필요한 경우 소독한다.

3.3.9 지정된 실험구역에서는 음식섭취, 식품보존, 흡연, 화장 행위 등을 금한다.

3.3.9.1 음식물의 저장 및 섭취 등은 사무실 등의 비 실험구역을 이용한다.

3.3.9.2 콘택트렌즈 착용자의 경우, 렌즈의 세척 및 재 착용은 반드시 화장실 등을 이용하고 실험실 내에서의 렌즈 세척, 보관 및 재 착용 등은 금지한다. 또한 콘택트렌즈를 착용하고 병원성 미생물, 감염성물질 등을 취급할 경우 고글, 보안면 등을 사용한다.

3.3.10. 병원성 미생물 및 감염성물질을 취급하거나 보관하는 장소에는 생물재해 표시(Biohazard)를 붙인다.

3.3.10.1. 병원성 미생물 및 감염성물질 등을 취급하는 생물안전작업대, 배양기 및 보관하는 냉장고, 냉동고 등에는 생물재해 (Biohazard)표시를 잘 보이는 곳에 부착한다.

3.3.11. 미생물 및 감염성물질 등을 이동할 때에는 2중 밀폐포장하고 견고한 운반 용기에 담아 안전하게 운반한다.

3.3.11.1. 1차 용기는 뚜껑을 돌려 닫는 것으로 잘 깨지지 않는 재질로 밀폐능이 있어야 한다.

3.3.11.2. 2차 용기는 1차 용기를 담을 수 있는 크기로 재질은 1차 용기와 같다. 내용물에 대해 표기하고, 2차 용기 표면을 소독하여 실험실 외부로 이동한다. 외부로 이동 시, 뛰거나 던지는 등의 위험한 행위는 금한다.

3.3.12. 실험종사자는 팀장 및 책임자가 실험실 안전을 위하여 정하는 기타사항들을 준수한다

3.4 가스안전 수칙

3.4.1. 고압가스의 분류

가스는 통상적으로 압축가스-액화가스-용해가스의 3 가지 종류로 분류되기도 하고 가스의 성질에 따라 가연성 가스-조연성 가스-불연성 가스로 분류되기도 하며 인체에 유해한 위험성 여부에 따라 독성-비독성 가스로 분류되기도 한다.

분 류	성 질	종 류
압축가스	상온에서 압축하여도 액화하기 어려운 가스로 임계(기체가 액체로 되기 위한 최고온도)가 상온보다 낮아 상온에서 압축시켜도 액화되지 않고 단지 기체 상태로 압축된 가스를 말함	수소, 산소, 질소, 메탄 등
액화가스	상온에서 가압 또는 냉각에 의해 비교적 쉽게 액화되는 가스로 임계온도가 상온보다 높아 상온에서 압축시키면 비교적 쉽게 액화되어 액체상태로 용기에 충전하는 가스	액화암모니아, 염소, 프로판, 산화에틸렌 등
용해가스	가스의 독특한 특성 때문에 용매를 추진시킨 다공 물질에 용해시켜 사용되는 가스로 아세틸렌가스는 압축하거나 액화시키면 분해 폭발을 일으키므로 용기에 다공 물질과 가스를 잘 녹이는 용제(아세톤, 디메틸포름아미드 등)를 넣어 용해시켜 충전한다.	아세틸렌

3.4.2. 가스상태에 따른 분류

3.4.3. 독성에 따른 분류

분 류	성 질	종 류
독성가스	공기중에 일정량 존재하면 인체에 유해한 가스, 허용농도가 200 ppm 이하인 가스	염소, 암모니아, 일산화탄소 등 31 종
비독성가스	비독성가스 공기중에 어떤 농도 이상 존재하여도 유해하지 않는 가스	산소, 수소 등

※ 허용농도란 독성이 있는 가스가 공기 중에 혼합되어 있는 환경에서 보통 건강한 사람이 1일 8시간씩 계속 작업을 해도 건강에 이상이 없는 농도를 말한다.

3.4.4. 가스 안전 점검 및 사용 수칙

3.4.4.1. 가스저장시설에는 실험실 가스의 성분과 종류별로 보관하고. 가스용기 외부에 가스명을 표시한다.

3.4.4.2. 실험 전 배관, 호스 등의 연결부분을 점검, 가스의 누출 여부를 수시로 확인한다.

3.4.4.3. 가스용기가 넘어지지 않도록 용기전도방지 장치를 반드시 설치하고 관리하여야 한다.

3.4.4.4. 조연성 가스와 가연성 가스는 분리하여 저장한다.

3.4.4.5. 가스가 누설되는 경우에 가스를 차단할 수 있는 가스누설차단 장치를 설치한다.

3.4.4.6. 가스 누설 경보기의 작동이 잘 되고 있는지 수시로 확인한다.

3.4.4.7. 사용하지 않는 가스용기는 가스명을 표시하여 캡을 씌우고, 반드시 세운 상태로 보관한다.

3.4.4.8. 안전관리담당자는 가스의 특성을 인지하고, 위험에 대비한다.

3.4.4.9. 실험 후 반드시 밸브를 잠그고, 수시로 누출여부를 점검한다.

3.5 전기안전 수칙

3.5.1 전기의 위험성

3.5.1.1. 감전사고

전기가 흐르고 있는 전기 기기 등에 사람이 접촉되어 인체에 전기가 흘러 일어나는 화상 또는 불구자가 되거나 심한 경우에는 생명을 잃게 되는 현상

3.5.1.2. 통전류에 의한 영향

인체에 전류가 흐르게 되면 아주 작은 전류에서는 아무런 느낌이 없으나, 전류가 커지게 되면 "통전전류의 크기×시간"의 크기에 따라 전류를 느끼게 되고, 그 이상에서는 고통-호흡의 정지 및 질식 또는 심실 세동 등이 일어나게 되어 아주 위험하게 된다

3.5.1.3. 인체의 전기저항

통전 전류의 크기는 인체의 전기저항(임피던스)값에 의해 결정되고, 이 저항은 인가된 접촉전압에 따라 다르나 최악의 경우를 감안하면 약 1,000옴 정도가 된다. 이 저항값이 작을수록 위험하므로 전기를 취급할 경우에는 이 값을 크게 하는 것이 중요하다.

3.5.1.4. 통전경로의 영향

인체 감전시의 영향은 전류의 경로에 따라 그 위험성이 달라지며, 전류가 심장 또는 그 주위를 통과하게 되면 심장에 영향을 주어 더욱 위험하게 되는데 이를 심장 전류 계수라고 한다.

3.5.2. 전기화재

3.5.2.1. 화재 발생 형태

전기화재는 전기 기기 등의 구조적 결함과 전기 시설 취급소홀, 부주의 또는 안전수칙 미준수등의 요인에 의해 발생되고 있다

3.5.2.1.1. 전열기/조명기구 등의 과열로 주위 가연물을 착화시키는 경우

3.5.2.1.2. 배선의 과열로 전선피복을 착화시키는 경우

3.5.2.1.3. 전동기/변압기 등 전기기기의 과열

3.5.2.1.4. 선간 단락/누선/정전기

3.5.2.2. 전기화재원인

단락(합선)	전선피복이 벗겨지거나 전선에 못/핀 등을 박을 때 전선이 직접 또는 낮은 저항으로 접촉, 즉 단락되는 경우가 있는 데, 이때에는 단락되는 순간 폭음과 함께스파크가 발생하고 단락점이 용융된다. 이때 주위에 가연성 물질이 있을 경우에는 화재가 일어나게 되며 또한 전선 자체의 과열로 발화하는 경우도 있다.
누전 또는 지락	전선의 피복 또는 전기 기기의 절연물이 열화되거나 기계적인 손상 등을 입게 되면 전류가 금속체를 통하여 대지로 새어나가게 되는 데 이러한 현상을 누전이라 하며 이로 인하여 주위의 인화성 물질이 발화되는 현상을 누전화재라 한다.
과전류	전선에 전류가 흐르면 전류의 제곱과 전선의 저항값의 곱(I2XR)에 비례하는 열이 발생하여 전선의 허용전류를 초과한 전류가 계속적으로 흐르면 전선의 과열로 피복이 열화되어 발화되게 되는 데 특히 비닐전선의 경우에는 그 정도가 더 심하다.
전기 스파크	전기회로를 개폐하거나 퓨즈가 용단될 때 스파크가 발생하는 데, 특히 회로를 끊을 때 심하며, 이때 휘발성 증기 또는 분진 같은 가연성 물질이 있으면 착화/인화된다.
절연 열화 또는 탄화	배선 또는 기수의 절연테 대부분이 유기질로 되어 있는 데 일반적으로 유기질은 장기간 경화하면 열화로 그 절연저항이 떨어지고 고온상태에서 공기의 유통이 나쁜 곳에서 가열되면 탄화과정을 거쳐 도전성을 띠게 되면 여기에 전압이 걸리면 전류로 인한 단열로 탄화현상이 누진적으로 촉진되어 유기질 자체가 타거나 부근의 가연물에 착화하게 된다.
접속부의 과열	전선과 전선, 전선과 단자 꼬는 접속편 등의 접촉이 불완전한 상태에서 전류가 흐르면 접촉저항에 의한 접촉부 발열로 주위의 절연물을 인화시킨다.
정전기 스파크	물질의 마찰 등에 의하여 발생되는 정전기는 그 크기에 따라 방전시 불꽃의 발생으로 주위의 가연성 물질을 인화시키게 된다.

3.5.2.3. 전기 안전 점검 및 사용 수칙

3.5.2.3.1. 전기스위치 부근에 인화성, 가연성, 유기용매 등의 취급을 금지한다.

3.5.2.3.2. 누전차단기를 설치하여 감전사고 시의 재래를 방지한다.

3.5.2.3.3. 결함이 있는 전기기구 사용을 금지한다.

3.5.2.3.4. 전기 및 전열기구 사용을 금지한다.

3.5.2.3.5. 전기 및 전열기구의 손상, 과열, 접속 상태, 피복의 손상여부 등을 확인한다.

3.5.2.3.6. 연결 코드 선은 가능한 짧게 사용한다.

3.5.2.3.7. 접지형 콘센트를 권장 3구를 사용하고 문어발식 전류사용을 금지한다.

3.5.2.3.8. 접지형 콘선트를 바닥에 방치되지 않도록 벽면에 부착한다.

3.5.2.3.9. 사용하지 않는 전기기기는 반드시 전원을 차단 후 플러그를 뽑아서 보관한다.

3.5.2.3.10. 젖은 손으로 절대 전기기기를 만지지 않는다.

3.5.2.3.11. 전기 분전반 외부에는 고압전기위험 경고표지를 부착한다.

3.5.2.3.12. 전기 분전반 주변에 실험 기자재 등 불필요한 물품의 적재를 금지한다.

3.6. 소방안전 수칙

3.6.1. 화재예방을 위한 기본수칙

3.6.1.1. 실험실내에는 실험에 필요한 최소의 약품만을 보관하여야 한다.

3.6.1.2. 화학약품 또는 고압가스를 사용하여 실험하는 경우에는 사전에 사용하고자 하는 물질과 관련한 특성, 사고발생시 응급조치요령 등을 숙지하고 실험에 임하여야 한다.(물질안전보건자료 참조)

3.6.1.3. 실험장비를 가동하고 주변 동료와 장난을 하거나 혹은 실험실을 이탈하거나 실험중에 자리를 이석하는 일을 하여서는 안된다.

3.6.1.4. 실험을 하는 실험대 주변에는 항상 정리정돈을 실시하여 인화성, 가연성 물질들을 사전에 제거하여야 한다.

3.6.1.5. 실험장비의 전원연결시 문어발식으로 연결하여 사용하여서는 아니되며 전원증설 등의 작업은 시설팀에 의뢰하여 전문가의 도움을 받도록 한다.

3.6.1.6. 화재발생의 경우를 생각하여 동료들과 비상탈출훈련을 실시하고 비상구, 소화기의 위치를 사전에 익혀둔다.

3.6.1.7. 소화기 사용방법을 익힌다.

4. 사고발생시 대처요령 및 안전표지판 종류

4.1. 상황별 사고 발생 대처요령

4.1.1. 화재 발생 대처요령

4.1.1.1. 화재발생시 가장 먼저 해야 할 일은 대피하는 것이다.

화재시 가장 위험한 것은 불꽃이 아니라 유독한 연기임. 가능한 낮은 자세로 손수건 등으로 입과 코를 막고 불길의 반대편으로 대피한다.

책, 가방, 귀중품을 챙기느라고 대피시간을 놓쳐서 안되며, 대피 후 다시 실험실로 들어가면 매우 위험하다.실험중 옷에 불이 붙었을 때에 당황하여 뛰게 되면 불이 더 빨리 타게 되므로 복도에 있는 비상샤워시설을 이용하거나 가슴 앞에 팔을 모으고 바닥에 엎드려서 천천히 몸을 구르도록 한다.

4.1.1.2. 대피 전에 소화할 수 있는 경우는 다음과 같다.

소화에 실패하더라도 충분히 대피할 수 있다고 판단 될 경우. 실험실 동료가 모두 대피하고 여유가 있을 때. 불이 작아 위험이 덜할 때(실험중 발생한 간단한 화재). 출입문 쪽에서 소화기를 작동할 수 있을 경우(위급시 탈출이 가능하기 때문). 소화할 자신이 없을 때에는 소화를 시도하지 말고 우선 신고하고 대피부터 한다.

4.1.1.3. 신속히 119로 신고한다.

전화를 걸 때에는 불이 난 장소와 화재원인, 대피하지 못한 사람의 수 등 알고 있는 사항에 관하여 침착하고 정확하게 말하여 주어야 한다.

4.1.1.4. 엘리베이터를 이용해서는 안됨.

화재시 엘리베이터를 이용하는 것은 매우 위험하며, 높은 건물이라도 걸어서 피난하여야 하여야함.

4.1.1.5. 화재시 방안에 고립되었을 경우

소리를 치거나 물건을 창밖으로 던져 갇혀 있음을 알리고, 문을 닫고 문틈으로 연기가 새어 들어 오는 곳을 담요나 시트, 양말 등으로 막는다. 손수건 등에 물을 축여 마스크로 하고 가능한 자세를 낮게 한다.

4.1.1.6. 대피 요령

지체없이 하던 실험을 중단하고 침착하게 최단 시간 내에 장비별로 조치요령에 의거하여 조치 후 대피한다.실험실내 다른 사람에게도 큰 소리로 전파하여 알린다.비상대피시에는 자기가 위치한 자리에서 가장 가까운 비상출구로 신속히 대피한다.비상구 등 개구부를 통하여 대피할 때에는 반드시 문을 닫고 대피하여 화재와 연기의 확산을 지연시켜야 한다.연기가 창문이나 문틈 사이로 새어 들어오면 담요나 시트, 양말 등을 물에 적셔 막아야 하며 낮은 자세로 바닥에 엎드려 짧게 숨을 쉬어야 한다.아래층으로 대피가 불가능할 경우 옥상으로 대피하여 구조를 요청해야 한다.불길이나 연기가 주위까지 접근하여 대피가 어려울 때에는 무리하게 통로나 계단을 통하여 대피하기 보다는 건물내에서 안전조치를 취한 후 외부로 알리고 구조를 기다려야 함. 엘리베이터는 화재 발생층에서 문이 열리거나 정전으로 멈추어 갇히는 경우가 있기 때문에 화재시에는 승강기를 절대 이용하지 말아야 한다.건물내에 갇혀 있는 사람은 화기나 연기가 없는 창문을 통해 소리를 지르거나 흰 천을 흔들어 갇혀 있는 사실을 외부로 알려야 한다

4.1.2. 화상 대처 요령

4.1.2.1. 화염에 의한 국소 부위의 경미한 화상시

4.1.2.1.1. 통증과 부풀어 오르는 것을 줄이기 위하여 20~30분 동안 얼음물에 화상 부위를 담근다.

4.1.2.1.2. 소독 후 화상연고를 바르고 강제로 물집을 터트리지 않는다.

4.1.2.2. 증증화상시

4.1.2.2.1. 환자를 실온에서 젖은 천이나 수건으로 싸준다.

4.1.2.2.2. 화상부위를 씻거나 옷이나 오염물질등을 제거하지 않는다.

4.1.2.2.3. 환자를 눕히고 안정된 상태를 유지한다.

4.1.2.2.4. 응급구조대에 연락하여 즉시 전문가의 치료를 받는다

4.1.2.3. 눈 화상시

4.1.2.3.1. 다량의 물을 흘려 보낸 후 깨끗한 젖은 수건 거즈 등으로 눈을 덮어두고 즉시 구급차를 부르도록 한다.

4.1.2.4. 전기에 의한 화상시

4.1.2.4.1. 전기에 의한 화상은 피부표면으로 증상이 나타나지 않기 때문에 피해 정도를 알아내기가 힘들 뿐만 아니라 심한 합병증을 유발할 수 있으므로 즉시 의료진의 치료를 받는다.

4.1.2.5. 화학약품에 의한 화상시

4.1.2.5.1. 화학약품에 의하여 오염된 의류는 탈의하여 흐르는 물로 씻어낸다.

4.1.2.5.2. 몸에 화학약품이 묻었을 경우 적어도15분 이상 물로 씻어내고, 조금 묻은 경우 응급조치를 한 후 전문의에게 진료를 받는다. 많은 부위에 묻었다면 구급차를 부르도록 한다.

4.1.2.5.3. 위급한 경우 비상샤워기, 수도 등을 이용한다.

4.1.2.5.4. 얼굴에 화학약품이 튀었을 때 보안경을 끼고 있었다면 시약이 묻은 부분은 완전히 세척하고 사용하도록 한다.

4.1.2.6. 화학물질의 안구노출시

4.1.2.6.1. 물 또는 눈 세척제는 직접적으로 눈을 향하게 하는 것보다는 코의 낮은 부분을 향하도록 하는 것이 좋다. 이것은 화학물질을 눈부터 씻어내는 효과를 증가시켜 준다.

4.1.2.6.2. 눈꺼풀은 강제적으로 열리도록 하여야 눈꺼풀 안쪽까지 효과적으로 세척할 수 있다.

4.1.2.6.3. 코의 바깥쪽에서 귀 쪽으로 세척을 하여야 씻겨진 화학물질이 거꾸로 눈 안이나 오염되지 않은 눈으로 들어가는 것을 피할 수 있다.

4.1.2.6.4. 물 또는 눈 세척제로 최소 15분 이상 눈과 눈꺼풀을 씻어낸다.

4.1.2.6.5. 유해화학물질에 오염된 눈을 씻을 때는 가능한 빨리 콘택트렌즈 등은 빼도록 한다.

4.1.2.6.6. 피해를 입은 눈은 깨끗하고 살균된 거즈로 덮는다.

4.1.2.6.7. 가까운 병원이나 119로 전화한다. 병원으로 후송할 준비가 완료될 때까지 생리식염수로 계속 씻어주고 멸균붕대로 감싸준다.

4.2. 출혈 발생시 대처요령

4.2.1. 외부출혈

4.2.1.1. 환자를 반듯이 눕히고, 신속하게 주위에 도움을 요청한다.

4.2.1.2. 상처부위에 직접 압박을 가하며, 지혈대를 사용하지 않는다.

4.2.1.3. 가능하면 소독된 붕대를 사용하도록 하고, 위생용 휴지 및 깨끗한 손수건 또는 손을 직접 이용할 수도 있다.

4.2.1.4. 5~15분 동안 지속적으로 출혈부위에 직접 강한 압박을 가한다(대부분의 출혈은 수 분내에 멎는다).

4.2.1.5. 출혈부위가 손, 팔, 발, 및 다리 등일 때에는 이 부위를 심장보다 높게 위치시켜 중력을 이용하여 출혈을 줄일 수 있다.

4.2.2. 내부출혈

4.2.2.1. 기침과 토사물 또는 대변, 소변에 혈액이 섞여 있거나 점액성의 검붉은 대변이 나올 경우에는 즉시 의료기관의 검사를 받는다.

4.2.2.2. 환자를 반듯하게 눕힌 후 깊게 숨을 쉬게 하고, 마음의 안정을 찾도록 안심시킨다.

4.2.2.3. 의사의 진찰이 있기 전까지의 어떤 약물이나 음식물을 섭취하지 못하도록 한다.

4.2.2.4. 신속히 응급구조대에 도움을 요청한다.

4.2.3. 두부상해

4.2.3.1. 상처가 심하지 않더라도 출혈은 심할 수 잇으며, 두개골 골절에 의한 출혈을 멈추게 할 시 특별한 주의를 요한다.

4.2.3.2. 두개골 조각들이 뇌를 압박하지 않도록 극도로 주의하면서 상처 부위에 압박을 가한다.

4.2.3.3. 두부 상해 시 목 부위의 상해도 의심하고 목과 머리를 고정시킨다.

4.2.3.4. 중요한 증상들을 관찰하지 못할 수 있으므로 술이나 약물을 삼간다.

4.3. 감전 발생 시 대처요령

4.3.1. 전기가 소멸했다는 확신이 있을때까지 감전된 사람을 건드리지 않는다.

4.3.2. 플러그, 회로 폐쇄기 및 퓨즈상자 들의 전원을 차단한다.

4.3.3. 감전된 사람이 철사나 전선 등을 접촉하고 있다면 마른 막대기 등을 이용하여 이를 멀리 치운다.

4.3.4. 환자가 호흡하고 있는지 확인한다. 만약 호흡이 약하거나 멈춘 상태인 경우 즉시 인공호흡을 수행한다.

4.3.5. 응급구조대에 도움을 요청한다.

4.3.6. 감전된 환자를 담요, 외투, 및 재킷 등으로 덮어서 따뜻하게 한다.

4.3.7. 의사에게 검진을 닫을 때가지 감전된 사람이 음료수나 음식물 등의 섭취를 금한다

4.4. 약물섭취 시 대처요령

4.4.1. 의식이 있는 사람에 한하여 입안 세척 및 많은 양의 물 또는 우유를 마시게 하되 억지로 구토를 시키지 않는다.

4.4.2. 독극물을 섭취한 경우 독극물 치료센터에 도움을 청하고, 부근에 이러한 기관이 없다면 응급구조대를 부른후 의심되는 독극물의 종류와 용기를 가지고 간다.

4.4.3. 독극물 중독자가 의식불명인 경우 환자의 호흡을 확인하여 호흡곤란의 경우에는 머리를 뒤로 기울여 인공호흡을 실시하되 구강 대 구강 인공호흡은 하지 않는다. 이때 환자를 자극하지 않도록 주의하고, 즉시 응급 구조대에 도움을 요청한다.

4.4.4. 독극물 중독자가 구도하는 경우, 질식하지 않도록 구부려서 옆으로 눕게 한다.

4.5. 심장마비시 대처요령

4.5.1. 환자가 아래와 같은 통증을 느끼면 즉시 응급조치를 취한다.

4.5.1.1. 가슴의 심한 통증

4.5.1.2. 가슴에서 팔, 목 및 턱으로 전파되는 통증

4.5.1.3. 발한, 오심, 구토 및 숨이 가빠짐

4.5.1.4. 어깨에서 등으로 퍼지는 통증

4.5.2. 심장마비 환자의 생명을 위협하는 2가지 증세

4.5.2.1. 호흡이 느려지거나 멈춤

4.5.2.2. 심장박동이 느려지거나 멈춤

4.5.3. 환자가 호흡이 멈춘 경우 즉시 인공호흡을 실시하고 응급조치를 위한 도움을 구한다.

4.5.4. 경동맥에서 맥박이 느껴지지 않는 경우 능숙한 전문가가 인공호흡 및 심폐소생술을 시행한다

4.6. 질식시 대처요령

4.61. 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 그냥 지켜본다. 질식 정도가 차도 없이 계속되면 응급의료지원을 요청한다.

4.6.2. 환자가 말을 하며, 기침 및 호흡을 할 수 있으면 즉시 다음의 조치를 취하고, 나머지 사람이 응급의료지원을 요청한다.

4.6.2.1. 의식이 있는 환자의 경우

4.6.2.1.1. 환자를 세우거나 앉힌다.

4.6.2.1.2. 환자의 머리를 낮추고 환자의 옆 또는 뒤에 서서 한 손으로 환자의 가슴을 지탱한다.

4.6.2.1.3. 견갑골(목덜미 아래쪽의 날개 뼈) 사이로 4회 타격을 가한다.

4.6.2.1.4. 환자의 뒤에 서서 환자의 중앙을 팔로 감싼다.

4.6.2.1.5. 양쪽 손을 서로 잡고 위쪽으로 밀어 넣듯 누른다.

4.6.2.1.6. 몇 번 반복한 후 차도가 없으면, 질식 상태가 없어질 때까지 무의식 상태가 되지 않도록 등을 4회 타격하고 가슴 쪽을 4회 누른다.

4.6.2.2 무의식 상태의 환자의 경우

4.6.2.2.1. 환자를 똑바로 눕힌 채 인공호흡을 실시한다.

4.6.2.2.2. 환자가 공기를 들이쉬지 않으면, 환자를 움직여 환자의 가슴이 치료자의 무릎에 닿게 한 후 견갑골 사이로 4회 타격을 가한다.

4.6.2.2.3. 환자가 여전히 숨쉬지 않으면, 다시 환자를 똑바로 눕힌 채 환자의 복부에 양쪽 손을 겹쳐 놓은 후 한쪽으로 치우치지 않게 누른다.

4.7. 소화기 사용방법

4.7.1 소화기종류

현재 우리나라에서 가장 많이 보급되어 있는 소화기로 인산암모늄이 주성분이며, 방사된 약제는 연소면의 피복에 의한 질식, 억제작용에 의해 일반화재, 전기화재 등 모든 화재에 효과적이나 소화약제는 다른 종류의 분말소화약제와는 화학성질이 다르므로 혼합되지 않도록 해야 한다.

4.7.1.1 이산화탄소 소화기(CO2소화기)

이산화탄소는 고압으로 압축되어 액상으로 용기에 충전되어 있으며, 고압가스 용기를 사용하기 때문에 중량이 무겁고 고압가스의 취급이 용이하지 못하다는 단점이 있으나 소화약제에 의한 오손이 적고 전기절연성도 크기 때문에 전기화재에 많이 사용된다

4.7.1.2. 할론 소화기

할론가스(1301, 1211, 2402)를 채워 사용하며, 무색투명한 방사성이 있는 증발성 액체로 방사된 약제는 기화하여 질식 및 억제작용에 의해 유류화재에 적합하다. 또한 약제는 전기의 부도체이므로 전기화재에 적응한다.소화효과가 크며 인체에는 큰 피해를 주지 않으나 다만 밀폐된 곳에서 장시간 사용하는 것은 위험하다.

4.7.2. 소화기 안전비치

4.7.2.1. 소화기는 받침대에 보관, 각 소화기에 점검표를 부착한다.

4.7.2.2. 직사광선을 피하고, 온도가 높거나 습기가 많은 곳은 피한다.

4.7.2.3. 통행에 불편을 주지 않고, 눈에 잘 띄는 곳에 배치 한다.

4.7.2.4. 실험실 내부 출입구 주변에 장소를 지정하고 지정한 장소 외에 장소로 옮기기 않는다.

4.7.2.5. 한 실험실 당 하나의 소화기를 원칙으로 실험실의 규모에 따라 추가 배치한다.

4.7.3. 소화기 점검요령

4.7.3.1. 지시압력계 바늘이 초록색을 향하고 있는지 확인한다.

4.7.3.2. 안전핀이 잘 부착되어 있는지 확인한다.

4.7.3.3. 약제가 굳어지지 않았는지 거꾸로 흔들어서 미세한 분말이 움직이는지 확인한다.

4.7.3.4. 외관상 부식되거나 호스에 파손된 부분은 없는지 확인한다.

4.7.3.5. 관리부서 및 관리자가 명시된 점검표가 부착되어 있는지 확인한다.

4.7.4. 소화기 사용요령

4.7.5. 안전 표지판 종류

4.7. 비상시 대피도

실험실의 전반적인 구조를 숙지하고, 비상대피로 확인

4.7.1. 농산물검사팀(2층)

계단 ←				↑
						UPS실				공조실			창고
																									비상	↑
				↑			←				←					←					←				사다리
																									←
	소장실											실험실								전처리실					사무실

														↑
	계단					화장실		화장실		가스실				창고
													↑
																			소화기
주출입구			←			←					←			출입문		←			출입문			←				←
									↑					소화기
		↑		↑					출입문							↑
기기실			기기실						사무실(고객)						사무실						실험실

4.7.2. 수산물검사팀(1층)

← : 비상시 피난 동선

4.7.3. 강서지소(3층)

	출입구																출입구
		↑											가스실					↑
						←								←						←
					기기실															전처리실
		↓
출입구										←			남자방
				←
				사무실
										←			여자방

← : 비상시 피난 동선

5. 관련문서

5.1. 실험실 사고 접수서

5.2. 사고보고서

실험실 사고 접수서

【접수 No. 20     -    】

1. 사고 발생 시간

2. 사고 장소

3. 사고경위 및 피해상황

4. 신고자의 소속, 성명 및 연락처

‣접수시간 :

‣접 수 자 :

사고 보고서

1. 사고일시 :

2. 사고장소 :

3. 사고경위(6하 원칙에 의거 기술)

4. 피해 및 사고자 인적사항

소속	직급	성명	생년월일	피해내용 및 정도	조치
			입원일자

5. 피해사항

피해물	손해량	손해액(추산)	비고

6. 사고원인

7. 실험실 안전책임자 의견

부서 :                  실험실 안전책임자: