재개발·재건축구역 상수도시설물 보호를 위한 체크리스트

연번	확 인 사 항	확인합니다.
1	굴착공사 착수 전 반드시 관할 수도사업소에 상수도관 위치를 정확히 확인한 후 현장 및 도면에 표시하고, 보강 및 안전시설 조치 후 시공합니다.
2	사업부지 내 상수도관(시설물 포함) 존치 시 10m 간격으로 깃발을 설치하여야 하며, 사업부지에 접한 도로상 상수도시설물 매설현황을 파악할 수 있도록 관로표지(깃발, 현수막 등)를 설치해야 합니다.
3	공사중 상수도시설물 손괴 등 비상상황 발생 시 신속한 대처를 위해 현장사무실에 상수도관로도 및 비상연락망을 비치합니다.
4	누수사고 등에 대비하여 공사장 주변 밸브 위치를 도면화하여 항상 휴대토록 하며, 밸브키를 비치하여 유사시 대처할 수 있도록 합니다.
5	공사현장 근무자는 상수도시설물인 제수밸브 등을 임의로 조작 시 단수 및 녹물이 발생하므로 반드시 관할 수도사업소의 지시에 따라 조작하여야 합니다.
6	상수도관 폐쇄 시 맞이음처리하고 폐쇄공사 준공계를 제출하여야 합니다.
7	상수도시설물 이설공사 전 관할 수도사업소에 사전협의하고 협의사항을 반영하여 착공계를 제출하여야 합니다.
8	아래의 이상 발견 시 수도사업소와 협의하여 즉시 원상복구 등 안전조치를 취하여야 합니다. - 상수관로의 안전보호 상태 이상 유무 - 밸브류의 매몰 및 맨홀 내 토사 등 적치 시 - 노출관로 및 매설관로 주변의 누수 및 지반침하 등 확인 시

2019.    .    .

< 상수도 시공업체 >	< 담당공무원 >
업체명: 성 명: (인)	소 속: 성 명: (인)