문서번호	정수운영과-3601
결재일자	2019.5.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
이미숙		정선교	05/28 박동규
협 조
	주무관			박희준
	주무관			정인석
	정수시설과장			남효돈
	주무관			김명수

배출수처리시설 운영관리 사업장

안전사고 예방을 위한 합동점검 계획

2019. 5.   .

광암아리수정수센터

[정수운영과]

배출수처리시설 운영관리 사업장

안전사고 예방을 위한 합동점검 계획

배출수처리시설이 집중된 기전설비 운영으로 안전사고 위험이 상존함에 따라 시설전반에 대한 합동점검을 실시하고 미흡사항을 개선하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 배출수처리시설 운영관리 사업장 안전사고 예방 및 안전관리 철저

⇒ (본부 생산관리과-5060, 2019.5.15.)

○ 폐기물관리법에 따라 신고된 운반차량만 폐기물 반출토록 관리철저

○ 정수장별 배출수처리 사업장 안전관리 대책을 수립하여 안전관리 시행

Ⅱ		추진계획

□ 기전설비현황

설 비 명	용 량	대 수	설치위치	비고
슬러지이송펌프	30kW	4	탈수기실 지하펌프실
슬러지펌프축봉수공급펌프	0.3kW	2	〃
세척수펌프	37kW	4	〃
압착수펌프	37kW	4	〃
코어세정수펌프	3.7kW	2	〃
콤프레샤	22kW	2	탈수기동 1층
저류조교반기	5.5kW	4	〃

상등수회수펌프	30kW	3	오니장회수조
상등수회수펌프	37kW	3	〃
회수조집수정펌프	1.5kW	2	〃
회수조하등수회수펌프	18.5kW	2	〃
탈수기필터프레스	250kg	3	탈수기동 2층	부대시설포함
1차농축조슬러지수집기	2.2kW	2	농축조
구1차농축조살수수중펌프	3.7kW	1	〃
구2차농축조슬러지수집기	2.2kW	1	〃
신2차농축조슬러지수집기	2.2kW	1	농축조	부대시설포함
호이스트	2톤	1	오니장회수조
크레인	5톤	1	탈수기동2층
배슬러지지수중펌프	14kW	4	배슬러지지
배슬러지지수중펌프	15kW	4	〃
호이스트	1톤	1	〃
호이스트	1톤	1	회수조
세정수공급펌프	7.5kW	3	세정수펌프실
신1차농축조살수수중펌프	2.2kW	1	농축조
컨베이어벨트 등			탈수기동2층

□ 점검사항

○ 설비별 가동상태 및 적정부하 등 이상 여부

○ 설비의 안전사고 발생 개연성 등 안전의 문제

○ 시설물 안전구조물 안전문제 여부

○ 전기설비 절연상태 등 안전성 여부

○ 밸브류 및 배관 누수, 개폐 정상작동 여부 등

○ 작업자 보호장구 착용 여부 및 운영설비로 인한 장갑 및 옷자락 끼임, 미끄럼 등 작업자 안전관리 위협사항 등의 여부

□ 점검기간 : '19. 6. 3(월)~6.7(금)

□ 점검방법 및 내용

○ 정수운영과 및 정수시설과 직원조합 2인 이상 점검조 구성

○ 점검전 조명확보 및 밀폐지역 환기실시, 고가 추락사고 주의 등

Ⅲ		종사자 안전관리 교육

□ 안전사고 관련 교육내용

○ 작업근로자 안전의식 및 사고대응능력 제고

○ 안전장비 착용 일상화 및 순찰점검 등 안전관리 철저

○ 여름철 폭염 대비 행동요령 등

Ⅳ		향후계획

□ 합동점검 결과에 따라 안전대책 수립 후 시행

○ 경미한 사항 즉시 시정조치

○ 중대한 사항 차기년도에 예산 반영하여 예산사업으로 시행

붙임 : 1. 배출수처리시설 운영관리 사업장 안전사고 예방 공문서 1부.

2. ISO22000 배출수처리시설 및 정수슬러지 운영관리 지침 1부. 끝.