□ 건축 분야

00. 위험공사장으로 지정된 현장의 감리는 취약공종 착수 7일 전까지 구청 건축과로 안전점검 신청할 것.

점검대상 선정 (건축위원회)		안전점검 신청 (현장감리자)		신청서 접수 및 조정 (건축과)		합동점검 실시 (건축과)
• 건축위원회 등급 부여 • 위험공사장		• 감리 : 사전검토 • 취약공종 전 점검 신청 • 취약공종 : 철거, 굴토 등		• 점검반 편성 • 적정한 점검일 지정		• 점검표에 따라 점검실시 • 점검결과 후속조치 • 점검실적 분기별 보고(서울시)

○ 위험공사장 선정 : 건축위원회 심의(자문) 결과 상(上), 중(中)등급 공사장 및 안전사고 우려 공사장

○ 안전점검 신청 : 취약공종 착수 7일 전까지 현장감리가 사전점검표 및 안전점검 신청서 제출

- 취약공종 : 철거공사, 굴토공사, (이동식)크레인 설치·해체

- 사전점검표 및 안전점검 신청서 본문 하단 별첨 2,3 참조

○ 점검일 지정 : 점검신청 후 다음주 내로 건축과에서 점검일 지정

○ 조치계획

- 경미한 사항 : (현지)시정명령 및 보완 후 공사토록 조치

- 중대한 사항 : 공사중지, 안전재난담당관에서 지적사항에 대한 조치 이행여부 확인 후 공사 재개