문서번호	건축기획과-13361
결재일자	2019.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		한일기	07/16 박경서
협조
	주무관		최영

- 2019년도 제10차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

주택건축본부

(건축기획과)

- 2019년도 제10차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2019.7.19(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축본부 회의실(3층)

○ 안    건 : 3건(신규2건, 보고1건)

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	창작연극지원센터 건립공사 (성북구 건축과)	성북구 동소문동1가 1-4호외 1 (2,760.5㎡)	문화 및 집회시설 (공연장)	6층/ 2층	신규	구조안전
2	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업 (강동구 주택재건축과)	강동구 둔촌동 170-1번지 일대 (462,771.40㎡)	공동주택(12,032) 및 부대복리시설	35층/ 3층	신규	구조안전
3	양원 공공주택지구 c-3BL 주택건설사업 (중랑구 주택과)	중랑구 망우동 신내동일원 서울양원지구내 C-3BL (19,143.00㎡)	공동주택(331) 및 부대복리시설	25층/ 2층	보고	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	0
구조	4	이인영, 김정선, 곽동삼, 강철규
건축시공	1	장덕배
계	6

19-구조10-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	창작연극지원센터 건립공사
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서울특별시 성북구 동소문동1가 1-4호외 1번지 일대(대지면적:2,760.5㎡)

○ 지역․지구 : 제2종, 제3종 일반주거지역, 중심지미관지구, 일반미관지구

○ 규    모 : 건폐율 59.91%, 용적률177.51%, 연면적 7,224.8㎡, 지하3층/지상35층

○ 용    도 : 공동주택(아파트 및 부대복리시설), 근린생활시설, 문화시설

▢ 추진경위

○ ‘17.09.11 : 현상설계 시행공고

○ ‘17.12.15 : 현상설계 당선

○ ‘18.01.29 : 계약 및 착수

○ ’18.08.08 : 성북구 건축위원회 심의(높이완화)

○ ’18.10.16 : 서울시 건축위원회 심의

○ ’19.02.27 : 건설기술심의

○ ’19.03.26 : 실시설계 VE

○ ’19.04.    : 소규모 지하안전영향평가 완료

○ ’19.05.16 : 공용건축물 협의(허가)

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.

19-구조10-2	심의내용	보고(구조안전)
	건물(사업)명	둔촌주공아파트 주택재건축정비사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서울특별시 강동구 둔촌동 170-1번지 일대(대지면적:462,771.40㎡)

○ 지역․지구 : 제2종, 제3종 일반주거지역, 중심지미관지구, 일반미관지구

○ 규    모 : 건폐율 18.24%, 용적률273.85%, 연면적 2,163,779.06㎡,

지하3층/지상35층

○ 용    도 : 공동주택(아파트 및 부대복리시설), 근린생활시설, 문화시설

▢ 추진경위

○ ’06.11.02 : 정비구역 지정 및 정비계획 결정고시(서울시고시 제2006-372호)

○ ’09.12.28 : 조합설립인가

○ ’13.05.02 : 정비구역 변경지정 및 정비계획 변경 결정고시(서울시고시 제2013-135호)

○ ’15.07.29 : 사업시행인가(고시일 : 2015.08.05)

○ ’17.05.02 : 관리처분계획인가(고시일 : 2017.05.04)

○ ’17.12.27 : 정비구역(계획) 변경(경미한 변경) 결정 고시

○ ’18.07.17 : 서울시 건축위원회 심의(조건부보고 완료)(2018.08.13.교평심의 필)

○ ’18.11.21 : 정비구역(계획) 변경(경미한 변경) 결정 고시

○ ’19.05.10 : 사업시행계획 변경인가 완료

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.

19-구조10-3	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	서울양원 공공주택지구 C-3BL 주택건설사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 서울양원 공공주택지구 C-3BL (대지면적:19,143.00㎡)

○ 지역․지구 : 제3종 일반주거지역

○ 규    모 : 건폐율 15.25%, 용적률179.00%, 연면적 47,410.5262㎡, 지하2층/지상25층

○ 용    도 : 공동주택(아파트 및 부대복리시설)

▢ 추진경위

○ ’10.12.30 : 공공주택지구 지정 [국토부 고시 제2010-1027호]

○ ’11.11.11 : 지정지구 변경[1차] 및 지구계획 승인 [국토부 고시 제2011-663호]

○ ’15.11.24 : 보상착수

○ ’16.09.29 : 뉴스테이7차 민간 사업자 공모 공고

○ ’16.12.12 : 뉴스테이7차 민간사업자 선정 공고(금호산업 컨소시엄 선정)

○ ’16.12.28 : 지구지정 변경[3차] 및 지구계획변경[3차]승인

(국토부 고시 제2016-971호)

○ ’17.05.10 : 건축위원회 심의 신청

○ ’17.06.27 : 건축위원회 심의의결조서(조건부의결)

○ ’19.01.10 : 사업계획승인 신청

○ ’19.06.11 : 사업계획승인 완료

○ ’19.06.19 : 제9차 구조안전전문위원회(조건부(보고)의결)

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.

< 구조안전 분야 >

○ 내풍설계를 위한 풍하중 산정시 설계풍속 결정에 관계되는 노풍도를 B로만 적용하였으나, 육군사관학교→도시철도공사, 중랑캠프촌(270°이상) 부분의 노풍도를 C 또는 D로 적용해야할 것으로 재검토 바람.

○ 가스트 영향계수 명확히 산정·확인하고, 지역 할증계수도 재검토 바람.

○ 창유리·샷시 내풍설계용 설계풍압산정에 대해서도 설계 하중에 따라 구하여 내풍설계안전성을 확인하도록 하고, 원 구조설계자가 설계적용 풍압력에 대하여 확인하도록 명기 바람.

○ 대지종·횡단면도(A-A’) 경사부분에 대한 불균형 토압 검토 자료 확인 바람.

○ 지하주차장 PC system과 RC 연결부분 상세도 보완 바람.

○ 지하외부 벽체의 콘크리트 강도와 지하층 아파트 수직 벽체와 연결된 시공계획을 반영하여 구조 도면에 추가하기 바람.

○ 구조안전 및 내진설계확인서에 비구조요소 항목에 공사단계에서 확인이 되어야 할 비구조요소를 기재하고 내진설계 책임구조기술자로부터 내진설계 안전확인을 받도록 명기하기 바람.

○ 지하1층, 지하2층의 층고가 5.2m, 5m인 경우 독립된 단일벽체에 대하여 압축재 설계를 적용하고 장주검토를 하여 안전성을 확인하고, 필요한 경우 두께를 키우기 바람(예, W3, W6, W13, W16등).

○ 압축력을 받는 벽체의 수직철근비가 1%가 넘을 경우 횡보강 철근 설치 바람.

○ 아파트 지하벽체 BW3의 경우 두께 600, 550에 수평쳘근이 최소 철근비에 만족하도록 검토 바람.

○ PC중공형 슬래브 지하주차장 천정 달대볼트 체결 확인바람.

○ PC중공형 슬래브와 RC슬래브의 연결 상세 제시 바람.

○ PC중공형 슬래브 전단연결 처리 확인 바람.

< 제9차 구조안전전문위원회 심의의결내용(조건부(보고)의결) >

끝.