특정제품(공법)“콘크리트 단면복구”비교(안)

구분	제 1 안	제 2 안	제 3 안	제 4 안	제 5 안
	단면복구 공법(일반)	C . P 공 법(Chipping & Pin 공법)	PCTS 공법	에코플래시공법	DPCON-Repack 공법
특허번호	-	특허 제10********호	(특허 제10********호)	(특허 제0909349호)	(특허 제10********호)
개요	⦁콘크리트 표면을 피복하여 철근부식 등의 내구성 저하의 원인이 되는 물질의 침투를 억제함으로서 구조물의 내구성 저하를 방지하고 단면을 수복하는 공법	⦁수축저감 조강형 보수몰탈과 유동성 전단연결체를 이용한 콘크리트 구조물 및 이를 이용한 콘크리트구조물의 보수공법	⦁고로 슬래그를 이용한 저알칼리 시멘트 및 그래뉼 슬래그 규사를 이용하여 황산염 및 염화물에 대한 저항성을 향상 시키고, 중성화, 염해, 화학적 부식, 동해, 알칼리골재 반응 등 여러 가지 원인으로 인해 손상되고 열화된 콘크리트를 복원함으로써 콘크리트의 수명을 연장시키는 보수 보강공법	⦁접착보강핀을 열화된 콘크리트를 제거한 단면에 설치하고, 내산성 및 균열저항성에 우수한 파인 플라이애시 및 삼산화규산칼슘 세라믹 섬유가 혼입된 모르타르를 건식 이송하여 건에서 혼합분사 시공하여 단면 시공하는 공법	모체결합형 강화재에 의한 구체 자체의 조직치밀화, 동결융해 저항성 등 내구성 증진(1차 보호) 후, 활성 실리카, 알루미나계 성분 및 친수성 섬유가 혼입된 단면복구재에 의해 장기 내구성, 내산, 내알칼리성, 내수성 등 화학적 저항성, 부착강도의 증진, 처짐 및 크랙저항성을 확보(2차 보호)하는 다중 단면복구 공법
공법개요
장 점	⦁콘크리트면과 밀착성이 뛰어남 ⦁탄성계수, 열팽창계수, pH 등이 비슷한 규산염계, 폴리머 계통 접착제 등 사용	⦁열화부의 정밀하고 확실한 제거 (구조물의 한계선 유지가능) ⦁화학적 접합을 피하고 물리적으로 신·구접합하므로 접합력우수(유동성 앵커핀) ⦁접합부의 전단저항 및 부착력 및 균열 대응성 우수 ⦁우수수밀성, 내화학성, 내산성우수 ⦁길이변화율 및균열발생이 없고 조기강도 우수 ⦁인장강도, 내동해성, 탄성계수 등이 우수.	⦁물, 이산화탄소, 염화물 등에 대한 내 투수 성 및 투기성이 우수하다. ⦁화이버 및 특수 분말수지가 혼합되어 있으므로 내구성이 뛰어나다. ⦁압축강도 400kg/㎠ 이상의 철근 콘크리트 보수재이다. ⦁스프레이 공법의 경우 리바운드가 적다. ⦁적절한 수축 보상력으로 장기적으로 안정된 구조를 형성한다.	⦁접착보강핀의 성능에 의한 건습반복 및 동결융해 조건에서 부착강도 확보 우수 ⦁파인플라이애시의 반응에 의한 밀실한 구조 체형성 수밀성 및 내구성 확보 ⦁천연재료인 삼산화규산칼슘에 의한 건조수축 및 균열발생 없이 기존 구조체와 동일한 움직임 ⦁습윤한 상태의 부착강도 우수 ⦁내오염성, UV저항성, 산화저항성 및 미관 개선의 도장마무리에 의한 성능 향상	⦁무기 혼화재에 의한 수축저감, 조기강도 발현 ⦁친수성 섬유에 의한 처짐방지 및 크랙저항성 부여 ⦁초미립 아크릴계 분말수지 적용에 의한 부착력, 내마모성 및 크랙저항성 증가 ⦁천연 포졸란 재료 및 잠재 수경성 물질을 혼입함으로써 콘크리트의 장기 강도 및 내구성능 개선 ⦁강도 및 내구성이 우수하여 공용기간 연장 및 유지보수 비용 절감 효과
단 점	⦁5˚C 이하, 30˚C 이상시 시공 지양 ⦁강한 직사광선이나 바람의 영향을 다소 받음 ⦁우천시 작업 불가	⦁기계화 시공으로서 협소장소는 시공에 제약	⦁전문적인 시공인력을 요함.	⦁공정이 다소 복잡하여 시공전문가 필요	⦁공정이 다소 복잡하여 시공전문가 필요
경제성	176,320원/㎡ (단면복구보수, 벽체 t=30㎜ 기준)	165,913원/㎡ (단면복구보수, 벽체 t=30㎜ 기준)	177,966 원/㎡ (단면복구보수,벽체 t=30㎜ 기준)	168,007 원/㎡ (단면복구보수, 벽체 t=30㎜ 기준)	181,000원/㎡ (단면복구보수, 벽체 t=30㎜ 기준)
검토의견	상기 제품 비교(안)에 대하여 용역사 공동회의시 5개공법으로 축소하고 제품(공법)선정 심사위원회에 상정 심의결과에 따라 제품(공법)을 채택하고자함

특정제품(공법)“콘크리트 단면복구”비교(안)

구분	제 6 안	제 7 안	제 8 안	제 9 안	제 10 안
	CRM 공법	ECO TERRA 공법	COSREM 공법	Mcrete 공법	TGRS공법
특허번호	특허 제 10********호	(특허 제10********호)	(신기술 제 596호, 2009년 12월, 10년)	(특허 제10********호)	특허 제10********
명 칭	⦁구조물의 중성화, 염해, 황화가스, CO2가스 등에 의한 내화학성 방식 단면보수공법으로 콘크리트의 손상을 방지하고 젖은면에 대한 접착성, 방수성, 내알카리성, 내화학성이 우수하며 VOC방출 및 독성, 중금속 발생이 없는 보수보강공법	⦁고로 슬래그와 플라이애쉬 등을 규산알칼리 용액에서 고화시킨 친환경적인 새로운 개념의 테라폴리머 몰탈을 사용하여 화학적 부식, 염해 등의 열화인자로 인해 손상된 콘크리트 표면을 보수하여 내구성을 복구시키는 보수 공법	⦁페라이트계 경량골재, 나일론 보강 단섬유, 첨가제 등으로 구성된 경량 보수모르타르를 사용하여 보수함으로써 보수 모르타르의 기준 성능을 만족하고, 중량을 30~35% 경량화하여 자중감소 및 첨가제 사용으로 장기 부착성능을 유지하여 장기 내구성능을 향상시킨 보수공법.	⦁아민과 산의 반응생성물질인 아미노 알콜을 주성분으로 하는 방청제와 방청몰탈은 철근의 음극과 양극의 모든 극에서 직접적인 피막을 형성하여 부식을 방지하는 효과를 가지며, 경화된 콘크리트에서 아미노알콜의 침투성능을 증가시켜구조물의 열화상태에 따라 이에 해당하는 방청제 및 방청몰탈을 사용하여 철골 및 철근콘크리트구조물 보수공법	⦁본 기술은 자기희생 조립체 코팅 및 단면복구용 방청모르타르 및 이를 이용한 철근콘크리트 구조물⋅보강공법에 관한 것으로, 철근과 아연의 전위차로 인하여 아연이 희생양극체로 소모됨으로써, 양극화 생성 방지 및 ring 효과로 인한 부식 방지 또는 진행중인 부식을 제어 기능을 수행하는 기술이다.
공법개요
장 점	⦁내산폴리머모르터를 적용하여 내화학성 증대 ⦁습윤면에 대한 부착력 우수(해당특허보유) ⦁내마모성, 내충격성, 부착성이 우수 ⦁구체와 신율과 수축율이 근접하여 박리박락 없음 ⦁내구성 5배 이상 우수, 구조물 Life Cycle을 연장 ⦁중성화저항성, 내화학성, 내약품성이 우수	⦁주성분인 고로슬래그의 잠재수경성으로 시간이 지날수록 장기간에 걸쳐 지속적인 강도 증가 ⦁수밀성 우수 ⦁제품의 특성상 소성 과정이 없어 제조시 소모되는 화석에너지 사용을 대폭 감소 ⦁수화열이 적기 때문에 양생시 급작스런 건조수축율이 거의 없어 균열발생을 예방	⦁초․장기 뛰어난 부착성능으로 진동을 받는 구조물에적용 가능 ⦁부착력 및 내구성, 내약품성 우수 ⦁전용장비 없이 기존장비를 이용하여 시공 가능 ⦁콘크리트와 유사한 열팽창계수로 장기 내구성 실현	⦁철근노출시 방청과 단면복구를 동시수행(공기단축) ⦁침투성방청제는 철근을 노출시키지 않아도 부식방지 효과 탁월 ⦁부착력 및 내구성, 내약품성 우수 ⦁공사비 저렴 ⦁무기계재료로서 모체와 일체거동 ⦁부식 및 중성화에 대한 이중보호 효과	⦁고강도, 무수축성 ⦁수분 및 염화물 이온에 대한 저항성이 우수 ⦁철근의 부동태 피막을 강화 시킨다. ⦁모체와의 접착력이 우수하다. ⦁내 동결융해성과 내마모성이 뛰어나다
단 점	⦁도막두께가 얇을 경우 크랙 발생 ⦁내산성 내알카리성이 낮아 산화현상으로 침식 발생	⦁5˚C 이하, 상대습도 85% 이상시 작업불가.	⦁경량골재 사용으로 인한 W/C 배합시 주의 요함.	⦁방청기술 적용 공법으로 정밀시공 요함.	⦁방청기술 적용 공법으로 정밀시공 요함.
경제성	200,000원/㎡ (단면복구보수, 벽체 t=30㎜ 기준)	210,000 원/㎡ (단면복구보수,벽체 t=30㎜ 기준)	185,666 원/㎡ (단면복구보수,벽체 t=30㎜ 기준)	195,410 원/㎡ (단면복구보수,벽체 t=30mm 기준)	165,000원/㎡ (단면복구보수,벽체 t=30㎜ 기준)
검토의견	상기 제품 비교(안)에 대하여 용역사 공동회의시 5개공법으로 축소하고 제품(공법)선정 심사위원회에 상정 심의결과에 따라 제품(공법)을 채택하고자함