서울특별시 공공디자인위원회 사전자문의견서

안 건 명

북아현1-1  재정비촉진구역  주택재개발정비사업

자문기간

2019. 08 . 19 .  ~ 2019  . 08 . 21

자문방법

현장방문 및 도면검토

자문기관

(사)한국유니버설디자인협회 (자문위원 :   이  상곤 )

자문 내용
❙형평성		동측의 학교, 북측의 교회, 남측의 유치원이 함께 이용할 보도환경입니다. 경사지이기 때문에 각시설로의 안전한 접근환경이 최우선으로 고려되어야합니다.
-접근성
-선택가능성
-공공공간활용성
❙명료성		북아현1-1 재정비촉진지구의 사업지 내부 의 가로와 보도가 동일한 바닥패턴에 계획되었습니다. 나아가 가로변 휴게공간, 쌈지공원 등도 적극적인 통합디자인이 필요합니다.
-간결함
-직관적 인지
-오감/길찾기
❙안전성		전체적으로 보도 종단면이 경사가 심합니다. 미끄럼방지용 보도블럭과 휠체어 이용자의 보도이용시를 고려한 가로환경 설계가 필요합니다. 보행의 안전을 위해 부분적으로 평탄구간의 확보가 팔요합니다
-안전함
-연속성
-보행우선
❙편의성		휠체어 이용자가 이동이 불가능한 경사구간은 이동성확보방안이 별도로 검토되어야 합니다. 사업지측 보도의 폭원도 폭원이 일정하게 연속성를 유지하는 것이 바람직 합니다.
-적정한 크기
-적은노력
-사용상의용이성
❙교류와 참여		R-1 구간 상가 진입동선이 휠체어 이용자 편리하고 안전하게 접근할 수 있게 설계되어야 합니다.
-참여
-장소성
❙종합의견	가로와 사업지내부 공지를 통합해서 가로 바닥패턴을 조성한 부분은 긍정적입니다. 그 좌우에 바닥재의 마감재료를 달리함으로 보행시 안전공간을 벗어날 경우 촉감과 청각으로 분명히 인지되도록 하는 경고 중심의 설치 개념을 도입하시기 바랍니다.