< 중블록 관리 카드 >

1.

청담중블록

작성자: 고원석

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	254,064	59,116	15	1,025	5	1,255	1,654
2019년	252,118	59,199	7	470	8	2,949	598
증 · 감	-1,946	83	-8	-555	3	1,694	-1,056

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	3,278,170	3,240,994	-37,176	일치
일평균공급량	105,747	104,548	-1,199

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.73	85.58	113.26	88.55	105.91	90.25	113.27	95.31
2018년	96.86	89.24	101.74	90.93	103.62	93.17	111.75	87.92	107.49	90.20	93.07	80.92	107.89
증 ․감	0.87	-3.66	11.52	-2.38	2.29	-2.92	1.52	7.39

○ 특이사항

청담중블록은 암사고양정 직송, 삼성배수지, 봉은배수지(삼성가압장) 수계로 되어 있음.

삼성동 홍실아파트, 청담동 삼익아파트가 재건축 예정임.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 3,241천㎥으로 전년 대비 37천㎥(1.1%) 감소하였으며, 전월 대비 82천㎥(0.67%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 8건 감소(방지량 555㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 3건 증가(방지량 1,694㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,946명 감소, 수전수 83전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,139㎥ 증가 청담중블록 지역 대형관(80㎜ 이상) 누수(방지량 1,042㎥/일)로 인한 공급량 증가
유수율분석	7월 현재 유수율 : 99.12%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 청담중블록 누수탐지 8건, 방지량 2,949㎥ - 불용관정비 1개소 완료 (역삼동 766-18번지 40㎜) - 노후관정비 198m 완료 (연간단가공사)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,352개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	1,749,677	1,586,187	-163,490	전년 904개 수전에서 41개 수전이 감소되어, 조정량은 163,490㎥ 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

2.

반포중블록

작성자: 박찬수

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	331,937	65,873	16	2,870	1	219	424
2019년	329,645	64,362	14	1,221	1	6	335
증 · 감	-2,292	-1,511	-2	-1,649	0	-213	-89

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	4,927,435	4,695,588	-231,847	불일치 : 암사(노량진, 방배)수계 보정량, 이수역 공급량 조정으로 인한 불일치
일평균공급량	158,950	151,471	-7,479

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	97.80	84.73	111.01	88.57	102.93	99.24	110.92	93.71
2018년	95.95	89.71	99.80	90.39	100.81	94.87	101.84	97.52	96.07	92.94	95.58	99.48	94.19
증 ․감	1.85	-4.98	11.21	-1.82	2.12	4.37	9.08	-3.81

○ 특이사항

반포중블록은 암사고양정의 반포배수지수계로 서초구와 강남구에 걸쳐 있으며 구역이 가장 넓음.

반포, 잠원동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 4,696천㎥으로 전년 대비 232천㎥(4.7%) 감소하였으며, 전월 대비 46천㎥(0.99%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 2건 감소 (방지량 1,649㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 증/감 없음 (방지량 213㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 2,292명 감소, 수전수 1,511전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 1,862㎥ 감소 반포, 잠원동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 2,292명 × 12.53㎥/명 = 28,718㎥
유수율분석	7월 현재 유수율 : 97.80%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 반포중블록 누수탐지 1건, 방지량 6㎥ - 불용관정비 2개소 완료 (서초동 1704-2번지 20㎜외 1개소) - 노후관정비 1,017m 완료 (연간단가 공사)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 1,265개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	1,052,581	1,064,691	12,110	전년 573개수전에서 2개 수전이 감소되어 조정량이 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

3.

서초중블록

작성자: 김병주

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	229,261	44,451	8	78	4	489	489
2019년	229,350	43,814	4	585	4	4,278	629
증 · 감	89	-637	-4	507	0	3,789	140

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	2,801,481	2,514,624	-286,857	일치
일평균공급량	90,370	81,117	-9,253

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.59	95.96	101.23	97.81	104.89	99.31	100.95	98.31
2018년	98.10	98.20	93.45	98.81	92.60	100.83	109.59	99.74	89.71	102.71	92.00	100.36	99.96
증 ․감	1.49	-2.24	7.78	-1	12.29	-1.52	-8.64	-1.43

○ 특이사항

서초중블록은 암사저양정의 서초배수지수계로 되어 있음.

개포동 주공아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 2,515천㎥으로 전년 대비 287천㎥(10.2%) 감소하였으며, 전월 대비 35천㎥(1.36%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 4건 감소 (방지량 507㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 증/감 없음 (방지량 3,789㎥ 증가)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 89명 증가, 수전수 637수전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 4,296㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 4,296㎥/일 × 31일 = 133,176㎥
유수율분석	7월 현재 유수율 : 99.59%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 서초중블록 누수탐지 4건, 방지량 4,278㎥ - 불용관정비 3개소 완료 (양재동 102-6번지 20㎜외 2개소)

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 423개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	825,497	777,680	-47,817	전년 237개수전에서 16개 수전이 증가되었으나, 조정량은 감소됨.

< 중블록 관리 카드 >

4.

방배가3중블록

작성자: 최경철

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	45,113	12,038	3	23	1	167	86
2019년	43,554	11,353	2	6			5
증 · 감	-1,559	-685	-1	-17	-1	-167	-81

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	490,740	458,596	-32,144	일치
일평균공급량	15,830	14,793	-1,037

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	98.51	75.28	114.19	82.47	108.45	81.17	109.49	93.29
2018년	97.29	76.08	113.49	75.55	116.76	86.18	113.55	97.05	94.03	93.60	97.45	81.22	105.66
증 ․감	1.22	-0.8	0.7	6.92	-8.31	-5.01	-4.06	-3.76

○ 특이사항

방배가3중블록은 방배배수지가압장수계로 고지대를 급수하고 있음.

방배동 아파트재건축으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 459천㎥으로 전년 대비 32천㎥(6.5%) 감소하였으며, 전월 대비 11천㎥(2.36%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 1건 감소 (방지량 17㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 1건 감소 (방지량 167㎥ 감소)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,559명 감소, 수전수 685전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 184㎥ 감소 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 184㎥/일 × 31일 = 5,704㎥ 방배동 아파트 재건축으로 인하여 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,559명 × 12.53㎥/명 = 19,534㎥
유수율분석	7월 현재 유수율 : 98.51%
문제점 및 대책	- 년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배가3중블록 누수탐지 건수 없음. - 불용관정비 건수 없음. - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 59개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	109,173	103,441	-5,732	전년 54개수전에서 1개 수전 증가하였으나, 조정량은 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

5.

암사중블록

작성자: 고태우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	105,220	15,963	3	5
2019년	103,986	16,156	3	96
증 · 감	-1,234	193	0	91	0	0	0

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	1,053,482	1,061,282	7,800	일치
일평균공급량	33,983	34,235	252

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.00	90.27	108.86	94.67	103.66	93.46	105.23	95.39
2018년	99.49	61.54	161.24	66.46	128.03	100.33	109.44	90.63	102.66	91.94	119.49	106.50	102.46
증 ․감	-0.49	28.73	-52.38	28.21	-24.37	-6.87	-4.21	4.76

○ 특이사항

암사중블록은 암사저양정 수서배수지수계로 급수하고 있음.

세곡동, 내곡동 등 택지개발지구가 많음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 1,061천㎥으로 전년 대비 8천㎥(0.8%) 증가하였으며, 전월 대비 6천㎥(0.56%) 증가하였음. - 누수현황은 2018년 대비 증/감없음 (방지량 91㎥ 증가) - 누수탐지는 2018년 대비 증/감없음 (방지량 증/감없음)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,234명 감소, 수전수 193전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 91㎥ 증가 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 91㎥/일 × 31일 = 2,821㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,234명 × 12.53㎥/명 = 15,462㎥
유수율분석	7월 현재 유수율 : 99.00%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 증가하여, 경계밸브 및 누수탐지가 필요 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 암사중블록 누수탐지 건수 없음. - 불용관정비 2개소 완료 (자곡동 192-1번지 30㎜외 1개소) - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 80개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	106,043	93,887	-12,156	전년 33개수전에서 1개 수전이 감소되어 조정량도 감소함.

< 중블록 관리 카드 >

6.

방배중블록

작성자: 안효민

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누 수 현 황		누 수 탐 지		공공용수 사용량(㎥)
			건 수	방지량(㎥)	건 수	방지량(㎥)
2018년	17,736	6,062	4	309			53
2019년	15,922	6,126	1	0			19
증 · 감	-1,814	64	-3	-309	0	0	-34

○ 공급량 증감 현황

구 분	공 급 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	비 고 (유량 감시 시스템상의 공급량 일치여부)
	2018년 당월	2019년 당월	전년동월대비
8월 공급량	257,728	237,387	-20,341	일치
일평균공급량	8,314	7,658	-656

※ 비고란에 2019년 유량감시 시스템상의 공급량과 일치여부(일치, 불일치) 및  불일치 사유 기재

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2019년	99.15	100.70	90.42	99.64	94.39	104.14	98.85	102.97
2018년	96.53	105.25	88.59	104.10	99.34	103.34	101.72	90.29	75.02	108.92	89.71	118.34	78.51
증 ․감	2.62	-4.55	1.83	-4.46	-4.95	0.8	-2.87	12.68

○ 특이사항

방배중블록은 방배배수지수계 자연수 급수지역으로 급수구역이 제일 협소함.

방배동 재개발추진으로 인구수가 계속 감소하고 있음.

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 2019. 8월 공급량은 237천㎥으로 전년 대비 21천㎥(8.1%) 감소하였으며, 전월 대비 1천㎥(0.27%) 감소하였음. - 누수현황은 2018년 대비 3건 감소 (방지량 309㎥ 감소) - 누수탐지는 2018년 대비 증/감 없음 (방지량 증/감 없음)
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 1,814명 감소, 수전수 64전 증가 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 309㎥ 감소 ▸ 누수복구로 인한 공급량 감소 : 309㎥/일 × 31일 = 9,579㎥ 인구감소로 인한 공급량 감소 ▸ 인구감소에 의한 공급량 감소 : 1,814명 × 12.53㎥/명 = 22,729㎥
유수율분석	7월 현재 유수율 : 99.15%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량 감소 - 중블록내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 방배중블록 누수탐지 건수 없음. - 불용관 정비 실적 없음. - 노후관 정비 실적 없음.

○ 다량급수처 사용량 증감 분석

‘요금관리시스템 메뉴에서 수용가>우수고객 관리>우수고객 방문대상 관리에서 중블록별 조회’하여 수전별 조정량 분석’

- 수전수 : 43개 수전

구 분	조 정 량 (㎥)		증 감 량 (㎥)	증 감 원 인
	2018년 당월	2019년 당월	전년 동월대비
8월 조정량	26,337	12,357	-13,980	전년 16개 수전에서 3개 수전이 감소되어 조정량도 감소됨.