지장물 이설 요청서

개요

가. 지장물 현황

► 주흥교고가 A1 교대 코핑면 교량받침 전면에 전선파이프 4ea(길이 35m, 직경 35mm)와 후면에 전선관 2ea(35m, 17m)가 경부고속도로 부산방향 가로등에 연결 설치되어 있음.

나. 문제점

► 교량받침 전면과 후면에 기 설치된 지장물(전선관)로 인해 강재브라켓 설치 및 교량받침 교체 시 간섭이 됨.

전선파이프 4ea(교량받침 전면부)	전선파이프 4ea(교량받침 전면부)

전선관 2ea(교량받침 후면부)	전선관 2ea(교량받침 후면부)

시공사 의견

1) 현 지장물로 인해 본 공사의 진행이 불가한 실정으로, 관리청의 이설협조가 필요함.

2) 지장물 이설로 인한 공기에 차질이 예상되는 바, 최대한 빠른 시일 내에 이설되도록 조치가 필요함.  끝.