순환아스콘(BB-2, t30㎜) 구매계약 특수조건

순환아스콘의 구매계약시 계약업체는 다음과 같은 특수조건을 만족해야 함.

□ 특수조건

1. 아스콘의 시공온도 유지특성상 서울시내 상수도 공사현장에       순환아스콘이 공급되었을 때 시공가능한 온도를 유지할 수 있는      거리에 제품 출하장소가 있어야 함.

2. 1회 납품량이 소량(2톤이하)이라도 납품 할 수 있어야 함.

3. 주간 ․ 야간 ․ 공휴일에 수시로 공급할 수 있어야 하고,
긴급누수복구 공사시는 즉시 납품이 가능해야 함.  끝.