수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2019년 11월 11일 ~ 11월 15일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/11	탄 천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 발란스 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 계량관 세정 - PNL: 계량관 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	DO 교정 TN 교정
11/11	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 구동상태 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/11	선유도 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/11	노량진 14:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/11	중랑천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	DO 교정

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/12	안양천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/12	노량진 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	WPM 기록지 교체
11/12	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	WPM 기록지 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/12	중랑천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정 - CN: 측정조 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/13	탄 천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/13	선유도 11:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/13	노량진 14:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/13	중랑천 16:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/14	안양천 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/14	선유도 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	DO 교정
11/14	노량진 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정, 혼합조 세정 - 클로로필: Sample배관 점검 및 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	DO 교정
11/14	탄 천 18:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Detector Cell 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
11/15	안양천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/15	탄 천 13:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
11/15	중랑천 16:30	각측정기		- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: 측정조 세정, 전극점검 및 세정 Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거