문서번호	건축기획과-13395
결재일자	2014.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비팀장	건축기획과장
최성일	임병국	06/30 이용건

녹색건축물 설계기준 적용실적 보고

('14. 2/4분기 실적)

2014.  6.

주택정책실

(건축기획과)

“2014년 2/4분기”

서울시 녹색건축물 설계기준 추진실적 보고

건축물 에너지 수요 감축 및 친환경 에너지저소비형 건축물의 활성화를 위하여 시행하고 있는 「서울시 녹색건축물 설계 기준」의 2/4분기 추진실적 결과(자치구 포함) 보고 임.

Ⅰ		적용실적

□ 대  상

○ 연면적 500㎡ 이상인 건축물로서 건축법 제11조 및 제19조에 따라 건축허가 및 용도변경 등을 신청하는 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

☞ 서울시 녹색건축물 설계기준 강화계획(2013.03.06)

□ 기  간 : 2014년 4월 1일 ~ 6월 15일(2분기)

□ 건  수 : 총 421건

□ 적용대상 용도별 현황

구 분	계	공동 주택	일반건축물					비고
			소계	업무	판매	숙박	기타
계	421(723)	343(577)	78(146)	21(47)	45(63)	2(9)	10(27)
서울시	14(22)	10(17)	4(5)	4(5)	0	0	0	시심의(신축)
자치구	407(701)	333(560)	74(141)	17(42)	45(63)	2(9)	10(27)	신축 허가

※ ( )은 2014년도 누계 임

Ⅱ		절감효과

□ 절감량

구 분			에너지절감량〔kWh/년]			석유환산톤[TOE]
			누계	1/4	2/4	누계	1/4	2/4
계			913,120,047	313,238,946	599,881,101	210,018	72,045	137,973
	에너지 절감량	소 계	717,079,286	195,692,623	521,386,663	164,928	45,009	119,919
		서울시	517,590,640	118,949,792	398,640,848	119,045	27,358	91,687
		자치구	199,488,646	76,742,831	122,745,815	45,883	17,651	28,232
	신재생 에너지 생산량	소 계	196,040,761	117,546,323	78,494,438	45,090	27,036	18,054
		서울시	53,362,267	37,013,591	16,348,676	12,273	8,513	3,760
		자치구	142,678,494	80,532,732	62,145,762	32,817	18,523	14,294

☞  에너지열량 환산기준(2011.12.30개정, 에너지법 시행규칙 제5조 제1항 별표)

- 석유환산톤 : 1kwh 의 총발열량 석유환산톤은 0.00023 toe

1		에너지 절감량

구 분	절감효과[kWh/년]			건축면적[㎡]	냉·난방면적[㎡]
	절감량(①-②)	미 적용①	적용②
계	1,626,098,999	1,128,390,389	607,003,726	6,131,310	2,958,153
서울시	398,640,848	677,589,561	278,948,713	4,369,511	2,038,661
자치구	122,745,8151	450,800,828	328,055,013	1,761,799	919,492

☞  건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙·인증기준(별표2)

- 단위면적당 에너지 사용량[kWh/㎡․년] × 냉난방면적[㎡]

·미 적용 (에너지효율등급 5등급 적용) : 주거용 320, 주거용외 520

·적용시 (에너지효율등급 2등급 적용) : 주거용 190,  주거용외 320

2		신․재생에너지 생산량

구 분	신·재생에너지 생산량 [kWh/년]	건축냉․난방면적 [㎡]	예상에너지사용량 〔kWh/㎡·년]
계	77,758,152	2,039,580.492	1,760,966,639
서울시	16,348,676	2,038,661	1,309,844,333
자치구	61,409,476	919.492	451,122,306

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 기준(지식경제부 고시)

- 신재생에너지 생산량 = 예상 에너지사용량 × 신재생에너지 공급 비율

- 예상 에너지사용량 = 건축 연(냉․난방)면적×단위 에너지사용량×용도별 보정계수×지역계수

- 건축물 용도별 보정계수

구 분	판매 및 영업시설	업무시설	숙박시설	교육연구시설	비고
단위에너지사용량 〔kWh/㎡·년〕	408.45	374.47	526.55	231.33	지역계수 1 (서울)
보정계수	1.58	1.72	1.22	2.78

□ 절감효과

구 분		석유환산톤 [TOE]	경유환산 [천ℓ]	온실가스감축 [TCO₂]	비 고
계		137,803	152,943	281,897
에너지 절감량	소 계	119,919	133,094	245,312
	서울시	91,687	101,761	187,560
	자치구	28,232	31,333	57,752
신․재생에너지 생산량	소 계	17,884	19,849	36,585
	서울시	3,760	4,173	7,692
	자치구	14,124	15,676	28,893

☞  에너지열량 환산기준(2011.12.30개정, 에너지법 시행규칙 별표)

- 경유환산 : 1ℓ의 총발열량 석유환산톤은 0.000901toe 임.

- 온실가스감축(tCO2): 에너지원 1kwh의 이산화탄소배출량은 0.00047tCO2 임.

- 온실가스감축량 = 에너지절감량(㎾h/㎡·년) × 0.00047

어린 소나무 10,148 만그루 식재 효과 및 경유 764,724 드럼 절감