문서번호	생태환경과-3205
결재일자	2019.11.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
김화시		代장창수	11/28 김인숙
협조

- 2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업-

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

2019. 11.

한강사업본부

생태환경과

- 2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업 -

공사현장 실정보고에 대한 검토보고

울창한 한강숲 조성을 위하여 시행중인「2019년 광나루 자전거도로변이용숲 조성사업」과 관련 서울시설공단의 공사현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

※ 공사감독3처-11767(2019.11.27.) 공사현장 실정보고 승인요청

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 광나루 자전거도로변 이용숲 조성사업

○ 공사기간 : 2019. 09. 09 ~ 12. 07

○ 주요내용 : 수목식재 및 생육환경 개선

∙수목식재 : 이팝나무 등 24종 16,144주

∙초화류 : 구절초 등 3종 5,240본

○ 도 급 비 : 금1,156,136,700원

○ 도 급 자 : 하송이엔씨㈜, 대표 장소미 ※공동도급 : 호연건설(주) 대표 조미경

▢ 실정보고 사항

구 분	변경사유 및 변경 요청	승인여부
식재 공사	○ 소나무 식재지 및 교각하부 자전거 도로변의 녹지경관 향상을 위해 수종 조정 및 수량 증가 반영	승인
	▸소나무(H6.0×W3.0×R30): 9주 → 12주 ▸소나무(H5.0×W2.5×R20): 13주 →16주 ▸ 배롱나무(H2.5×R8): 0 → 7주 ▸ 왕벗나무(H4.0×B10): 0 → 35주 ▸ 대왕참나무(H4.5×R20): 0 → 35주 ▸수크령(식물매트) : 0 → 60㎡ ▸억새(식물매트) : 0 → 60㎡ ▸황금사철(H0.7×W0.2) : 0 → 5,000주 ▸왜성수크렁(8CM) : 0 → 2,450본 ▸삼색조팝(10CM) : 0 → 2,776본 ▸모닝라이트(15CM) : 0 → 300본 ▸사초(에버골드)(10.2CM) : 0 → 2,000본 ▸은사초(10CM) : 0 → 500본 ▸홍띠(10.2CM) : 0 → 500본 ▸보리사초(10CM) : 0 → 200본 ▸구절초(8CM) : 1,760본 → 0 ▸기린초(8CM) : 1,500본 → 0 ▸매발톱꽃(10CM) : 1,980본 → 0 ▸수목식재지 복토(H150) : 10㎥ → 100㎥
구 분	변경사유 및 변경 요청	승인여부
식재 및 부대공사	○ 공원여가과 요청에 의한 암사생태공원 주변 관목을 추가 식재하여 하천식생 복원 및 경관향상	승인
	▸화살나무(H0.8×W0.4): 300주→3,200주 ▸개쉬땅나무(H1.0×W0.3): 2,790주 → 4,000주 ▸덜꿩나무(H1.0×W0.4):1,310주 → 4,000주 ▸좀작살(H1.2×W0.4):1,650주 → 5,500주 ▸조팝나무(H0.8×W0.4): 4,370주 → 7,000주 ▸부들레아(다비디로얄레드) D15 : 1,360주 → 2,500주 ▸부들레아(다비디블랙나이트) D15 : 2,290주 → 3,000주 ▸부들레아(화이트프로퓨전) D15 : 590주 → 1,000주
	○ 자전거도로 확장공사, 꽃길 분리대 기초콘크리트로 인한 식재불가 구간으로 인한 식재위치 조정에따른 양버들 수량을 이팝나무로 대체 식재 반영
	▸양버들(H7.0×R20) : 30주 → 15주 ▸양버들(H4.0×R12) : 264주 → 0 ▸이팝나무(H3.5×R12) : 156주 → 247주 ▸이팝나무(H4.0×R15): 249주 → 259주
	○ 식재조성지 품질확보 및 위해식물 확산 저감 등을 위해 잔디마감 추가 반영
	▸잔디평떼 : 160.56㎡ → 3,500㎡
	○ 선사숲 조성지역과 중복된 식재지 등 설계서와 상이한 곳은 현장여건에 맞게 식재위치 및 수종을 조정 반영
	▸팽나무(H7.0×R35) : 2주 → 0 ▸팽나무(H5.0×R25) : 6주 → 0 ▸방근시트 깔기 : 952㎡ → 0
	○ 이용도를 고려하여 대왕참나무(조형) 수량을 조정하고 바닥포장이 누락된 곳은 우기 시 이용시민 편의를 고려하여 블록포장 마감 반영
	▸대왕참나무(조형) 식재지 : 5개소 → 3개소 ㆍ대왕참나무(조형) : 30주 → 18주 ㆍ자전거보관대 : 20개소 → 10개소 ㆍ투수블럭포장(T60): 170.8㎡ → 128.1㎡ ㆍ녹지경계석(직선) : 172.4m → 152m
	○ 공사의 품질 확보 및 양호한 하천경관 조성을 위해 제거
	▸현장 내 수목제거 ㆍB8 이하 : 0 → 2주, ㆍB10 : 0 → 9주 ㆍB12 : 0 → 8주, ㆍB14 : 0 → 8주 ㆍB16 : 0 → 5주, ㆍB18 : 0 → 6주 ㆍB22 : 0 → 3주, ㆍB24 : 0 → 3주
	○ 변경된 내용에 따라 수량 조정반영
	▸삼발이지주목(L1800) : 988조 → 828조 ▸통기관 설치(h350) : 2082개소 → 1932개소
	○ 현황 레벨을 고려하여 마운딩 제외 및 사토반출 하지 않고 현장 내 잔토처리로 변경 반영
	▸마운딩(h300) : 17.88㎥ → 0 ▸상차(토사) : 203.878㎥ → 0 ▸잔토(토사) : 203.878㎥ → 0

구 분	변경사유 및 변경 요청	승인여부
식재 공사	○ 계획 변경에 따른 관급자재 물량 변경	승인
	▸ 자전거보관대 : 20개소 → 10개소 ▸ 수크령(식물매트) : 0 → 240장 ▸ 억새(식물매트) : 0 → 240장 ▸ 통기관 설치(h350) : 2082개소 → 1932개소 ▸ 투수블럭포장(T60): 179.34㎡ → 134.5㎡ ▸ 평의자 : 20개소 → 16개소(관급자 설치)

▢ 계략 설계변경 금액 : 증203,966천원

구 분		금액(원)			비고
		당초	변경	증감
도급비	공급가액	*************	*************	*************
	부 가 세	***********	***********	************
	도 급 비	*************	*************	*************

▢ 보고자 검토의견

○ 위와 같이 승인 통보하여 선 시공후 추후 설계변경 시행 등 공사시행에 철저를 기하고자 함.

붙임 : 공사현장 실정보고서 승인요청 공문 1부. 끝.