인접굴착공사 개요

▪ 위    치 : 서대문구 홍은동 104-4번지 일대(홍은 제1주택재건축정비사업)

▪ 규    모 : 지하4층/지상21~28층 7개동, 사업면적 19,183㎡

지하철과의 상관관계

평면도
단면도
호선	구 간		구조물	단위	지하철 깊이①	굴착구간		깊이차이 ①-②	비고
						이격거리	굴착깊이②
3	녹번~홍제역		ASSM	m	27.0	4.8	12.3	14.7

자문내용

< 철도안전법 시행령 제49조(철도 보호를 위한 안전조치) 사항 >

① 공사로 인하여 약해질 우려가 있는 지반에 대한 보강대책 수립·시행

② 선로 옆 흙막이 공법 적정 여부

③ 굴착공사에 사용되는 장비나 공법 등의 변경

④ 지하수나 지표수 처리대책의 수립·시행

⑤ 시설물의 구조 검토·보강

⑥ 그 밖에 철도시설의 보호 또는 철도차량의 안전운행을 위하여 필요한 안전조치

- 지반조사의 적정성, 추가 시험항목

- 적용 토질정수의 적정성

- 흙막이 구조물의 안정성(제거식 앵커 등)

- 시공단계별 해석의 적정성

- 지하철 안정검토 기준의 적정성

- 발파진동에 의한 지하철 구조물 영향

- 안정검토 결과를 토대로 한 계측관리방안(기준치, 종류, 위치, 수량)

- 그 밖의 지하철 안전 확보에 필요한 사항 등

따로 붙임  1. 지반공학회 검증 용역보고서 1부.

2. 흙막이 설계도면 1부.

3. 지반조사보고서 1부.

4. 가시설 구조계산서 1부.  끝.

자문 의뢰서