정진철  의원 (교통위원회, 더불어민주당)

□ 요구번호 :

114

번

□ 요구내용

1. 9호선 민자구간 및 우이신설선 지하역사 및 터널 환기구 관련

가. 급기구 및 배기구 전체 현황

- 터널 및 역사 구분(구간별, 역사별), 지면형 및 탑형(높이, 구조물 형태 명시, 형태별 사진 포함) 표시, 필터 유무(필터 종류 및 성능), 관리부처, 관리방법(상세) 포함

- 환기구 공기질 측정치 현황(기준치 병기, 최근 2년간)

- 관련 사업계획(예산 포함) 및 향후 개선계획(환기구 이전, 배기구 필터 부착, 구조물 형태 개선 등)

- 환기구 관련 법규정

1. 9호선 민자구간(1단계 구간, 개화~신논현, 25개 역사) 및 우이신설선의 지하역사 및 터널 환기구에 관한 내용은 다음과 같습니다.

가. 급기구 및 배기구 전체 현황

[9호선 민자구간]

- 터널 및 역사 구분(구간별, 역사별), 지면형 및 탑형(높이, 구조물 형태 명시) 표시, 필터 유무(필터 종류 및 성능), 관리부처, 관리방법(상세)

․ 터널 및 역사 구분(구간별, 역사별), 지면형 및 탑형(높이, 구조물 형태 명시) 표시는【별첨 1】: 9호선 1단계 급‧배기 환기구 현황과 같음

․ 필터 유무(필터 종류 및 성능)는【별첨 2】: 9호선 1단계 필터 종류 및 성능 비교

․ 관리부처, 관리방법(상세)

구 분		관리부서	관리방법	비 고
구조물	터널	서울시메트로9호선 시설처	○‘서울시 공공시설 환기구 설치 및 관리기준’에 따른 점검 시행(마감재 포함) - 정기점검(연 2회), 상시점검(월 1회), 긴급점검(필요시) ○‘시설물안전법’에 따른 터널구조물 법정점검 시 부대시설물로 점검 시행 - 정밀안전진단(5년 1회), 정밀점검(3년 1회), 정기점검(반기 1회)	환기설비 : 설비처 관리
	역사

- 환기구 공기질 측정치 현황(최근 2년간)

․ 9호선 1단계 구간(개화~신논현, 25개 역사)의 최근 2년간 환기구 공기질 측정결과는 없음

※ 실내공기질 관리법에 따른 지하역사 공기질 측정의무 대상 : 대합실, 승강장 및 환승통로

- 관련 사업계획(예산 포함) 및 향후 개선계획(환기구 이전, 배기구 필터 부착, 구조물 형태 개선 등)

․ 환경부 제3차 지하역사 개선대책과 관련, 본선 터널 유입‧유출 미세먼지를 동시 제거하는 “터널 본선의 환기설비 집진효율 개선” 사업을 추진할 예정임(예산 총 234억 원 : 국비 93.6억 원, 시비 140.4억 원)

- 환기구 관련 법규정

도시철도건설규칙 제44조(환기설비)

- 지하선로에는 지하 공간의 크기, 도시철도의 운행계획, 이용객의 편익 등을 고려하여 적절한 환기설비를 설치하여야 한다.

도시철도건설규칙 제66조(환기구 내부의 설비)

- 환기구 내부에는 출입이 쉽도록 계단이나 사다리 등의 장치를 하여야 하며, 안전에 필요한 철책을 설치하여야 한다.

서울시 공공시설 환기구 설치 및 관리기준

- 높이기준 : 1.5m 이상(부득이한 경우 1.2m 이상 검토)

- 면적기준 : 환기용량, 기계실 크기 등을 고려하여 격자형 구조로 설치

- 안전점검 기준 : 정기점검(연 2회), 상시점검(월 1회), 긴급점검(필요시)

[우이신설선]

- 터널 및 역사 구분(구간별, 역사별), 지면형 및 탑형(높이, 구조물 형태 명시) 표시, 필터 유무(필터 종류 및 성능), 관리부처, 관리방법(상세)

․ 터널 및 역사 구분(구간별, 역사별), 지면형 및 탑형(높이, 구조물 형태 명시) 표시, 필터 유무(필터 종류 및 성능)은【별첨 2】: 우이신설선 환기구 현황과 같음

․ 관리부처, 관리방법(상세)

구 분		관리부서	관리방법	비 고
구조물	터널	우이신설경전철운영(주) 유지관리소 시설부	○‘서울시 공공시설 환기구 설치 및 관리기준’에 따른 점검 시행(마감재 포함) - 정기점검(연 2회), 상시점검(월 1회), 긴급점검(필요시) ○‘시설물안전법’에 따른 터널구조물 법정점검 시 부대시설물로 점검 시행 - 정밀안전진단(5년 1회), 정밀점검(3년 1회), 정기점검(반기 1회)
	역사	우이신설경전철운영(주) 유지관리소 기술부(기계)

- 환기구 공기질 측정치 현황(최근 2년간)

․ 우이신설선의 환기구를 대상으로 최근 2년간 환기구 공기질 측정결과는 없음

※ 실내공기질 관리법에 따른 지하역사 공기질 측정의무 대상 : 대합실, 승강장 및 환승통로

- 관련 사업계획(예산 포함) 및 향후 개선계획(환기구 이전, 배기구 필터 부착, 구조물 형태 개선 등)

․ 환경부 제3차 지하역사 개선대책과 관련, 본선 터널 유입‧유출 미세먼지를 동시 제거하는 “터널 본선의 환기설비 집진효율 개선” 사업을 추진할 예정임

(예산 총 24억 원 : 국비 9.6억 원, 시비 14.4억 원)

- 환기구 관련 법규정

도시철도건설규칙 제44조(환기설비)

- 지하선로에는 지하 공간의 크기, 도시철도의 운행계획, 이용객의 편익 등을 고려하여 적절한 환기설비를 설치하여야 한다.

도시철도건설규칙 제66조(환기구 내부의 설비)

- 환기구 내부에는 출입이 쉽도록 계단이나 사다리 등의 장치를 하여야 하며, 안전에 필요한 철책을 설치하여야 한다.

서울시 공공시설 환기구 설치 및 관리기준

- 높이기준 : 1.5m 이상(부득이한 경우 1.2m 이상 검토)

- 면적기준 : 환기용량, 기계실 크기 등을 고려하여 격자형 구조로 설치

- 안전점검 기준 : 정기점검(연 2회), 상시점검(월 1회), 긴급점검(필요시)

별첨  1. 9호선 1단계 급‧배기 환기구 현황

2. 9호선 1단계 필터 종류 및 성능 비교

3. 우이신설선 환기구 현황

작성자

기관명
(부서명)

직위

성명

도시철도과

담당사무관

김은성

2133-4354

담당자

이성엽

2133-4356

담당자

김지희

작성일 : 2020-2-4