문서번호	물재생계획과-3163
결재일자	2020.2.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		하수관리팀장	물재생계획과장
박영호		이한복	02/25 이임섭
협조	물재생운영팀장		노정현
	하수정비팀장		이두환

하수관로 비굴착 전체보수공사 공통단가 산정 보고

2020. 02.

물 순 환 안 전 국

(물 재 생 계 획 과)

하수관로 비굴착 전체보수공사 공통단가 산정 보고

2020년 자치구 및 물재생센터에서 시행(예정)하는 하수관로 비굴착 전체보수공사(보강튜브 경화공법)에 대한 공통표준단가를 산정하여 예산편성 및 사업추진을 위한 기초자료로 활용코자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ 하수관로 비굴착 전체보수공사 입찰방법 개선(2부시장 방침 제73호, ‘17.4.3.)

□ 서울특별시 신기술 업무 매뉴얼(2016. 9. 기술심사담당관)

Ⅱ		‘20년 비굴착 사업 현황

구 분	기관별 사업현황			비 고
	계	자치구	물재생센터
사 업 비	********	********	********
정비연장	*****	****	*****

Ⅲ		비굴착 공법별 개요

구 분	공 법 개 요	비 고
견인식 공법	열경화성수지를 함침시킨 후 기존 하수관내 윈치로 견인한 후 열공기를 이용하여 경화시켜 노후 하수관로를 보수하는 공법
반전식 공법 (공기압)	라이너에 열경화성수지를 함침시킨 후 기존 관로에 공기압으로 반전, 삽입하고 밀착시키면서 라이너 내부에 증기열을 투입해 라이너를 경화시켜 노후 하수관로를 보수하는 공법
반전식 공법 (수압)	노후 하수관 내부에 수압을 이용, 튜브를 반전 삽입하여 온수로 튜브를 경화시켜 노후 하수관로를 보수하는 공법

Ⅳ		공통단가 산정 및 적용

□ 검토대상 신기술 공법 : 14개(자료제출 업체)

연번	공법명	보유자	시공방법	비고
1	*********	*******	견인식
	********
2	******	***	견인식
	********
3	*******	******	반전식(공기압)
	********
4	******	*****	반전식(공기압)
	********
5	****	****	반전식(수압)
	********
6	*************	*****	견인식
	*********
7	******	****	반전식(공기압)
	********
8	*******	******	견인식
	********
9	*****	*****	반전식(공기압)
	********
10	*****	*****	반전식(공기압)
	********
11	*****	****	반전식(공기압)
	********
12	****	*****	반전식(공기압)
	********
13	****	****	반전식(공기압)
	********
14	*****	****	견인식
	********

□ 공통단가 산정기준

○ 신기술등록 공법 중 유사공법 분류, 공종별, 관경별 표준단가 산정

○ 기존 표준품셈에 반영되있는 공종은 검토대상에서 제외

- 준설 및 세정, 관내조사, 부대공 등

○ 적용가능 신기술공법 중 최적의 경제적 단가 적용

- 『2017년 서울형 품셈』에 반영된 공종은 서울형 품셈 적용

□ 공종별 세부 산정기준

공정 분류	산 출 방 식			비 고
튜브삽입 및 경화, 양생공	•검토단가 : 평균단가(100%)를 기준 1안 : 평균가의 ±150%범위 外 단가 제외후 평균 2안 : 평균가의 ±150%범위 外 단가 제외후 최저단가
	•선정 : 2안
함침튜브 제작공	•자체 생산공장 소유공법사 기준 유사공법 분류 **************** ******************** **********			함침 공장별 분류
	•선정	시공품 : B그룹
		자재비 : 최저자재비
라이닝관 절단공	•선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
관입구 마무리공	•선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
연결관절단 및 천공	•선정	시공품 : 계약심사과 품
		자재비 : 최저자재비
연결관접합 및 보수	•선정	∅800㎜ 미만	***** 적용
		∅800㎜ 이상	시공품 : 계약심사과 품
			자재비 : 최저자재비

□ 공종별 공통단가

○ 튜브삽입 및 경화,양생공

공 정	규 격	단위	단 가 (원)
			** ****	1안	2안	3안 (전체평균)	공법별 평균가
							견인식	공기압	수압
삽입 및 경화, 양생공	Φ300㎜	m	******	28,212	23,692	30,476	37,812	23,665	48,294
	Φ450㎜	m	******	45,348	29,794	42,181	52,417	34,825	49,861
	Φ500㎜	m	******	49,519	30,972	46,151	56,723	38,837	51,819
	Φ600㎜	m	******	56,484	38,709	51,977	63,544	44,014	57,861
	Φ700㎜	m	******	63,788	43,506	58,347	70,908	50,046	61,980
	Φ800㎜	m	******	72,615	48,080	67,991	83,014	57,875	73,820
	Φ900㎜	m	******	78,122	52,856	73,955	88,268	64,376	79,035
	Φ1000㎜	m	******	82,306	55,259	81,379	94,968	72,472	84,710
	Φ1100㎜	m	******	90,265	64,147	90,678	109,471	80,727	95,136
	Φ1200㎜	m	******	100,613	69,755	102,714	124,226	91,546	106,026
	Φ1350㎜	m	******	103,751	92,648	102,311	-	102,311	-
	Φ1500㎜	m	*******	131,100	128,178	165,486	358,060	133,267	134,022

○ 함침튜브 제작공

공 정	규 격	단위	단 가(원)
			******	A그룹(1안)	B그룹(2안)	전체평균가
함침튜브 제작공	Φ300㎜(3.0T)	m	*******	100,546	112,625	120,046
	Φ450㎜(4.5T)	m	*******	155,842	174,161	187,721
	Φ500㎜(5.0T)	m	*******	208,080	214,202	229,194
	Φ600㎜(6.0T)	m	*******	243,546	262,934	274,234
	Φ700㎜(7.0T)	m	*******	289,590	305,864	330,969
	Φ800㎜(8.0T)	m	*******	355,505	372,861	405,621
	Φ900㎜(9.0T)	m	*******	443,127	468,146	488,300
	Φ1000㎜(10.0T)	m	*******	498,886	557,417	580,784
	Φ1100㎜(11.0T)	m	*******	583,102	637,637	675,600
	Φ1200㎜(12.0T)	m	*******	679,306	746,521	775,279
	Φ1350㎜(13.5T)	m	*********	-	1,014,972	981,622
	Φ1500㎜(15.0T)	m	*********	-	1,176,892	1,150,625

○ 기타 단가(개소당)

규 격	단위	단 가 (원)
		라이닝튜브 절단	관입구 마무리	연결관절단	연결관천공	연결관 접합부보수
Φ250㎜	개소	******	******	*******	*******	*******
Φ300㎜	개소	******	******
Φ400㎜	개소	******	******
Φ450㎜	개소	******	******
Φ500㎜	개소	******	******
Φ600㎜	개소	******	******
Φ700㎜	개소	******	******
Φ800㎜	개소	******	******	*******	******	******
Φ900㎜	개소	******	******
Φ1000㎜	개소	******	******
Φ1100㎜	개소	******	******
Φ1200㎜	개소	******	******
Φ1350㎜	개소	******	******
Φ1500㎜	개소	******	******

Ⅴ		행정 사항

□ 공통단가 통보 : 서울시 → 자치구 및 물재생센터

□ 공통단가 적용 : ‘20년 비굴착 전체보수공사 적용 시행.

(배수분구 종합정비사업은 신규 발주 공사부터 공통단가 적용)

붙임 : 1. 공통단가 검토 보고서(사업관리용역) 1부.

2. 공통단가 내역서 및 적용근거 각 1부.  끝.