문서번호	공원운영과-4606
결재일자	2020.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
양예지	이무림	03/23 이인수

2020년 남산 및 산하공원 먹는물공동시설 관리계획

2020. 3.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2020년 먹는물공동시설 관리계획

남산 및 산하공원 내 설치된 먹는물 공동시설(약수터)의 효율적인 관리로 공원이용객들께 안전하고 깨끗한 물을 제공하기 위함.

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

❍ 2020년 먹는샘물 등 안전관리계획(질병관리과-5420,2020.02.26.)

❍ 먹는물관리법 제8조, 제31조, 제41조의2, 제42조

❍ 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙(환경부령 제792호, ’19.1.1)

❍ 먹는물공동시설관리요령(환경부 훈령 제1374호, ’18.12.20)

관리방향

❍ 먹는물에 대한 정기적인 수질검사로 수질안전 확보

❍ 신속한 검사결과 등 정보 제공으로 이용시민 편의제공

❍ 시민의 건강을 위해하는 부적합시설에 폐쇄검토 등 조치

관리현황

❍ 먹는물공동시설 현황

시설명	소재지	2019년 기준			시설수
		수질검사 관리등급	지정․폐쇄
			지정	폐쇄
계					2
남산약수터	용산구 한남동 산10-77	우려	-	-	1
나들이(극락사) 약수터	중랑구 망우동 71번지	우려	-	-	1

2019년 수질검사 결과

년도	구분		검사결과		비고
			남산약수터	나들이(극락사) 약수터
2019	1/4분기		적합	적합
	2/4분기		적합	부적합
	3/4분기	7월	적합	적합
		8월	부적합	부적합
		9월	부적합	부적합
	4/4분기		부적합	적합
	계		적합 3 (부적합 3)	적합 3 (부적합 3)

Ⅱ		관 리 계 획

검사항목 및 검사주기

❍ 1/4, 3/4, 4/4분기 보건환경연구원 6개 항목 검사

❍ 2/4분기 보건환경연구원 47개 항목 검사

❍ 관리등급에 따른 수질검사 기준

관리등급	안심	양호	주의	우려
2019년 부적합 횟수	-	1회	2회	3회 이상
2020년 수질검사 횟수	3회	4회	6회	8회
수질검사 일정	1/4분기 검사제외	매 분기별 검사	3/4분기 매월 검사	▶ 1/4분기, 4/4분기 6개 항목 ▶ 2/4분기(1회 47개, 2회 6개항목) ▶ 3/4분기 매월 검사 6개항목

검사기관

❍ 자치구 보건소 및 보건환경연구원

주변오염원 제거 및 관리

❍ 약수터 주변 쓰레기 등 오염물질 환경정비, 시설 관리

❍ 정기적인 주변 오염원 제거(주변청소)로 수질안정성 제고

❍ 저수조탱크 내부 및 주변청소 수시실시

❍ 내부 퇴적물, 부유물 등 각종 이물질 제거

부적합 약수터 관리

❍ 검사결과 수질기준 초과시 안내판에 수질기준 초과사실 및 조치내역 신속 부착

❍ 검사결과 미생물 항목 및 건강상 유해영향물질 항목이 수질기준을 초과한 경우

「먹는물공동시설 관리요령 제9조」에 따라 조치

항 목	수질기준	오 염 원	인 체 위 해 성	처리방법
일반세균	100CFU/㎖이하	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음	염소소독
총대장균군	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	일반적으로 무해한 잡균으로 알려지고 있으나, 병원균이 존재 할 가능성 있음
여시니아균	불검출/2ℓ	사람,동물의 배설물 등	급성 설사와 구토, 발열, 복통을 동반한 위장염을 일으키며, 주로 5세미만의 어린이게 발병하며 산발적으로 발생
분원성대장균군/대장균	불검출/100㎖	사람, 동물의 배설물 등	설사, 경련, 구역질, 두통 또는 기타증상 등 단기간의 영향을 줄 수 있음. 면역 체계가 약한 사람에게는 특별한 위험을 야기할 수 있음

❍ 중점관리대상시설 관리방법

- 관리시 고려할 사항

․시설의 형태(샘의 깊이, 주변환경), 오염정도, 이용 시민수, 시설의 필요성,

시설개선 여지, 시설의 대체방안(상수도 또는 샘물개발 등), 시민의 의견 등

- 관리사항

․ 주변 오염원 제거 등 청소, 시설의 개선 등 관리 철저(매분기 시행)

․ 연속 6회 이상 부적합한 경우 바로 폐쇄하거나, 오염방지시설을 설치

․ 건강상 유해영향 중금속이 기준 초과될 경우 재검사 강화

먹는물공동시설 폐쇄(1년간 6회 이상 부적합 판정시)

❍ 먹는물공동시설 관리요령 제9조제2항에 해당 시 폐쇄 조치

- 미생물, 건강상유행영향물질 수질기준 초과 재검사 결과에서 부적합인 경우    1년간(4계절)의 검사결과 수질기준 초과시 폐쇄

※ 중점관리약수터인 경우 연속 6회 부적합시 바로 폐쇄

❍ 먹는물공동시설 관리요령 제9조제4항에 해당 시 폐쇄 가능

- 취수원의 물이 고갈된 경우

- 취수원 주변에 수질오염을 유발하는 시설물이 설치된 경우

- 그 밖에 시설의 지속적인 이용이 부적합하다고 특히 인정하는 경우

❍ 먹는물공동시설의 적절한 관리를 위하여 필요시 먹는물관리요령에    따라  주민대표, 전문가, 시민단체 등이 참여하는 평가위원회를 구성    하거나 참관 하게 할 수 있음

Ⅲ		행 정 사 항

먹는물공동시설 관리계획 제출 → 질병관리과(2020.3.23.)

정기적 수질검사 실시 후 결과 보고(분기별)

붙임  1. 2020년 먹는샘물 등 안전관리계획 1부.

2. 먹는물 관리카드 1부.

3. 수질검사용 시료채수방법 1부.

4. 먹는물공동시설 수질기준 1부.

5. 수질기준항목별 인체위해성 1부.  끝.