[붙임 3-1]

먹는물공동시설 수질기준

(2019.1.1. 현재)

검 사 항 목			수질기준	비 고
미생물 항 목	1	일반세균	100CFU/㎖이하	보건소검사
	2	총대장균군	불검출/100㎖	보건소검사
	3	여시니아균	불검출/2ℓ
	4	대장균(또는 분원성대장균군)	불검출/100㎖	보건소검사
건강상 유해영향 무기물질	5	납(pb)	0.01㎎/ℓ이하
	6	불소(F)	1.5㎎/ℓ이하
	7	비소(As)	0.01㎎/ℓ이하
	8	세레늄(Se)	0.01㎎/ℓ이하
	9	수은(Hg)	0.001㎎/ℓ이하
	10	시안(CN)	0.01㎎/ℓ이하
	11	크롬(Cr)	0.05㎎/ℓ이하
	12	암모니아성질소(NH₃-N)	0.5㎎/ℓ이하	보건소검사
	13	질산성질소(NO₃-N)	10㎎/ℓ이하	보건소검사
	14	카드뮴(Cd)	0.005㎎/ℓ이하
	15	보론(B)	1㎎/ℓ이하
	16	우라늄	30㎍/ℓ이하	2015.11.23. 추가 항목
건강상 유해영향 유기물질	17	페놀	0.005㎎/ℓ이하
	18	다이아지논	0.02㎎/ℓ이하
	19	파라티온	0.06㎎/ℓ이하
	20	페니트로티온	0.04㎎/ℓ이하
	21	카바릴	0.07㎎/ℓ이하
	22	1.1.1-트리클로로에탄	0.1㎎/ℓ이하
	23	테트라클로로에틸렌(PCE)	0.01㎎/ℓ이하
	24	트리클로로에틸렌(TCE)	0.03㎎/ℓ이하
	25	디클로로메탄	0.02㎎/ℓ이하
	26	벤젠	0.01㎎/ℓ이하
	27	톨루엔	0.7㎎/ℓ이하
	28	에틸벤젠	0.3㎎/ℓ이하
	29	크실렌	0.5㎎/ℓ이하
	30	1.1-디클로로에틸렌	0.03㎎/ℓ이하
	31	사염화탄소	0.002㎎/ℓ이하
	32	1.2-디브로모-3-클로로프로판	0.003㎎/ℓ이하
	33	1.4-다이옥산	0.05㎎/ℓ이하
심미적 영향물질	34	경도	1,000㎎/ℓ이하
	35	과망간산칼륨소비량	10㎎/ℓ이하	보건소검사
	36	냄새(Odor)	무취
	37	동(Cu)	1㎎/ℓ이하
	38	색도(Color)	5도이하
	39	세제(음이온계면활성제)	0.5㎎/ℓ이하
	40	수소이온농도(pH)	4.5 ~ 9.5
	41	아연(Zn)	3㎎/ℓ이하
	42	염소이온(Cl￣¹)	250㎎/ℓ이하
	43	철(Fe)	0.3㎎/ℓ이하
	44	망간(Mn)	0.3㎎/ℓ이하
	45	탁도(Turbidity)	1NTU이하
	46	황산이온(SO₄￣²)	250㎎/ℓ이하
	47	알루미늄(Al)	0.2㎎/ℓ이하