환경영향평가서 협의내용

【경희대학교 증축(Space21, 공공기숙사, 의료시설)사업】

1. 총 괄

○ 본 협의내용 및 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안과 환경영향조사계획이 이행될 수 있도록 이를 사업계획 등에 반영토록 하여야 하며, 협의내용의 이행과 관련하여 다른 법령에 의한 인‧허가, 승인, 신고 등이 필요한 사항에 대하여는 사전에 관계법령에 의한 절차를 거쳐야 함.

○ 본 협의내용과 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 저감방안은 환경상 악영향을 저감하기 위한 것이므로 이를 실시설계 및 인‧허가 등에 반영하여 철저히 이행될 수 있도록 조치하고, 동 저감방안 및 협의내용이 이행 완료될 때까지 지속적으로 관리하여야 함

○ 본 협의내용을 시설물 건설단계, 이용․관리단계까지 승계시켜 동 협의내용이 이행될 수 있도록 계약조건에 명시하고, 그 추진사항이 관리될 수 있도록 하여야 함.

○ 환경영향평가서, 보완서 등에 제시된 환경영향조사계획을 실시하여 공사로 인한 지형변화에 대하여 지속적인 관리․대응을 할 수 있는 체계를 수립하여야 함.

○ 환경영향평가 과정에서 예측하지 못하였던 상황의 발생 또는 예측의 부적정 등으로 민원발생 또는 주변 환경에 추가적인 악영향이 있거나, 있을 것으로 우려 될 경우에는 본 협의내용 및 환경영향평가서 등에 제시된 저감방안 이외에 별도의 대책을 강구․시행함으로써 환경영향을 예방하여야 함.

○ 초안 공람‧공고시 주민의견을 수렴하여 작성된 환경영향평가서(사후환경영향조사 보고서 포함)는 주민의견 반영 여부 확인 및 주민의 알 권리 차원에서 공개하여야 함

○ 환경영향평가와 사후환경관리가 연계될 수 있도록 환경관리계획서(붙임 3 참조)를 작성하여 착공통보서와 함께 승인기관, 협의기관, 시공사, 감리단에 전달하고 이행여부를 지속적으로 확인하여야 함

2. 항목별 협의내용

가. 대기질

○ 공사시 비산먼지 확산 등 대기오염물질 저감을 위해 가설방음벽 상단에 미세살수장치 설치, 세륜·세차시설 운영, 7년 이상 건설장비 사용 권장(저공해 건설기계 우선 사용) 등 공정별 저감방안을 수립하고 충실히 이행하여야 함

○ 실내공기질 향상을 위하여 도료 및 건축자재는 환경마크 인증 및 친환경 건축자재인증 제품을 사용하여야 함

○ 금회 신축되는 건축물(공공기숙사 및 Space21)에 설치되는 보일러 및 흡수식 냉온수기제품은 저NOx 버너인증 및 고효율 제품 인증을 득한 설비(에너지 소비효율과 질소산화물(NOx) 배출농도가 모두 1등급인)가 설치될 수 있도록 하여야 함

나. 온실가스

○ 운영시 에너지자립률을 높이기 위하여 교내 건물 옥상에 태양광발전 893kW, 지열 2,733kW 등의 신재생에너지 시설(에너지사용량 대비 약 16.6% 이상)을 설치 운영하여야 함

○ 금회 평가대상에 해당되는 건축물에 대해서는 조명부하량 대비 약 70.9% 이상 LED 조명을 계획하여 조명용 전력사용량을 최소화 하여야 함

○ 금회 신축되는 건축물(Space21 및 글로벌타워+글로벌광장, 공공기숙사, 문화복지시설)은 녹색건축 인증에 관한 규칙에 의한 녹색건물 인증 최우수(그린 1등급) 등급(인증절차 이행) 및 건축물의 에너지 절약 설계기준에 의거 에너지성능지표(EPI)가 90점 이상 될 수 있도록 계획하여야 함

○ 태양광 발전설비의 통합 에너지 관리를 위해 감시 시스템(MTCS)을 구축하여 전체 태양광 발전효율 및 발전 현황 등을 모니터링 할 수 있도록 하여야 함

다. 수질

○ 공사시 토사유출 등 비점오염물질 발생 최소화를 위해 우수흐름을 고려하여 가배수로 및 침사지 등을 설치하여야 함

○ 굴착공사시 지하수 유출수는 집수정에 집수후 기존 대학시설부지 녹지 조경용수, 살수용수 등으로 사용하고, 운영시에는 빗물저수조에 저류하여 청소용수, 조경용수, 수공간 유지용수 등으로 활용하여야 함

○ 침투시설(침투통+침투측구+침투통)은 지표면 유출흐름을 분석하여 유출량이 모이는 지점에 설치하여 유출수가 침투시설로 원활하게 유입되도록 하여야 함

○ 우수유출 저감 및 물순환을 위해 빗물저류조(4개소, 용량 455㎥), 투수포장(6,343㎡), 침투통(72개소), 침투측구(585m), 침투트렌치(4m) 등의 빗물관리시설을 계획하여야 함

라. 토지이용

○ 자연순환 가능을 가진 토양면적을 최대한 확보하기 위해 학교전체, 대학시설, 의료시설 부지 생태면적률은 아래사항을 만족하여야 함

공간유형	학교전체(㎡)	대학시설부지(㎡)	의료시설부지(㎡)
자연지반녹지	191,982.03	7,305.56	993.97
인공지반녹지(≥90㎝)	5,058.74	4,983.63	75.11
옥상녹화(≥20㎝)	1,191.80	979.64	212.16
수공간(자연)	3,419.29	-	-
수공간(차수)	339.64	181.81	157.83
전면투수포장(자연지반)	16,320.78	3,210.63	357.10
전면투수포장(인공지반)	2678.83	2,144.89	533.94
틈새투수포장(자연지반)	87.75	-	87.75
틈새투수포장(인공지반)	9.43	-	9.43
저류침투시설연계면	5,068.28	4,405.28	663.00
생태면적률	50.04%	44.63%	35.19%

마. 동·식물상

○ 인공지반 교목식재지역의 경우 수목의 원활한 생장을 위하여 초본류 식재 구간은 90㎝이내, 관목류의 경우 120㎝, 교목식재지역의 경우 150㎝ 이상 충분한 토심을 확보하여야 함

○ 기존 수목중 생육상태가 양호한 것으로 조사된 소나무, 느티나무 등 85주(의료시설부지 44주, 대학시설부지 41주)는 가이식장(학교운동장)을 마련하여 이식하고, 생육상태 등을 주기적으로 관리(모니터링)하여야 함

○ 사업지구 주변으로 산이 위치하고 있으므로 식재계획시 조류의 먹이식물 위주로 계획하여 생물서식 환경이 좋아 질 수 있도록 하여야 함

○ 생물다양성 증진을 위해 수생비오톱(2개소, 181㎡) 및 육생비오톱(3개소, 596㎡) 공간을 조성하여야 함

○ 빗물 및 유출지하수는 빗물저류조에 집수 후 수공간 유지용수로 이용하여야 함

바. 친환경적 자원순환

○ 석면해체‧제거시에는 석면안전관리법 등 관련 규정에 따라 석면 농도 모니터링을 실시하는 등 주변 환경 관리계획을 수립하여야 함

○ 자원순환을 위해 금회 사업구간 중 대학시설부지 도로부분 전체 및 의료원 암병원 전면부 도로변 보조기층재에 필요한 골재소요량의 50% 이상은 순환골재를 사용하여야 함

사. 소음‧진동

○ 가설방음벽, 자동소음측정기 설치 등 저감시설이 실제 현장에서도 적용될 수 있도록 “설치 시방서(이동형 방음벽의 경우 구체적인 이동설치경로와 지점 표기)” 작성하여야 하며, 시공사 및 감리단은 공사시 반영하여야 함

○ 공사구역 경계로 가설방음벽(H : 4.0~8.0m) 설치, 이동식 가설방음벽 운영, 저소음‧저진동 건설장비 등을 사용하여 생활소음규제기준을 만족할 수 있도록 하여야 함

○ 가설방음벽에 자동소음측정기(전광판 포함) 3개소를 설치하여 지속적으로 모니터링 하여야 함

○ 사업지구 주변으로 다수의 정온시설이 위치하고 있으므로 발파공법 선정 및 발파 계획은 전문가 자문을 받아 주변 지역에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 방안을 강구하고, 발파시 근접 정온시설에서 소음‧진동을 측정(모니터링)하여야 함

3. 환경영향평가서 및 보완서 등에 제시된 저감방안(요약)

가. 대기질

<공사시>

○ 비산먼지 저감방안 수립(평가서 289～296쪽)

- 가설방음판넬 상단 방진막 설치

- 세륜․세차시설 설치(공사차량 진출입구)

- 공사장내 및 진입로 주기적인 살수

- 공사장 내 차량속도 20km/hr 이내로 제한

- 현장에 풍속계를 비치하여 평균풍속 8m/sec 이상인 경우 작업 중지

○ 저NOx 버너인증 및 고효율 제품 인증을 득한 온수 보일러 및 흡수식 냉온수기 제품 설치(보완서 114쪽)

<운영시>

○ 실내공기질 관리 및 새집증후군 저감계획(평가서 298～312쪽)

- 친환경적 건축도료사용

- 친환경건축자재인증 획득 제품 사용

- 베이크아웃 실시

- “다중이용시설 등의 실내공기질관리법”에 따른 신축 공동주택의 실내공기질 측정 및 공고 실시

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 312~313쪽․939～948쪽)

- 조사항목 : PM-10, NO2

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료 후 3년

- 조사지점 : 공사시 6개 지점, 운영시 6개 지점

- 조사주기

․ 토공 및 기초공사시 : 월 1회, 3일 연속

․ 토공 및 기초공사 완료후 : 분기 1회, 3일 연속

․ 운영시 : 반기 1회, 3일 연속

- 조사내용 : 환경저감시설 및 방진망 설치현황, 공사장비의 효율적 운영 여부

나. 온실가스

○ 친환경자동차 우선 주차구획 확보(평가서 349～351쪽)

○ 에너지 절약계획 수립(평가서 356～384쪽, 보완서 120～123쪽)

- EPI 점수(Space21 : 90.5점, 글로벌타워+글로벌광장 : 90.5점, 공공기숙사 : 90.0점, 암병원 : 79.0점, 문화복지시설 : 90.2점)

- 녹색건축인증(Space21, 글로벌타워+글로벌광장, 공공기숙사, 문화복지시설 : 최우수등급)

○ 신재생에너지 설치계획 (평가서 385~394쪽, 보완서 115～116쪽)

- 신재생에너지 : 에너지사용량 대비 약 16.66%(태양광발전설비 893.43kW, 지열시스템 : 2,733kW)

○ LED조명 : 조명용 전력사용량 대비 70% 이상 (평가서 368~369쪽)

○ 신재생에너지 모니터링계획(2차 추가자료 1~4쪽)

- 신재생 에너지(태양광, 지열)는 중앙감시반(방재센터)의 자동제어 시스템을 통해 발생 에너지 모니터링

다. 수 질

<공사시>

○ 토사유출 저감대책(평가서 465～468쪽, 보완서 164쪽)

- 공사시 지형을 확인하여 우수흐름에 맞도록 침사지(9개소) 설치

- 강우시 노출된 법면에 비닐 등을 씌워 토사유실 방지

○ 지하수유출 저감대책(평가서 469∼475쪽)

- 대학시설부지

․ 흙막이 공법 : H-PILE + 흙막이판 공법

․ 흙막이 지지공법 : Ground Anchor공법

․ 차수공법 :  L.W 그라우팅 차수공법

- 의료시설부지

․ 흙막이 공법 : C.I.P 공법

․ 흙막이 지지공법 : 버팀보 공법

․ 차수공법 :  S.G.R 차수공법

- 유출지하수는 살수용수, 세륜·세차시설 공급용수, 조경용수 등 재활용

<운영시>

○ 용수절감계획(평가서 476~485쪽, 보완서 142～144쪽)

- 빗물저류조 설치 : 4개소, 455㎥(청소용수, 조경용수, 수공간 유지용수 등으로 재활용)

○ 우수처리 계획(평가서 486~491쪽, 보완서 145～151쪽)

- 빗물침투시설 설치 : 침투통, 침투측구설치

- 투수포장 유지관리계획 : 전면투수포장 및 틈새투수포장 등 계획

○ 악취방지계획(평가서 497～498쪽, 보완서 152～154쪽)

- 악취제거장치(탈취기)를 설치하여 외부로 배출되는 배기상 악취제거

- 신설 오수관로 연결 맨홀은 밀폐형과 인버터 설치

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 499쪽․939～948쪽, 보완서 140쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료 후 3년

- 조사주기 : 공사시(분기 1회), 운영시(반기 1회)

- 조사내용

․ 지하수질(1개지점)

․ 문화복지시설 굴착지역의 지하수위 및 지반침하 모니터링(PW-5 지점 영향검토)

․ 저감시설 적정 설치･운영 여부 등

라. 토지이용

○ 생태면적률 확보(1차 추가자료 13～18쪽)

- 학교 전체 50.04%, 대학시설부지 44.63%, 의료시설부지 35.19%

○ 자전거 이용시설 확충 및 보행양자를 위한 시설계획(평가서 536~549쪽)

- 자전거보관소 설치

- 경사로 및 점자블록, 장애인 화장실 설치

○ 주변지역과 광역녹지축 연계 방안(평가서 563쪽)

- 현 광역녹지축의 체계를 유지할 수 있도록 대학시설부지 및 의료시설부지내에 자연/인공지반녹지 및 옥상녹화 조성

마. 토양

○ 폐유 발생시 토양오염 저감대책(평가서 581쪽)

- 불가피하게 현장에서 오일을 교환할 경우에는 발생폐유를 일정용기에 수집하여 전량 전문처리업체에 위탁처리하여 폐유 유출로 인한 토양오염 방지

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 583쪽․939～948쪽)

- 조사기간 : 지장물 철거시 및 공사시

- 조사주기

․ 지장물 철거시 : 1회

․ 공사시 : 분기 1회

- 조사내용

․ 지장물 철거시 : S'-1 ～ 5(5개 지점), 토양오염 우려기준 22개 항목

․ 공사시 : 폐유보관시설 설치지점 인근 토양오염도 조사(Cr, Pb, BTEX)

바. 지형‧지질

○ 계측계획 수립(평가서 662～663쪽)

- 대학시설부지 : 경사계(12개소), 지하수위계(5개소), 하중계(36개소), 변형률계(18개소) 등 계측기 설치 후 관리

- 의료시설부지 : 지중경사계(4개소), 지하수위계(4개소), 변형률계(12개소), 건물경사계(3개소) 등 계측기 설치 후 관리

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 664쪽․939～948쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료시

- 조사주기 : 반기 1회

- 조사내용

․ 지하수 관련사항 모니터링 실시(지하공사 완료시까지)

․ 흙막이 가시설 안정성 및 적정설치 검토, 사토처리 운영상태

사. 동‧식물상

○ 생물다양성 증진 대책(평가서 703～712쪽, 1차 추가자료 9~12쪽)

- 수생비오톱 : 2개소 조성

- 육생비오톱 : 3개소 조성

- 옥상녹화 : 대학시설부지(979.64㎡), 의료시설부지(212.16㎡)

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 715쪽․939～948쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료 후 3년

- 조사주기 : 공사시 분기 1회, 운영시 반기 1회

- 조사내용

․공사시 : 서울시 보호 야생동물 출현상황, 가이식수목 생육상태

․운영시 : 식재지역의 수목생육상태, 보호종 유입 모니터링

아. 친환경적자원순환

○ 석면처리계획(평가서 740∼741쪽)

- 「석면안전관리법」 등에 의거하여 전문 석면 해체·제거 기관 등을 통하여 폐석면 중간처리업체, 폐석면 매립가능업체에 최종 처리

○ 순환골재 사용계획(평가서 741∼742쪽)

- 도로 보조기층채로 골재소요량의 50% 이상 순환골재 사용

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 743쪽․939～948쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료시까지

- 조사주기 : 공사시 분기 1회

- 조사내용 : 건설폐기물 적정처리여부(순환골재 사용계획 반영여부), 폐석면 적정처리여부 및 석면조사 실시여부, 임목폐기물 적정처리여부(위탁) 등

자. 소음‧진동

<공사시>

○ 건설장비 소음‧진동 저감방안(평가서 795～795쪽, 1차 추가자료 19쪽)

- 공사 투입 차량 속도제한(20km/hr 이하)

- 저소음·저진동 건설장비 운용

○ 가설방음벽 설치(평가서 796∼797쪽)

- 높이 4~8m의 규모로 설치할 계획이며, 공사가 실제로 이루어지는 부지 및 공사 단계에 따라 설치

○ 공사시 자동소음측정기 및 전광판 설치 운영(평가서 810쪽)

○ 발파시 지발당 장약량 준수 및 발파작업시 인근 주민 및 학생들에게 사전 공지(평가서 814쪽)

<사후환경영향조사계획>

○ 사후환경영향조사계획(평가서 818～819쪽․939～948쪽, 보완서 194~195쪽)

- 조사기간 : 착공시부터 공사 완료시까지

- 조사지점 : 9개 지점

- 조사주기 : 분기 1회

- 조사내용 : 생활소음･진동규제기준 초과여부, 공사시 가설방음판넬 설치여부, 자동소음측정기 설치상태 및 운영현황

4. 사업승인기관의 장 및 사업자가 조치할 사항

가. 사업승인기관의 장(동대문구 건축과)

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제15조제3항의 규정에 의하여 협의내용을 지체 없이 사업자에게 통보하여 협의내용에 따른 필요한 조치를 하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제20조제1항의 규정에 의하여 사업계획에 협의내용이 반영되었는지 여부를 확인하여 협의내용이 반영되지 아니한 때에는 이를 반영토록 조치하고, 환경관련 사업계획 승인내용을 승인(허가) 등을 한 날부터 30일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날로부터 90일 이내에 협의기관(서울시 환경정책과)에 이의신청을 제출하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제18조제1항의 규정에 의하여 재협의 대상에 해당되지 않는 사업계획의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우 미리 변경되는 사업계획에 따른 환경영향저감방안이 사업계획에 반영되도록 하고, 그 내용을 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 시행규칙 제15조제2항의 규정에 의하여 환경보전방안을 마련하거나 검토시에는 협의기관(서울시 환경정책과)의 의견을 들어야 함

나. 사업자(경희대학교 총장)

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제1항의 규정에 의하여 환경영향평가협의내용을 사업계획에 반영하고, 이를 성실히 이행하여야 함

○ 통보 받은 협의내용에 대하여 이의가 있는 경우에는 서울특별시 환경영향평가조례 제16조제1항의 규정에 의하여 협의내용을 통보 받은 날부터 90일 이내에 승인기관(동대문구 건축과)을 거쳐 이의신청서를 제출하여야 함

○ 본 사업추진 중 서울특별시 환경영향평가조례 제17조제1항의 규정에 의한 재협의대상에 해당되는 범위이상으로 사업계획 등을 변경하고자 할 경우에는 당해 사업시행전에 협의기관(서울시 환경정책과)에 재협의하여야 하며,

재협의 대상에 해당되지는 않으나 사업계획 등의 변경에 따라 협의내용의 변경을 가져오는 경우에는 동조 제18조의 규정에 의거 환경영향저감방안에 대하여 승인기관(동대문구 건축과)의 사전검토를 받아야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제3항의 규정에 의하여 본 사업의 공사현장에는 협의내용 등을 기재한 관리대장을 비치하고 협의내용관리책임자를 지정하되, 협의내용관리책임자를 지정한 때에는 20일 이내에 이를 승인기관(동대문구 건축과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제4항의 규정에 의하여 환경영향조사를 실시하고, 그 결과를 조사기간이 만료된 날부터 60일 이내(조사기간이 1년 이상인 경우에는 매 연도별로 착공일 기준으로 1년이 도달한 후 60일 이내)에 승인기관(동대문구 건축과)및 협의기관(서울시 환경정책과)에 제출하여야 함.

○ 서울특별시 환경영향평가조례 제19조제5항의 규정에 의하여 사업을 착공, 준공 또는 3개월이상 공사를 중지하거나, 재개하고자 할 때에는 20일 이내에 승인기관(동대문구 건축과) 및 협의기관(서울시 환경정책과)에 통보하여야 함

※ 붙임 : 1. 협의내용 관리책임자 지정(변경) 통보서 양식 1부.

2. 착공, 준공, 공사중지 통보서 양식 1부.

3. 환경관리계획서(안) 양식 1부.

<붙임 1>

[별지 제7호서식]
협의내용 관리책임자			[ ]지정	통보서
			[ ]변경
사업명
사업자
사업장 위치
공사기간
협의내용 관리책임자 인적사항	성명
	생년월일
	주소
	전화번호
	소속
	직책
	지정일
	자격증	명칭
		번호
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」제17조제2항에 따라 협의내용관리책임자를 지정(변경)하였음을 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
※ 구비서류 없음
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 2>

[별지 제9호서식]
환경영향평가대상사업		[ ]착공	통보서
		[ ]준공
		[ ]공사중지·재개
사업명
사업자
사업장위치
평가 협의일
착공일
준공일
공사중지	중지일
	공사 재개일
	사 유
	공사중지에 따른 환경보전 조치
「서울특별시 환경영향평가 조례 시행규칙」 제19조에 따라 환경영향평가 대상사업의 착공․준공․공사중지․공사재개를 통보합니다. 년 월 일 사업자 (서명 또는 인) 귀하
210㎜×297㎜[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

<붙임 3>

환경관리계획서(안)

1. 환경관리 계획

1.1 사업개요

∘ 사 업 명 :

∘ 사 업 비 :

∘ 사업기간 :

∘ 위    치 :

∘ 사 업 자 :

∘ 시 공 사 :

∘ 감 리 원 :

∘ 사업계획

- 면    적 :  ㎡

- 건축면적 :  ㎡

- 총 면 적 :  ㎡

- 용    도 :

- 규 모 등 :

1.2 환경관리조직 및 업무

가. 조직도

							총괄책임자
	현장전담자						협의내용관리책임자						환경관리감독자

나. 환경관리업무

① 환경관리관계자 : 총괄책임자, 협의내용관리책임자, 현장전담자, 환경관리감독자로 구분

② 업무 구분

- 총괄책임자(예 : 사업자 등 - 환경관련 전담자 지정)

▪ 사업장의 환경영향평가 등 환경관리업무 총괄 관리

▪ 사후환경관리계획 수립‧운영

▪ 기타 환경관련 업무 전반에 관한 사항

- 협의내용관리책임자(예 : 평가업자 등) : 협의내용의 적정한 이행관리를 하며, 총괄책임자에게 기술적인 사항을 보좌하고, 환경관리감독자 및 현장전담자에 대하여 지도 및 조언

▪ 사업계획 또는 설계서에 협의내용의 적정 반영여부 확인 및 조치

▪ 협의내용의 이행여부 확인 및 관리대장의 기록‧보존

▪ 사후환경영향조사 관리 및 필요한 조치

▪ 기타 협의내용의 이행을 위한 승인기관의 장 또는 협의기관의 장의 지시사항 이행 등

- 현장전담자(예 : 시공사 등)

▪ 현장에서 직접 지휘, 감독하는 업무 중 오염배출기계, 기구, 장비 및 시설의 오염 배출방지 조치

▪ 기타 협의내용관리책임자 및 환경관리감독자가 지시하는 환경관리업무 수행

- 환경관리감독자(예 : 사업자, 감리원 등)

▪현장내 당해 업무와 관련된 기계, 장비 및 시설의 오염배출방지에 대한 확인 감독 및 조치

▪기타 총괄책임자 및 협의내용관리책임자가 지시하는 환경보전업무 등

2. 공정계획

2.1 전체예정공정표

2.2 년차예정공정표

3. 환경오염방지시설 설치계획 ※ 평가서상에 제시된 저감방안 구체적 명시

3.1 환경영향저감시설 집계표(세부내역 별도 첨부)

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
1	대기질	가설방진망	0개소/0,000m
		세륜‧세차시설	0개소
		살수시설	0개소

연번	구분		환경영향평가서 (협의내용변경 포함)	비고
2	온실가스	신‧재생에너지	00kW	설비용량
		LED 조명	00%	설치비율
		친환경건축물	인증서
3	수질	침사지	0개소/000㎥
		빗물이용시설	0개소/000㎥
		침투시설	0개소/000m
4	토지이용/동‧식물상	생태면적률	00%
		지상부 녹지비율	00%(0,000㎡)	(자연, 인공 등)
		수공간	000㎡
		옥상녹화	000㎡
5	지형‧지질	지하수 재활용 여부	재활용 000㎥/0,000㎥
6	친환경적 자원순환	순환골재	000㎥	적용구간 표시
7	소음‧진동	가설방음벽	H:0~0m, L:0,000m
		이동식방음벽	H:0~0m, L:0,000m	적용구간 표시
		자동소음측정기 설치	0개소	위치 표시

3.2 항복별 세부설치 계획

4. 현장 환경관리 조사계획

4.1 조사개요

∘ 목 적

- 사업시행으로 인하여 공사중 영향이 예상되는 대기질, 수질, 소음‧진동 등 환경항목에 대하여 시행전‧후 환경변화를 조사‧분석하고, 예상치 못한 환경상의 악영향이 발생될 경우 그에 대한 대책을 수립하여 환경적으로 건전한 공사시행 도목

4.2 조사기간

구 분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
환경질	분기1회			○			○			○			○
	월1회	1/2	2/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동식물상	반기				○						○
지형지질	반기				○						○

4.3 조사내용 및 조사지점

가. 대기질

구분	지점	위치	조사주기	환경영향평가시		사후 조사결과(측정치)				비 고
				지점	예측치	1분기	2분기	3분기	4분기
1	A-1
2	A-2
3	A-3
4	A-4

나. 수질, 토양, 소음‧진동 등

5. 환경영향평가 협의내용 준수계획

5.1 항목별 협의내용 및 저감방안

가. 대기질 ~ 일조장해

∘공사시 비산먼지 저감을 위해 가설방음판넬 상부에 방진망(1m) 설치, 세륜‧세차시설 및 살수 실시(스프링쿨러 등), 차속 제한 등의 저감방안외 “서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인”을 충실히 이행하여야 함

□ 서울시 공정별 비산먼지 저감 가이드라인에 명시된 사항 중 본 사업장에 적용하는 시설 표기

□ 가설방음판넬 설치 위치

□ 세륜‧세차시설 설치 위치

□ 살수계획(살수차 운행일지 및 범위, 스프링클러 등)

※ 평가서‧보완서 등에 제시된 항목별 협의내용과 관련된 내용 및 저감방안을 상세히 정리‧제시하여 공사 관계자 누구나 한눈에 알아 볼 수 있도록 작성하여야 함