[별표 2] <개정 2016.4.7.>

빛방사허용 기준 등(제4조 관련)

○ 빛방사허용기준 등

1. 영 제2조제1호의 조명기구
구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역	단위
제1종	제2종	제3종	제4종
준공업	상업지역
주거지 연직면 조도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하	15이하	25 이하	lx (lm/m2)
2. 영 제2조제2호의 조명기구(옥외광고물) 가. 점멸 또는 동영상 변화가 있는 전광류 광고물
구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역	단위
제1종	제2종	제3종	제4종
준공업	상업지역
주거지 연직면 조도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	10 이하	15 이하	25 이하	lx (lm/m2)
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 24:00	평균값	400 이하	800 이하	1000 이하	1250 이하	1500 이하	cd/m2
24:00 ~ 해뜨기 전 60분	50 이하	400 이하	800 이하	900 이하	1000 이하
나. 그 밖의 조명기구
구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역	단위
제1종	제2종	제3종	제4종
준공업	상업지역
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	최대값	50 이하	400 이하	800 이하	900 이하	1000 이하	cd/m2
3. 영 제2조제3호의 조명기구
구분 측정기준	적용시간	기준값	조명환경관리구역	단위
제1종	제2종	제3종	제4종
준공업	상업지역
발광표면 휘도	해진 후 60분 ~ 해뜨기 전 60분	평균값	5 이하	15 이하	20 이하	25 이하	cd/m2
최대값	20 이하	60 이하	180 이하	240 이하	300 이하

○ 조명기구에 대한 상향광 등급(공간조명 적용)

구 분	조명환경관리구역
	제1종	제2종	제3종	제4종
최대 허용 상향광 등급 (U등급)	U0	U1	U2	U3

- 상향광 등급(U등급)의 선정

조명기구의 수직각 90°~100° 사이 상향광속 및 수직각 100°이상에 대한 상향광속을

계산하여 아래 표의 기준을 모두 만족하는 상향광 등급을 선정한다.

< 상향광 등급의 구분 >

- 상향광 등급(U등급)별 최대 광속

수직각별 광속 구분	상향광 등급별 최대 광속 [lm]
	U0	U1	U2	U3
수직각 100° 이상의 상향광 (UH)	0	10	50	500
수직각 90°~100°의 상향광 (UL)	0	10	50	500

※ 단, 조명등기구 상향광 등급 U4, U5 등을 적용시 별도의 관련기준에 따른다.