코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	공공하수도 기술진단 실시관련 질의

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수질총량관리과-3373(‘20.03.04.)호와 관련입니다.

3. 우리 시에서는 「하수도법」제20조(기술진단 등), 「공공하수도 기술진단 업무처리규정(환경부 훈령 제1435호」에 따라 “공공하수도 기술진단 실시 인정(전년도 연평균 유입수질(BOD)이 계획유입수질 대비 70%이상 이고, 청천시 유량대비 우천시 유량이 1.5배이하로 운영상에 지장이 없는 경우)을 요청하였으나,

4. “하수관로 기술진단 의무화 시행(‘13. 5월) 이후 기술진단 실적이 전무하여 수질 및 유량 자료만으로 하수관로의 안정적 상태를 판단하기 어려우므로, 불명수 유입 및 노후관로 등에 대한 적절한 운영관리를 위하여 기술진단 실시가 필요” 한 것으로 회신되어 공공하수도 기술진단 실시계획을 수립하고자 다음과 같이 질의하오니 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 질의 내용

○ 우리 시에서는 노후 하수관으로 인한 도로침하(동공) 및 안전사고 예방, 효율적인 운영관리를 위하여 ***************************************************************************************************************************하고 하수관로 정비(개량)를 추진하고 있습니다. 상기 용역의 성과물(관로 내부조사 CCTV, 라이다 측량)을 공공하수도 기술진단 업무처리규정 (별표2) 기술진단 범위와 방법의 “표본지역 상세조사”에 대체(이용) 할 수 있는 지 여부?

- 참고 자료 -

1) 기술진단 범위와 방법 중 “표본지역 상세조사” 규정

- 관로연장 대비 최소 10%(합류식 20%)에 대한 상세조사로 정상적인 관로상태 진단

- 관로내부 CCTV조사를 표준으로 하며, 관경 800mm이상은 육안조사 가능.

2) 하수관로 설치현황 및 노후 하수관로(사각형거) 조사물량   (단위 km)

구 분	계 (km)	하수관로 현황
		합류식	분류식
			오수	우수
**** ****	******	*****	***	***
**** ****	******	*****	***	*
**** ****	*****	***** *****	** *****	*

노후 하수관로 조사(CCTV) 및 라이다 측량
구분	계	2015년	2016년	2017년	2018년
**** ******	***** *******	*****	***	*****	***
**** ***	*** ******	**	***	***	***

3) 서울시 공공하수도 기술진단 대상 및 진단비용(개략 사업비)

구분	기술진단 대상(km)			진단비용		비고
	계	합류식	분류식(오수)	단가(천원)	금액(백만원)
**	******	*****	***	*****	******
**	*****	*****	***	*****	*****
**	*****	*****	**	*****	*****
**	*****	*****	***	*****	*****
**	*****	*****	***	*****	*****

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박영호		하수관리팀장	이한복		물재생계획과장	04/23 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-6262	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02)2133-3792	/전송		/	2009029199@seoul.go.kr	/	부분공개(5)